2026年LED大屏显示系统采购清单
技术要求
一、供应商资质与合规要求
（一）法定证照 
1. 供应商需提供有效期内的《营业执照》。
（二）供应商的资质要求
1.具备制造LED大屏的原厂或LED制造商唯一授权的代理商。 
二、LED大屏显示系统的技术要求 
（一）LED大屏显示系统技术参数标准及采购清单如下表：
“▲”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考
	序号
	名称
	技术参数及功能要求
	数量
	单位

	1
	LED显示屏
	1，像素间距：像素点间距≤1.9mm，单元板尺寸:320mm(宽)x160mm(高)；整屏面积：≥2560mmx1440mm=3.6864m²；整屏显示分辨率:1376*774。
2，模组工艺：每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝，SMD黑色表贴三合一LED发光A级管更换模组支持自动校正。
3，屏幕亮度：≥600 cd/m；按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定，亮度鉴别等级＞31级，C级。
4，色温：20-20000K可调；支持智能色温调节；当色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平 白场调节。色温误差≤±100K；
5，视角：水平视角≥178°, 垂直视角≥ 178°；视角内没有图像偏色现象（任意距离处）；仰角20-55度， 俯角10-35度；
6，LED显示屏面板:具有加固表面，具备防霉、防盐雾、防反光、耐高温高湿、耐黄变、防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能特性。
7，采用高集成芯片的小间距逐点数据采集回传处理技术、采用亮度和色度智能矫正技术、采用全周期24Bit的灰度处理装置技术、PWM多通道高集成高灰 阶高刷新显示驱动芯片;采用恒流驱动技术，行和列信号驱动采用同一种驱动IC，确保光源的使用寿命；
8，产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，系统支持双冗余电源供电，支持双输入信号热备份 功能，单元支持带电热插拔，热插拔不超过10秒更换模组，单元即插即用，支持自动校正，支持单点维修更换；
9，电源安全性；电压过冲5%Vout，纹波噪音≤199mV，动态负载10%-100%load：≤799mV（峰值），过流保护：47-77A故障消除后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热；短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作，低温启动：≤-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40.1A，可以启动，接地电阻32A2minite，阻抗小于≤0.09Ω欧姆；
10，显示特性：白平衡、色温在每一级亮度参数下均保持恒定，具有孟赛尔颜色校正功能；显示屏正常工作时显示画 面无重影和拖尾现象、无几何失真和非线性失真；VICO指数满足CSA035.2-2017标准，0-1级；
11，阻燃防火测试 ：按GB/T 2408-2021，GB/T 5169.16-2017, GB 4943.1-2022 测试标准中的阻燃防火要求，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，测试单元整体、主板、模组、PCB板、面罩、线材、电源、连接件等燃烧，试验通过V-0要求
12，视网膜蓝光危害检测：显示单元光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求：按GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性， 在测试距离200mm，对边角a=0.100cad，光照度E=65.41x条件下，光源能量符合光生物安全及 蓝光危害试验要求，低蓝光、紫外线辐射，对视网膜蓝光危害限值＜ 2W▪m-2▪sr-1，无危险类；消除蓝光伤害，显示屏需具备有效的蓝光隔离部件及手段；无380nm-400nm波长的辐射；波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）≤7E-02W/(㎡·sr·nm)；
13，支持单点检测逐点校正功能、单点全色域校正。符合DCI-P3色域要求。单点亮度及色度校正，校正后亮度损失＜10%，单点全色域校正，采用精确色彩管理系统，颜色校正数据存储在模组中，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显 示屏每一个发二级管进行逐点14位颜色校正，NTSC 色域支持范围≥125%；支持18Bit，280 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，色域覆盖率 100%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换。
14，支持自动 GAMMA 校正技术，1024级 Y 自动校正最高支持65536级GAMMA矫正，LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；用户可根据要求自行调整， 通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准；
15，▲以上2-14条需提供第三方权威机构（检测报告封面至少包含CNAS、CMA、ILAC其中之一盖章）出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章。
16，▲LED显示屏3C、中国节能，提供资质证书复印件加盖制造商公章。
17，▲所投LED显示屏制造商为音视频集成工程一级资质企业。提供认证证书及网站一级资质认证企业公示截图加盖厂商公章。
18，▲所投LED显示屏制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证以及知识产权管理体系认证证书。提供体系证书复印件加盖厂商公章。
19，▲所投LED显示屏制造商具有企业工程技术中心、企业研究院、高新技术企业研究开发中心等技术实力，需提供相应证明加盖厂商公章。
20，▲系统综合实施能力：大屏显示系统制造商具有实施大屏显示系统相关的消防设施工程专业承包二级或以上资质，建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质、建筑幕墙工程专业承包二级或以上资质、电子与智能化工程专业承包二级或以上资质、防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质，提供资质证书复印件加盖厂商公章。
21，▲所投LED显示屏制造商在屏幕显示系统的售后服务范围符合GB/T 27922-2011标准规定的五星级要求，提供五星级售后服务认证证书复印件加盖厂商公章。
22，▲为了更好完成项目设计及与现有建筑钢结构的结合，大屏幕厂应具有安全生产许可证、建筑工程施工总承包二级或以上资质 ，提供资质证书复印件加盖厂商公章。
23，▲所投大屏制造商的具有全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验信得过产品、全国产品和服务质量诚信品牌、全国视讯行业质量领先品牌、全国质量检验诚信企业、全国质量诚信标杆企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国视讯行业质量领先企业，提供证书复印件加盖制造商公章。
24，▲所投大屏制造商为安全生产标准化三级或以上企业以及“碳中和承诺示范单位” ，提供证书复印件加盖制造商公章。
	3.6864
	m²

	2
	二合一处理器
	1、拥有完备的视频输入接 1 × DVI-D 、1 ×HDMI 1.3、1 × VGA、1 ×CVBS、1 ×USB（Type A）、1 ×AUDIO；
2、4路网口输出，最大带载260万像素，单台设备输出最大宽度3840，高度1920；；
3、支持6个自定义场景，一键即可载入；
	1
	套

	3
	大屏控制软件
	1.提供一个方便操作中文界面的大屏幕管理控制软件，实现用户操作管理，系统可实现大屏幕系统日常所有的基本操作与控制管理，
2.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。
3.可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；
4.支持视频源一键切换；
5.▲支持Linux系统及Windows软件上屏功能，提供LINUX高分图像控制软件著作权及WINDOWS高分图像上屏控制软件著作权，提供证书复印件加盖厂商公章。
6.▲提供配套LED显示屏播放和控制软件、LED显示屏颜色亮度调整方法与系统软件软件著作权。
	1
	套

	4
	配电箱
	1.满足LED大屏显示系统供电使用，支持PLC远程、分布式供电；
2.控制：网络远程控制；
3.元器件：采用国内一线知名品牌；
4.输入电压：380V,输出电压：220V；
5. ▲提供PLC智能控制软件著作权登记证书扫描件
	1
	套

	5
	大屏支架
	1.安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；
2．有防高温、阻燃、防静电防护措施；
3.采用高精度铝型材结构支架设计；
	1
	套

	7
	线缆
	工程配套线缆，含DVI线缆、控制线缆、电源插接线等等
	1
	套

	8
	包边
	LED大屏四周包边
	1
	项

	9
	旧屏拆迁
	现有旧屏拆迁
	1
	项



(二)质量与交付要求 
1、产品需为原厂全新正品。 
2、按采购数量一次性交付，交付时需提供产品清单、产品合格证及使用说明文档。
3、提供配套的LED大屏显示系统的管理软件。
(三)质保与售后服务要求 
1、原厂质保期≥36个月,质保期内提供免费维修、更换服务及技术支持。
2、提供7×8小时技术咨询服务，对使用过程中的故障问题，2小时内响应，48小时内提供解决方案。
3、质保期内提供免费的固件升级服务，保障产品兼容性与安全性。
三、采购内容及实施过程要求 
（一）采购内容 
1、参照附件《2026年LED大屏显示系统采购清单》执行。
（二）实施过程要求 
1、交货/服务期限:自送达成交通知书之日起至2026年9月30日前完成全部设备的到货、测试与验收。
[bookmark: _GoBack]2、报价文件模板：参照附件2《零星采购报价表》填写,确保报价内容完整、数据准确，包含所有税费、运输及售后相关费用。
四、供应时效与响应要求 
（一）交付时限
1、常规订单：在合同约定时间内完成交付，逾期交付需承担违约责任（违约金≥订单金额0.1%/日），逾期超过7个工作日，采购方有权取消订单并追究供应商责任。
2、交付要求
①、交付时需提供完整的设备清单、产品合格证及配套管理工具；
②、需配合采购方完成设备安装调试、系统对接测试等工作，确保LED大屏显示系统正常使用。
（二）售后响应要求
1、提供7×8小时技术咨询服务，针对使用过程中的问题，2小时内响应，48小时内提供解决方案；
2、质保期内提供免费的故障维修、更换及周件升级服务，保障设备安全稳定运行。
五、包装与运输要求
（一）包装标识 
1、设备包装需采用防静电、防冲击的标准包装，确保运输过程中不受损坏。 
2、包装外需标注产品名称、型号、规格、数量及“轻拿轻放” “防潮” “向上”等警示标识，易碎部位需单独标注。 
(二)运输要求
1、运输过程中需采取防潮、防拌、防挤压措施,避免设备受潮、变形或机械损伤；高温、低温及雨雪天气需采取额外防护措施。
2、运输时间需在合同约定周期内完成，确保设备完好送达指定地点。
六、验收与文件管理
(一)验收标准 
1、到货后24小时内完成验收,核查项目包括：
①、产品型号、规格、数量与采购清单的一致性；
②、设备外观完好情况；
2.验收不合格的产品，供应商需在48小时内无条件退换，并承担由此产生的所有费用。
七、售后与技术支持要求 
（一）质保与售后支持
1、供应商需提供不少于36个月的原厂质保服务，质保期内设备出现非人为质量问题，需提供免费维修或更换服务。
2、交付后提供为期30天的免费转术支持，包括设备初始化指导、系统对接调试及基础故障排查。
（二）技术服务与信息反馈
1、质保期内，提供定期技术支持回访，针对使用过程中的问题提供优化建议，提前预警潜在故障风险。
2、提供配套的LED大屏显示系统管理工具维护支持，包括固件升级、批量管理指导等服务。
八、违约责任与赔偿 
1、质量问题：提供的LED大屏显示系统存在性能不达标、功能失效、硬件缺陷等质量问题，需无条件退换货，并支付合同金额30%的违约金；如因设备故障导致业务系统身份认证失败、数据安全风险，需承担由此造成的全部损失。
2、延迟交付：延迟交付的，每征迟1小时支付订单合额0.5%的违约金；延迟超过24小时的，采购方有权解除合同并要求赔偿损失。
九、其他事项 
（一）投标人应保证所提供信息的真实性和有效性。
（二）报价低于80%，投标人须提供成本分析报告，对于未提供成本分析报告或成本分析报告不合理的，视为无效报价。
（三）各投标单位须在中国南方电网供应链统一服务平台（即电子招标投标交易平台，登录网址：www.bidding.csg.cn）实施电子化采购。凡有意参加投标者，需先行在中国南方电网供应链统一服务平台登记注册和审核通过后完成注册，并在采购公告规定的投标时间内响应，逾期概不受理。
