广东电研公司三峡若羌6×66万千瓦煤电项目
金属监督服务集装箱租赁零星采购项目技术说明
1.项目概况
[bookmark: _GoBack]根据三峡若羌6×66万千瓦煤电项目金属监督服务项目需求，拟在新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 若羌县 三峡若羌煤电项目部（距离若羌县城约42千米）建立金属监督服务项目部，场地由业主公司提供，水电接口取自河北双诚建筑工程检测有限公司土建实验室。
本项目采购人为广州市汇能实业投资有限公司，合同签约及结算单位均为其下属子公司：广东电研锅炉压力容器检验中心有限公司。
2.租赁设备总体技术要求
供应商提供的租赁集装箱须结构完好、无结构性变形、无破损漏水、无严重锈蚀，满足现场安全使用、堆放、吊装、周转存放要求，符合国家现行集装箱相关技术规范及安全标准。所有租赁箱体权属清晰、无抵押、无纠纷、无安全隐患，可正常合法对外租赁使用。
3.主要技术参数及建设要求
(1) 对场地进行平整、地面硬化83m²（水泥层厚度10公分）、挖1米深埋沟铺设水管和排污管（含水表和阀门）、架设电缆线30米（含电表和空开），离场后要复原地貌并清除废弃物（含清运费和处置费）；
(2) 放置3个规格为6m×3m×2.8m的一体式集装箱作为办公室（其中一间需中间隔断），建1间卫生间并接通上下水，挖1个长1m×宽1m×深1.5m的排污井（内部砌砖，顶部盖水泥板）；
(3) 集装箱内需配备2台1.5匹空调、办公桌椅5套、会客椅4把、电暖器1台、储物架5个（长2m×宽0.6m×高1.6m）、文件柜2个、不锈钢水槽1个、洗手池1个，灭火器3支。
(4) 租赁费内包含所有设备、设施的运输费、安装费、材料费、服务费等，不再单独支付任何其他费用。
4.服务技术要求
(1) 交付时效：根据采购人零星需求，按约定时限完成箱体运输、到场、就位摆放，满足现场急用需求。
(2) 运输与就位：供方负责箱体运输、吊装、落地就位，摆放平整稳固，现场堆放整齐，承担运输及吊装过程安全责任。
(3) 使用期维保：租赁期间箱体出现非人为结构性故障、漏水、门锁失效等问题，供方须及时到场维修、更换、整改，保障正常使用。
(4) 退场回收：租赁期满后，供方负责及时清运、回收箱体，清理现场，恢复场地原貌。
(5) 质量保障：交付箱体必须验收合格，不合格箱体无条件更换，不得影响项目施工及现场使用。
5.验收标准
(1) 箱体结构完整、无结构性损伤、无变形扭曲；
(2) 防水密封良好，淋雨测试无渗漏；
(3) 门锁、铰链、锁杆开合正常、锁紧可靠；
(4) 内外干净整洁、无积水、无严重锈蚀破损；
(5) 吊装、堆码受力正常，满足现场安全使用标准；
(6) 整体符合采购人现场使用要求，验收合格后方可投入使用。

