110kV瑶城（城北）送变电工程（线路部分）光缆熔接技术规范书
110kV瑶城（城北）送变电工程（线路部分）。
一、工程简介：
110kV瑶城（城北）送变电工程（线路部分）包括瑶城站T接大化电厂至古河110千伏线路工程及马山至瑶城110千伏线路工程。
（1）瑶城站T接大化电厂至古河110千伏线路工程：线路起自大化电厂站，终至瑶城站，全长6.626km，按单回路设计。光缆型号：T18（原#17杆处）至瑶城站段采用两根48芯OPGW光缆；大化电厂站至T18+1（原#18杆处）杆段采用一根为48芯OPGW光缆。
（2）马山至瑶城110千伏线路工程：线路起自马山站，终至瑶城站，全长17.956km，按单回路设计。光缆型号：采用一根为48芯OPGW光缆。马山站至Y04塔段附挂1根48芯FADSS光缆。本工程还包括马都线改造，起自原04号，终至原08号，全长1.588km，按单回路设计光缆线型号：采用两根48芯OPGW光缆。
二、作业地点及要求
1.工程项目所在地为广西河池市大化县、广西南宁市马山县
2.熔接的光缆的型号：OPGW-48B1-80、  FADSS-48B1 。
3.需要服务的内容：熔接、接续盒衰减测试、全线测通，确保通过通信班竣工验收。本次需求为分阶段熔接:
[bookmark: _GoBack]110kV瑶城（城北）送变电工程（线路部分）熔接接续盒数量为24个（具体熔接量以现场实际为准），初步定为2026年9月底开始熔接（要求熔接、测试完成时间不得超过3天，具体熔接时间及地点以项目通知时间为准）。
5.执行标准：《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344-2018）。
6.需要具备的资质：具备熔接光缆等相关工作的营业执照。
7、需提供光缆熔接的OTDR测试报告、熔接记录表、中续断测试报告。
