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[bookmark: _Toc4728][bookmark: _Toc25256][bookmark: _Toc5649][bookmark: _Toc295739486][bookmark: _Toc296528151][bookmark: _Toc295740484][bookmark: 一]一、采购内容
1.2026年云南送变电工程有限公司应急指挥中心等会议室改造项目涉及应急指挥会议室、207会议室会议系统设备更新改造及会议中心一、二楼会议室会议系统设备新增，同时包含安装施工调试服务等。
[bookmark: _Toc6499][bookmark: _Toc25077]2.项目地点：甲方指定地点。
[bookmark: _Toc9467][bookmark: _Toc15007]3.完工时间：自合同签订后30日内完成供货，45日内完成调试安装。
(1) [bookmark: _Toc21548]应急指挥中心会议系统
1、 会议室功能定位：小型日常会议、视频会议、应急指挥、情报会商等。
2、 会议室所使用的系统和设备：扩声系统、数字会议系统等。
3、 设备清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术规格参数及性能要求
	数量
	单位

	一、扩声系统技术指标及要求

	1
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。
	2
	台

	2
	音箱
	1.额定功率：≥100W
2.峰值功率：≥400W
3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz
4.灵敏度(±3dB)：≥92dB
5.低音单元：≥6.5""低音×1
6.高音单元：≥3""纸盆高音×1
7.产品尺寸(H×W×D)：360×210×210(mm)
8.壁挂式安装
	4
	台

	3
	支架
	音箱壁装支架
	4
	只

	4
	调音台
	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
▲6.投标产品制造商具有符合GB/T31950标准的《诚信管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）
	1
	台

	5
	AI音箱处理器
	▲1.前面板采用钢化玻璃覆盖LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，拥有≥12组LED数码管，每组有≥3种颜色和≥8个LED灯，实时显示输入输出通道的的电平值；≥2英寸IPS真彩显示屏；≥12个物理按键，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口，采用平衡接法；≥8路卡侬输出接口，采用平衡接法；≥1路RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
▲2.支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
▲3.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线。并且能够调节延时大小，满足现场需求。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数。
5.设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态。
6.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db到12db的增益调节。
7.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000ms。
8.在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器。
9.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999台设备；可以安装在Windows7/10/11操作系统中。
	1
	台

	6
	电源管理器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
▲3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	1
	台

	二、数字会议系统技术指标及要求

	1
	全数字会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
▲9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
▲14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件和软件界面截图作为该技术参数证明材料）
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
▲16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
▲17.投标产品制造商具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务五星级服务认证证书（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书扫描件或复印件、证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）
	1
	台

	2
	会议主席话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
▲3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：380mm（黑色）
7.会议话筒需与原有的设备兼容适配，（原有设备品牌：itc型号：TF-M03300）接入原有设备使用（提供厂家兼容适配承诺函）。
	1
	台

	3
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）。
7.会议话筒需与原有的设备兼容适配，（原有设备品牌：itc型号：TF-M03300）接入原有设备使用（提供厂家兼容适配承诺函）。
	15
	台

	4
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
▲6.投标产品制造商需具备专业的售后服务能力，具有GB/T27922-2011要求《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员不少于2人。（提供证书复印件）
	4
	台

	5
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	4
	台

	6
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
▲6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
▲7.支持通过在线服务小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。（提供功能界面截图佐证）
▲8.可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。（提供功能界面截图佐证）
▲9.可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（提供功能界面截图佐证）
▲10.“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（提供功能界面截图佐证）
	1
	台

	三、辅助材料技术指标及要求

	1
	音频连接线1
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	6
	根

	2
	音频连接线2
	1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	2
	根

	3
	音频连接线3
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	4
	根

	4
	音频连接线4
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-空
	2
	根

	5
	音频连接线5
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）
	2
	根

	6
	音频连接线6
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根

	7
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。
	1
	根



(2) [bookmark: _Toc28996]会议中心一、二楼会议室
1、 会议室功能定位：小型日常会议、培训、视频会议。
2、 会议室所使用的系统及设备：扩声系统。
3、 设备清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术规格参数及性能要求
	数量
	单位

	一、会议中心一、二楼会议室设备技术指标及要求

	1
	壁挂式空调
	1.空调类型： 壁挂式变频空调；
2.空调匹数： 1.5匹；
3.能效等级： 1级能效；
4.制冷量 3500W；制冷功率 810W；
5.制热量 5000W；制热功率 1235W；
6.循环风 700(m3/h)；
	2
	台

	[bookmark: _GoBack]2
	AI智慧一体式高清终端
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持同步采集2路1920x1080P@60fps高清视频信号并同步编码，支持YUV4:4:4 1920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 1920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。
4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。
▲5.具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品接口图佐证）
6.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。
7.支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。
9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。
10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。
11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。
12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置≥18种均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。
13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。
15.支持AI目标识别算法，可实现行人属性识别、人流量统计、区域人数统计、区域人数超限识别、人脸抓拍、人脸识别、行人抓拍、车辆抓拍、高频陌生人识别、低频人员识别等视频结构化分析功能。
16.支持AI周界防范算法，可实现区域入侵识别、电瓶车进电梯识别、非机动车违停识别等视频结构化分析功能。
17.高清一体化终端需与原有分布系统兼容适配(原有品牌itc型号为 TF-CGG1)接入原有分布系统使用(提供厂家兼容适配承诺函)。
	6
	台



(3) [bookmark: _Toc13938]207会议室
1、 会议室功能定位：小型日常会议、培训、视频会议。
2、 会议室所使用的系统及设备：扩声系统、数字会议系统等
3、 设备清单及技术参数要求
4、 设备清单及技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术规格参数及性能要求
	数量
	单位

	一、扩声系统技术指标及要求

	1
	音箱
	1.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz
2.灵敏度(±3dB)：92dB
3.最大声压级（额定/峰值）：112dB/118dB
4.标称阻抗：8Ω
5.额定功率：100W
6.峰值功率：400W
	2
	只

	2
	支架
	音箱支架
	2
	只

	3
	专业功放
	1.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω
2.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%
3.分离度(@1KHz) ：≥80dB
4.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 
5.信噪比（A计权）：≥93dB
6.输入灵敏度：2.2dBu(1V)
7.输入阻抗：10KΩ 
8.输出功率：立体声@8Ω：200W×2;立体声@4Ω：400W×2
9.输入电压：~220V/50Hz
10.整机功耗：150W
	1
	台

	4
	AI音箱处理器
	▲1.前面板采用钢化玻璃覆盖LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，拥有≥12组LED数码管，每组有≥3种颜色和≥8个LED灯，实时显示输入输出通道的的电平值；≥2英寸IPS真彩显示屏；≥12个物理按键，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口，采用平衡接法；≥8路卡侬输出接口，采用平衡接法；≥1路RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
▲2.支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
▲3.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线。并且能够调节延时大小，满足现场需求。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数。
5.设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态。
6.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db到12db的增益调节。
7.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000ms。
8.在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器。
9.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999台设备；可以安装在Windows7/10/11操作系统中。
	1
	台

	5
	调音台
	1．USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放
2．幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制
3．INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入
4．USB接口：外接U盘播放音乐
5．失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted
6．灵敏度：+20dB~-30dB
7．信噪比：<-100dBr A-weighted
8．频率响应：20Hz-20kHz，±2dB  
9．效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），不少于100种预设效果
10．立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入
11．单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz
12．立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz
13．主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
14．电平表：2x12-点距LED电平指示表
15．麦克风输入：8路（8个XLR接口）
16．线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
	1
	台

	二、数字会议系统技术指标及要求

	1
	全数字会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
▲9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
▲14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件和软件界面截图作为该技术参数证明材料）
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
▲16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
▲17.投标产品制造商具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务五星级服务认证证书（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书扫描件或复印件、证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）
	1
	台

	2
	数字会议系统
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	1
	台

	3
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
▲6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件作为该技术参数证明材料）
▲7.支持通过在线服务小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。（提供功能界面截图佐证）
▲8.可提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。（提供功能界面截图佐证）
▲9.可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（提供功能界面截图佐证）
▲10.“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（提供功能界面截图佐证）
	1
	台

	4
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：380mm
7.会议话筒需与原有的设备兼容适配，（原有设备品牌：itc型号：TF-M03300）接入原有设备使用（提供厂家兼容适配承诺函）。
	1
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	5
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm
7.会议话筒需与原有的设备兼容适配，（原有设备品牌：itc型号：TF-M03300）接入原有设备使用（提供厂家兼容适配承诺函）。
	16
	台

	6
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
▲6.投标产品制造商需具备专业的售后服务能力，具有GB/T27922-2011要求《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员不少于2人。（提供证书复印件）
	4
	台

	7
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	4
	台

	三、视频信号源技术指标及要求

	1
	摄像机
	1.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行扫描
2.镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8（等效35mm焦距：27mm-322mm）
3.数字变焦：16x
4.色彩空间/压缩：YUY2/MJPEG/H.264
5.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
6.电子快门：1/30s ~ 1/10000s
7.信噪比：≥55dB
8.视场角：水平72.5° ~ 6.9°，垂直44.8° ~ 3.9°
9.转动范围：水平±170°，垂直-30° ~ +90°
10.转动速度范围：水平1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s
11.预置位：数量255，精度0.1°
12.视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50
13.视频制式：支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出；USB视频通信协议 UVC 1.1 or UVC1.5；USB音频 32K采样率，支持UAC2.0；UVC PTZ控制 支持；IPC特性（IP Camera）
14.视频编码标准：H.264/H.265
15.视频码流：第一码流1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360,第二码流1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180
16.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps
17.码率控制：可变码率, 固定码率
18.帧率：1fps ~ 60fps
19.音频压缩标准：AAC
20.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
21.支持网络协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT 等
22.输入输出接口：USB接口 1路USB 3.0: A型插座
23.平均无故障时间：30000h
24.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V）
25.输入电压：DC 12V，PoE（802.3af）
26.输入电流：1000mA
27.工作温度：0°C ~ 40°C
28.储藏温度：-40°C ~ 60°C
29.功耗：≤12W
	1
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	四、分布式系统技术指标及要求

	1
	AI智慧一体式高清终端
	1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
2.作为输入节点时，支持同步采集2路1920x1080P@60fps高清视频信号并同步编码，支持YUV4:4:4 1920x1080P@60采集并编码；作为输出节点时，支持同时解码16路1080P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 1920x1080P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。
3.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。
4.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个4K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个4K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现4K信号源的传输。
▲5.具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品接口图佐证）
6.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。
7.支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
8.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。
9.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。
10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。
11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。
12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置≥18种均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。
13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。
14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。
15.支持AI目标识别算法，可实现行人属性识别、人流量统计、区域人数统计、区域人数超限识别、人脸抓拍、人脸识别、行人抓拍、车辆抓拍、高频陌生人识别、低频人员识别等视频结构化分析功能。
16.支持AI周界防范算法，可实现区域入侵识别、电瓶车进电梯识别、非机动车违停识别等视频结构化分析功能。
17.支持AI行为识别算法，可实现人员离岗识别、未戴口罩识别、打电话识别、吸烟识别、人员跌倒识别、人员打架识别、人员徘徊识别、玩手机识别、手持刀具识别、人员趴睡识别、人员攀爬识别、人员翻墙识别、人群聚集识别等视频结构化分析功能。
18.支持AI作业安全识别算法，可实现未穿工服识别、短裤短袖识别、未戴头盔识别、未穿反光衣识别等视频结构化分析功能。
19.高清一体化终端需与原有分布系统兼容适配(原有品牌itc型号为 TF-CGG1)接入原有分布系统使用(提供厂家兼容适配承诺函)。
	8
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	2
	高清一体化终端专用 散热机架
	具备高效散热能力，可依据设备运行状况动态调节散热速率，确保设备在高负荷运转下也能维持低温稳定，全力守护高清一体化终端的性能，延长设备使用寿命。
	1
	台

	3
	交换机
	万兆web管理PoE交换机,包转发率126Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率400W,挂耳默认自带
	1
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	五、辅助材料技术指标及要求

	1
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm
	3
	根

	2
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm
	4
	根

	3
	音频连接线
	音频跳线：3.5mm接线头-双RCA莲花(1.8m)
	2
	根

	4
	音频连接线
	音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m)
	2
	根

	5
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm
	4
	根

	6
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm
	4
	根

	7
	网线
	六类非屏蔽双绞线
	1
	箱

	8
	音箱线
	RVVP2*1.0
	300
	米

	9
	机柜
	600*600*1166 前门为钢化玻璃门,后门为钣金门SPCC优质冷轧钢板制作，其它1.2MM；承重：800KG；配置:8位国标电源排插一个
	1
	个

	10
	电源线
	RVV2*1.0电源线
	100
	米

	11
	线材
	水晶头、电工胶布、PVC线槽
	1
	项

	六、综合布线技术指标及要求

	1
	会议室和车队办公区
	4芯室外光缆
	500
	米

	2
	光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	6
	个

	3
	网线
	六类非屏蔽双绞线
	2
	箱



(4) [bookmark: _Toc27000][bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc112138685][bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc20024]会议室扩音系统
本项目需要对应急指挥会议室、207会议室会议系统设备更新改造及会议中心一、二楼会议室会议系统设备新增策略：
1、交换机开启IP/MAC绑定功能，实现所有设备IP和MAC绑定。
2、根据甲方及云南电网要求，实现白名单机制，仅允许白名单内的设备进行统信。
3、根据云南电网要求信息安全要求，对各个设备进行安全加固。
所有会议室均需要确保与云南电网视频会议网络低延时高可靠通信。
交换机设备应通过综合布线实现独立组网，与办公网络物理隔离。
(5) [bookmark: _Toc228]集成实施服务
1、集成实施总体要求
本项目主要由应急指挥会议室、会议中心一、二楼会议室、207会议室组成，会议室主要用于日常会议、培训、视频会议、腾讯会议等；集成实施总体要求如下：
（1）系统深度融合：实现数字会议系统、专业扩声系统、分布式坐席管理系统的无缝集成，支持本地会议与腾讯会议、视频会议等远程会议模式的一键切换，确保音频、视频、控制信号互联互通。
（2）高保真音频体验：通过DSP音频处理、智能混音、自动增益及反馈抑制技术，确保声场均匀覆盖、语言清晰可辨；支持多人同时发言无啸叫，满足会议、培训、汇报等多场景音质需求。
（3）智能化集中管控：将应急指挥会议室、207会议室，加入会议中心一、二楼会议室、1号楼421会议室构建好的会议局域网，通过局域网实现统一控制平台，支持PC、平板、移动端APP对上述各会议室的无线话筒、功放、摄像机、分布式节点等设备集中管理，实现场景模式预设（会议/培训/视频模式）、摄像联动跟踪等功能，操作便捷，其次通过会议平台控制，实现某一会议室的音、视频内容通过会议局域网（通过控制平台，不通过腾讯会议等模式）在其它会议室播放及声音双向传播。
（4）高可靠性与冗余：核心设备采用双机热备、环形双链路及光纤/网口双链路备份机制，故障时无缝切换；支持国密算法加密传输，确保会议信息安全；集成消防报警联动，紧急情况下自动提示疏散。
（5）可视化运维：提供设备状态实时监测、故障预警及日志管理功能，支持远程固件升级与配置备份，降低运维成本，保障系统长期稳定运行。
（6）视频会议系统信号应满足全高清、高保真、低延迟的要求。
2、线路敷设实施要求
（1）强电电源线、控制线、音箱线、音频线、视频线等要分开不同路敷设，避免工频干扰和其他电磁干扰，如电源线与弱电线路之间至少保持20CM的距离，强弱电线缆应分别穿管或桥架线槽敷设。
（2）音频线应采用带屏蔽外层的双绞线，机柜里面的音频线与电源线要分开两侧敷设，同时屏蔽层要有效接地。
（3）所敷设的线缆两端应根据实际使用情况留适当余量，并标示明显的永久标记，以便于维护及管理。
（4）音频视频延长线需预先埋入地板下面，采用PVC管穿管敷设。
（5）会议室的地面信息插座、舞台音箱插座、地面电源插座的音频线、电源线、音箱线都要预先地板下面，采用 PVC管穿管敷设；PVC管尺寸根据线路数量确定。
（6）会议室摄像机、音箱等壁挂和吊装设备的视频线、音响线、控制线都必须先在吊顶装修结束前预埋，并且在天花板上安装线槽，线路走线槽到会议室机房与机房设备连接。
4、会议室内电缆敷设要求
（1）采用地槽、墙槽、架槽时，电缆应从机架、会议桌或设备的合适位置引入，将电缆顺着所盘方向理直，按电缆的排列次序放入槽内；
（2）拐弯处应符合电缆曲率半径要求；电缆离开机架、会议桌和设备时，应在距起弯点10毫米处成捆空绑。
（3）根据电缆的数量应每隔100~300毫米空绑一次，或加入理线夹。
（4）采用架槽时，架槽宜每隔一定距离留出线口。电缆由出线口从机架上方引入，在引入机架时，应成捆绑扎。
（5）采用活动地板时，线缆在地板下可灵活布放，并应顺直无扭绞；采用活动天花板上方安装时，线缆可在天花板上灵活布放，并应顺直无扭曲。
（6）在引入机架、操作台、设备时还应成捆绑扎。
（7）在敷设的电缆两端应留适度余量，并标示明显的永久性标记。
（8）各种电缆及控制线插头的装设应符合国标要求。
5、音箱的安装要求
（1）音箱的吊装须采用经过安全认证和保险的吊装组件；
（2）音箱的安装应牢固、安全，其安装角度宜于调整；
（3）音箱输入电缆与音箱的连接必须牢固可靠；
（4）音箱输入电缆不可扭曲或绞合；
（5）音箱电缆的选用必须满足音箱使用功率的容量要求；
（6）各音箱电缆两端须标示永久性标记和相位标记。
3、 [bookmark: _Toc16532]产品其他要求
(1) [bookmark: _Toc26973][bookmark: _Toc14914][bookmark: _Toc112138686]业绩要求
详见方案技术评审部分。
(2) [bookmark: _Toc2666][bookmark: _Toc112138687][bookmark: _Toc20965]安装调试要求
[bookmark: _Toc1497][bookmark: _Toc112138688]在安装调试过程中，实施人员需具相关施工证书（包括但不限于备低压电工证、安全员等），音视频设备至少有1名原制造商工程师在场。并提供安装调试过程中的各种文档资料。设备安装调试完成后，须对所投产品中的IT设备进行信息安全加固。安装调试时间最长不超过45天，提供详细实施方案及工期计划。
(3) [bookmark: _Toc7225]质量保证
为保证产品质量，防止虚假应标，要求成交人在中标后提供相关样品供采购人测试，测试通过后签订合同。项目要求质量保证期（质保期）为36个月，自项目验收合格之日起开始计算。
(4) [bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc27028][bookmark: _Toc112138689]售后服务
1.成交人应在质保到期前，免费提供7X24小时原制造商技术支持和上门维修服务。对可能由设备引起的故障，导致设备所承载的系统无法正常运行的情况，成交人应免费提供原制造商技术支持和上门故障定位及排除服务，包括人工、配件（选项配件）、交通等任何费用全免。发生设备或部件硬件故障，应承诺在5个工作日内完成备件的更换。发生软件故障时，在3个工作日内完成软件修复。提供各个设备及部件更换价格，在质保期满之后，按照约定价格提供主要设备及部件。
2.质保期内成交人必须提供每半年1次巡检服务，提供特殊保供电及重要节假日（国庆、元旦、春节等）时期的节前特巡及节日期间保障，并提交巡检报告及优化建议。 
3.承诺在质保期内免费提供设备自带软件版本更新和版本升级服务。
(5) [bookmark: _Toc12051][bookmark: _Toc112138690][bookmark: _Toc19990]培训服务要求
采用现场培训方式，每个产品提供至少1次的免费培训。培训地点及时间由采购人指定。
(6) [bookmark: _Toc112138691][bookmark: _Toc32308][bookmark: _Toc24192]知识成果要求
因投标产品的知识产权引起的纠纷，由成交人承担相应责任。
(7) [bookmark: _Toc18542][bookmark: _Toc7399][bookmark: _Toc112138692]验收要求
1．所有验收工作由采购人组织进行，成交人须配合提供验收资料，具体要求由双方协商确定。
2．若采购人认为成交人提供的资料不符合要求，成交人应在7个工作日内完成整改并提交采购人，因此产生的相关费用由成交人负责。
(8) [bookmark: _Toc112138693][bookmark: _Toc26255][bookmark: _Toc7100]保密要求
1.保密信息指成交人在工作中接触到的一切属于采购人的信息和资料。成交人须确保不发生有责任的信息安全事件、且不得将保密信息泄露给第三方，如违反将承担相关费用和责任。
2.成交人的管理人员、一般员工以及其他受成交人委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。
3.成交人有义务妥善保管保密信息，成交人对于从采购人得到的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和采购人相关的安全管理要求。
(9) [bookmark: _Toc112138694][bookmark: _Toc20706][bookmark: _Toc12318]网络安全要求
1.成交人人员应遵守采购人场地管理、设备使用等方面的制度和规定。因成交人原因造成采购人信息不安全时，采购人有权随时终止本合同并要求成交人赔偿因此给采购人造成的全部损失。
2.采购人有权对成交人与本项目工作有关的工作履行情况及网络安全和控制情况进行监控、检查和评价。成交人应按照采购人安排定期或不定期对成交人在服务过程中的合规行为进行自查并向采购人报告情况。
3.成交人应有相应的网络安全保障能力及管控措施，并有应对突发网络安全事件的能力。
4.成交人不得在项目期间利用采购人网络资源或相关业务平台从事危害国家安全等违法犯罪活动，不得利用采购人网络资源或相关业务平台制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等信息。
5.成交人在实施期间至项目结束后，均应确保数据在全生命周期各环节中不被非法访问、复制、使用、泄露或破坏，做好数据安全风险监测和数据安全审计，及时发现数据安全缺陷、漏洞，并立即组织闭环整改工作。
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