除草剂技术规范书
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1 总则

1.1本技术条件适于安全生产中使用的除草剂的招标和订货。

1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准、制造技术要求、试验项目和方法、验收规则、包装与标示以及买方提出使用、运行条件。

1.3本技术条件适用于安全生产维护类除草剂。投标人提供的投标文件中需包含各种原材料性能及符合此次招标的除草剂的物理化学性能。

1.4货物通过国家或行业相关权威的机构组织的技术鉴定。

2工作范围

2.1 范围和界限

本技术规范书适用于新采购安全生产中维护类除草剂。

2）本技术规范书未说明，但与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所列的有关标准执行。

2.2服务范围

1）投标方应按本技术标书的要求提供新生产的、合格的除草剂。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

3 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本技术条件中引用而构成为本技术条件的条文。本技术条件出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《危险化学品安全管理条例》2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行。

工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)；

化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)

执行标准HG/T 5423-2018 《环嗪酮原药》。

4 使用条件 

4.1 正常工作大气条件

4.1.1 环境温度：-10℃～+55℃；

4.1.2 相对湿度：5%~65%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；

4.1.3 海拔：≤2500m。

4.1.4 污秽等级II级。

4.2 特殊工作大气条件
4.2.1温度：18-30摄氏度。

4.2.2风力：≤3-4级。

5技术要求

5.1性质与稳定性要求

环嗪酮化学名称：林草净;威尔柏;3-环己基-6-二甲氨基-1-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-二酮;3-环己基-6-(二甲基氨基)-1-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-(1H,3H)-二酮。

5.1.1、对人畜微毒、低毒，对眼睛有刺激作用，对皮肤无致敏作用，在慢性毒性试验中未见异常。对鱼类及鸟类低毒。

5.1.2、亚急性和慢性毒性：在慢性毒性试验中未见异常。

5.1.3致突变性：其蓄积系数K值>5,属轻度蓄积类农药，在试验范围内，对动物无致畸、致癌、致突变作用。

5.1.4除草剂系列产品常规存储条件下稳定不易分解，无腐蚀，无易燃易爆性。

5.2产品技术参数要求

5.2.1环嗪酮加强型颗粒剂：颗粒状，规格15公斤/桶，有效成分含量5%(+0.5,-0.2)，PH：6.0-8.0，水份：≤5.0%，破碎损率：≤10；

5.3 性能要求

5.3.1环嗪酮

总体要求：保证产品质量，通过植物根系、叶面传导吸收，抑制植物的光合作用，使其代谢絮乱，直至死亡。从而达到除杂护线的目的。

5.3.1.1 适用于常绿针叶林，如红松、樟子松、云杉、马尾松等幼林抚育。

5.3.1.2 适合输电线路通道、塔基等使用。

5.3.1.3 药效进程较慢，温度18-30摄氏度时，杂草1周，灌木15天，乔木15天-3个月。

5.3.1.4环嗪酮颗粒剂使用方法：

A在树木上的用法与用量：树茎直径10厘米以内树木，每株用药1-2两。均匀撒施于树冠滴水线以内，在离主树干1至1.5米距离撒放。

B、在草和一般低灌型灌木上的用法与用量：每10平方米用药50-100克。直接撒在目标植物的表面。

C、在竹子上的用法与用量：每平方米用药1两，尽可能的靠近竹子根部，扒开地表落叶，让药剂跟土壤直接接触，建议与水剂一起使用。

用药天气和环境不讲究，无需加水，晴天雨天都可以用药。干旱天气使用，药效可以保留3个月。经过3个月的药物半衰期后，可通过土壤中有机质和微生物分解。

5.3.4 安全使用防护及急救措施

A、接触防护：使用手套、口罩；

B、其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，沐浴更衣，保持良好的卫生习惯。

C、皮肤接触：脱掉污染的衣服，用大量流动清水冲洗15-20分钟。

D、眼镜接触：提起眼睑用流动的清水冲洗15-20分钟。

E、吸入：脱离现场至空气新鲜处，就医。

F、食入：误服者，饮适量温水，催吐、洗胃，必要时就医。

注意事项：密闭操作，局部排风，远离火种、热源。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。废弃物可能残留有害物，应妥善处理。

试验
6.1 试验预处理与试样

除有特殊规定外，所有试验应在常温条件下进行，并在同样条件下试验，每项试验取3个试样进行试验（特殊规定的试验除外）。

6.2 颜色与外观

目视检查。

6.3 重量

用称重仪器进行称重。

6.4 PH值测量

用适合的PH试纸进行检测。

6.5水份

水份检测仪检测

7  检验规则、型式检验

7.1 出厂检验

7.1.1 出厂检验项目为尺寸、外观等。

7.1.2 需检测项目按下表规定，按（Q/320381GD054-2018《5%环嗪酮颗粒剂》标准正常检查一次抽样方案，取一般检查水平1，合格质量水平APL=6.5，也可按合同双方协议规定检验。

表5 抽样检测项目及要求
	检验项目
	单位
	技术要求
	单项评价

	环嗪酮含量，%
	-
	5.0（+0.5，-0.2）


	合格

	外观
	-
	灰色颗粒状固体
	合格

	PH值
	-
	6.0-8.0
	合格

	水份，%
	-
	≤5.0
	合格

	破损率，%
	-
	≤10
	合格


7.2 型式检验

型式检验项目为全部要求项目

按本标准要求，并按7.1.2规定对5.1至5.2进行检验，在检验合格的样品中随机抽取足够的样品进行6.1至6.5中的各项检验。若有以下情况之一时，亦应实行型式检验。

7.2.1产品或老产品转厂生产的试制定鉴定；

7.2.2结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

7.2.3产品长期停产恢复生产时；

7.2.4出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

7.2.5国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.3 判定规则

    条款中5.1至5.2任一条不符合7.1.2表的规定时，则判该批为不合格。条款5.1至5.2中有一项达不到指标时，则随机抽取双倍样品进行该项的复验，如仍有不合格，则判该批为不合格批；若合格，则判该批为合格品。

8包装、运输、贮存

8.1 包装

除草剂包装材料强度应符合国家标准要求，运输前应先检查包装容器是否完整、密封。

8.2 运输

除草剂运输时，不得曝晒，不得受剧烈撞击、抛摔和重压。

8.3 贮存

远离火种热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食物分开存放，切记混储，按规格堆放，堆放高度不超过2m。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。

8.4 除草剂从生产日期之日起保质期两年。

9  其它

9.1 以上数据以国家专业机构出具的检验报告为准。

9.2 厂家必须提供投标产品的样品、相关检测报告、用户意见反馈单。

9.3 供货时应提供产品出厂合格证一式二份。

9.4卖方运输最终到达合同约定地点并卸货到位，应在接到通知后3天内送到。




