伸缩式高压放电棒技术规范书
参数要求：
1、 结构形式：多节绝缘体（绝缘体材料为环氧树脂）相互套装的伸缩式结构。
2、 主要结构部件包括绝缘杆/手柄、金属探针/放电尖端、接地线端/插孔、放电挂钩等。
3、 数量：20根（含截面积不小于6mm2及长度不小于5m的接地线及专用接地夹）
4、 [bookmark: _GoBack]长度：伸展长度不小于4m，节数不少于4节。
5、 适用电压范围：10-500 kV。
6、 [image: IMG_256]放电电阻：不小于100MΩ。
参考图如下：










  ★注：报价方式为总价报价，报价应包含货物销售的全部费用（运输费、服务费、税费等）；供应商应能开具货物类专用增值税发票。
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