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一、4×STM-4/4×STM-1 光接口板
单板型号及模块配置： SL41Q，配置4个STM-4-15km光模块。
适用设备：华为光传输设备
	序号
	技术参数项
	技术指标

	1
	基本功能
	支持接收和发送4路STM-4光信号；支持接收和发送4路STM-1光信号；支持接收和发送4路STM-1电信号

	2
	业务处理
	支持VC-12、VC-3、VC-4、VC-4-4c颗粒业务

	3
	接口规格
	光接口：灰光接口，支持STM-1（S-1.1、L-1.1、L-1.2）和STM-4（S-4.1、L-4.1、L-4.2）
电接口：支持STM-1电模块

	4
	开销处理
	支持STM-1/STM-4信号段开销处理；支持J0/J1/C2字节设置和查询；支持D1-D12和公务字节通道

	5
	保护功能
	支持SDH SNCP保护；支持线性复用段保护；支持二纤双向复用段环保护

	6
	ASON功能
	支持SDH ASON（需配合TM65UXCL/TMK5UXCME/TMK5XCS交叉板）

	7
	时钟功能
	支持4路SDH线路时钟；支持SDH时钟同步

	8
	环回功能
	支持VC-4/VC-3/VC-12通道环回；支持端口内环回和外环回

	9
	其他特性
	支持ALS（符合ITU-T G.664）；支持误码越限/劣化门限设置；支持热插拔；支持CPLD/FPGA在线加载

	10
	告警与性能
	提供丰富的告警和性能监测事件，便于设备的管理和维护


 


[bookmark: OLE_LINK1]二、10路交换式以太网处理板
单板型号及模块配置：EMS10，配置6个千兆电模块，2个千兆光模块。
适用设备：华为光传输设备
	序号
	技术参数项
	技术指标

	1
	基本功能
	支持接入10路以太网业务（最多2路10GE + 最多10路GE/FE），封装映射为SDH信号进行传输

	2
	端口能力
	GE电口：最多6路（非屏蔽网线）或4路（屏蔽网线）
GE光口/FE光口/10GE光口：根据光模块配置

	3
	接口工作模式
	10GE：10GE全双工LAN
GE：支持自协商、1000M/100M/10M全双工
FE：100M全双工

	4
	业务类型
	支持EPL（以太网专线）、EVPL（以太网虚拟专线）、EPLAN（以太网平面）、EVPLAN（以太网虚拟平面）

	5
	MAC地址表
	MAC地址表大小16k，支持MAC地址自学习、老化时间设置、静态MAC配置；支持最多512个黑名单和512个静态MAC地址

	6
	封装格式
	支持HDLC、LAPS、GFP-F封装

	7
	VLAN技术
	支持4095个VLAN标签，满足IEEE 802.1q/p标准；支持基于PORT/VLAN/QinQ标签隔离

	8
	帧长支持
	支持1518Byte～9600Byte，支持最大9600Byte Jumbo帧

	9
	绑定带宽
	128×VC-4 或 384×VC-3 或 1008×VC-12

	10
	背板带宽
（E6616）
	配套TMK5SXCH：10Gbit/s
配套TMK5UXCME/TMK5XCS Slot1~7/9/11~14：10Gbit/s
配套TMK5UXCME/TMK5XCS Slot8/10：20Gbit/s

	11
	保护功能
	支持SDH SNCP；支持DLAG静态链路聚合（IEEE 802.3ad/802.1ax）；支持LAG手工/静态聚合；支持LCAS带宽动态调整；支持LPT

	12
	QoS功能
	流分类1000条，支持PORT/PORT+VLAN/PORT+SVLAN/PORT+SVLAN+CVLAN业务流；支持CoS分类；支持CAR（64kbit/s粒度）；支持Shaping；支持SP/WRR队列调度；支持RED拥塞避免

	13
	OAM功能
	支持ITU-T Y.1731（LM/DM/CC/LB/LT）；支持IEEE 802.1ag（CC/LB/LT）；支持IEEE 802.3ah（OAM自动发现/远端环回/故障检测/链路性能监控）

	14
	同步功能
	支持物理层时钟同步

	15
	组播功能
	支持IGMP Snooping V1/V2，支持端口老化时间、快速离开、未知组播报文丢弃

	16
	流量控制
	支持IEEE 802.3x流控；支持基于端口和VCTRUNK的流量监控

	17
	环回功能
	支持以太网端口PHY层和MAC层的内环回和外环回

	18
	其他特性
	支持热插拔；支持软/硬复位；支持RMON性能监测；支持端口镜像


 


三、-48V直流通信电源
	项目
	内容
	数据

	规格
	输出电压
	DC48V

	
	输出电流
	63A

	电流输入
	输入数量
	2路63A

	
	额定输入
	DC220V

	
	输入欠压保护点
	-180V±2V

	
	输入过压保护点
	-270V±2V

	



直流输出
	输出数量
	6路 20A

	
	浮充电压调节范围
	43V-56.7V

	
	浮充输出电压出厂整定值
	52.8V

	
	均充电压调节范围
	48V-57.6V

	
	均充输出电压出厂整定值
	56.4V

	
	输出电压保护点
	58V±1V

	
	输出过流保护点
	输出过流±5%

	
	输出短路保护
	有

	
	源变化率
	≤±0.1％

	
	负载变化率（0%～100%）
	≤±0.5％

	
	温度系数
	150PPm／℃

	
	尖峰纹波电压
	Vpp≤100mＶ

	
	开关频率纹波电压
	Vpp≤60mＶ

	
	电话衡重噪声
	≤１mＶ

	
	电源转换效率
	≥90％

	电池
	电池充电流
	1-5A

	工作环境
	工作环境温度
	0～55℃，高于45℃须降额使用

	
	工作环境湿度
	≤95％PH无结露

	
	工作环境高度
	≤2000m海拔

	
	负载性质
	阻性、容性、感性均可

	
	噪音（1米）
	≤65dB

	使用安全性
	安全耐压  输入端对机壳、对输出
	DC2500Ｖ一分钟无击穿

	
	安全耐压  输出端对机壳
	DC500Ｖ一分钟无击穿

	结构
	机箱尺寸
	4U 19英寸机架式





