

佛山局生产指挥中心（试验研究所）变电站等电位作业新型绝缘挂梯的研制测试加工采购--技术规范书


广东电网有限责任公司佛山供电局

二0二六年九月
1、 总则
1.1.本卷为佛山局生产指挥中心（试验研究所）变电站等电位作业新型绝缘挂梯的研制项目测试加工采购文件。
1.2.本卷所描述的各种功能、性能需求仅供投标方编制投标文件之用。投标方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本标书所阐述的全部技术功能要求。
1.3.投标方在投标文件中，对本标书应逐项予以说明和答复，同时根据具体情况提出相关的建议，并附详细资料和说明。
1.4.本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的功能和性能指标。
1.5.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
2、 技术服务要求
（一）总体要求及适用条件
本节技术条件规定了佛山局生产指挥中心（试验研究所）变电站等电位作业新型绝缘挂梯的研制项目测试加工采购的测试/调试/检验要求等。
（1） 招标方根据招标方要求，协助采购方开展提供加工、测试等服务，实现预期功能与测试目标等，详见附件1：佛山供电局2026年职工技术创新项目测试加工采购服务内容。
（2）服务进度要求：中标通知书发布之日起至2026年12月15日，完成项目需要的加工、测试等服务以及交付物。
3、 报价与结算要求
1.职工技术创新项目技术服务（软件类）限价依据每个职创项目立项申请书，单项最高限价见附件1，供应商按实际金额报价。
2.根据供应商提供的实际服务，并经甲方验收合格，据实结算。

4、 其他要求

未经采购方许可，供应商不得公开本项目下的研究开发成果，不得将本项目下的技术申请专利，不得向第三方许可、转让或泄露本合同项下的专有技术。
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附件1：佛山供电局2026年职工技术创新项目测试加工采购内容
	采购服务依托职创项目
	变电站等电位作业新型绝缘挂梯的研制

	采购最高限价（万元）
	1.8万元

	概况
	本项目针对变电站空间小，设备密集，电场环境复杂，根据等电位作业方法研制一套变电站等电位作业新型绝缘挂梯，可适用于110kV-220kV变电站拆、接引线等电位作业。该装置的采用将大幅度提高工作效率和工作的安全性。具体研究内容主要包括以下几个方面：  （1）现有变电站拆、接引线带电作业进入等电位方式的局限性及技术改进的必要性；
（2）新型绝缘挂梯功能设计、结构设计、材料选型；
（3）新型绝缘挂梯及配套金具制作；
（4）新型绝缘挂梯试验论证；
（5）形成完善的变电站等电位作业新型绝缘挂梯施工流程及操作说明书。

	采购服务内容
	一、新型绝缘挂梯加工制造服务
1. 整套新型绝缘挂梯样品加工
按照要求提供技术图纸并完成新型绝缘挂梯样品壹套：包含高强度轻质铝合金正反防脱挂钩梯头、接触导线双铝合金滑轮、自动闭锁C环、梯头防坠导轨固定环、梯脚防坠导轨固定抱箍、多段式自由组合绝缘梯本体、特制插销螺杆、柔性防潮蚕丝绝缘导轨快速组装件；实现机械性能强、绝缘性能好、高度自由接驳、自带防坠功能的整套变电站等电位作业新型绝缘挂梯。
2. 零部件定制加工
铝合金梯头主体结构加工、金属配件加工、绝缘材料加工、接驳加工、防潮蚕丝绝缘导轨制作；零部件倒角、去毛刺、表面防腐处理。
3. 装配、调试服务
零部件组装、匹配调试、整套新型绝缘挂梯检验；出厂前进行全套接驳组装调试，确保接驳顺畅、无卡滞、牢固可靠。
4. 标识与配套附件
新型绝缘挂梯铭牌、带电作业专用工具标识；配套防潮帆布包装袋。
二、测试、试验服务（带电作业工具）
1. 机械性能试验（力学）
对整套新型绝缘挂梯按照相关标准进行力学试验（参照DL/T 17620-2008标准），机械性能达到标准要求。
2. 电气绝缘试验（电学）
新型绝缘挂梯的绝缘本体工频耐压试验（参照DL/T 976-2017标准）；耐压标准达到220kV电压级别工具的试验标准。
3. 出具试验报告
提供完整测试原始记录、测试报告。
三、技术服务内容
1. 新型绝缘挂梯加工过程技术对接：图纸答疑、加工方案确认，关键工序节点反馈。
2. 使用说明书编制：含操作流程、安全注意事项、维护保养。
3. 质保服务：新型绝缘挂梯质保期内零部件更换、缺陷整改；技术答疑。

	交付物
	1. 变电站等电位作业新型绝缘挂梯壹套（含不同高度自由接驳段本体）。
2. 纸质报告：具备CMA或CNAS资质的测试相关纸质报告，壹份。
3. 组装使用说明书，壹份。
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