
佛山局生产指挥中心（试验研究所）带电作业用灵活可调式电动打磨装置的研制项目加工测试采购--技术规范书


广东电网有限责任公司佛山供电局

二0二六年九月
1、 总则
1.1.本卷为佛山局生产指挥中心（试验研究所）带电作业用灵活可调式电动打磨装置的研制项目加工测试采购文件。
1.2.本卷所描述的各种功能、性能需求仅供投标方编制投标文件之用。投标方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本标书所阐述的全部技术功能要求。
1.3.投标方在投标文件中，对本标书应逐项予以说明和答复，同时根据具体情况提出相关的建议，并附详细资料和说明。
1.4.本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的功能和性能指标。
1.5.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
2、 技术服务要求
（一）总体要求及适用条件
[bookmark: _GoBack]本节技术条件规定了佛山局生产指挥中心（试验研究所）带电作业用灵活可调式电动打磨装置的研制项目加工测试采购的测试/调试/检验要求等。
（1） 招标方根据招标方要求，协助采购方开展提供加工、测试等服务，实现预期功能与测试目标等，详见附件1：佛山供电局2026年职工技术创新项目加工测试采购服务内容。
（2）服务进度要求：中标通知书发布之日起至2026年12月15日，完成项目需要的加工、测试等服务以及交付物。
3、 报价与结算要求
1.职工技术创新项目技术服务（软件类）限价依据每个职创项目立项申请书，单项最高限价见附件1，供应商按实际金额报价。
2.根据供应商提供的实际服务，并经甲方验收合格，据实结算。

4、 其他要求

未经采购方许可，供应商不得公开本项目下的研究开发成果，不得将本项目下的技术申请专利，不得向第三方许可、转让或泄露本合同项下的专有技术。
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附件1：佛山供电局2026年职工技术创新项目加工测试采购内容
	采购服务依托职创项目
	带电作业用灵活可调式电动打磨装置的研制

	采购最高限价（万元）
	1.31万元

	概况
	本项目研制一套带电作业用灵活可调式电动打磨装置，具体研究内容如下：（1）本项目具体研发一种灵活可调的机械结构，满足不同高度与位置的刀闸触头打磨需求。该结构要具备精准的伸缩控制能力，通过电动驱动实现平稳且精确的伸展与收缩，以确保打磨装置能稳定地到达作业指定位置，避免因位置偏差导致打磨效果不佳或对设备造成损伤。（2）打磨头结构设计：包括打磨头的形状、尺寸、材质选择，以及与传动组件的连接方式，确保打磨头能快速安装并灵活转动，并有效地传递动力，实现高效打磨。（3）设计安全可靠的绝缘系统，采用新型绝缘材料，减轻打磨装置的重量，提高人机功效，减少作业时间，提高作业的安全性。该套灵活可调式电动带电打磨装置经过精心设计，能与110kV-220kV带电作业设备环境完美适配，能使人体与带电体保持足够的安全距离，大大提高了安全性。

	采购服务内容
	一、装置本体加工制造服务
1. 整机样机加工
按照要求提供技术图纸并完成整机样壹套：包含可调角度打磨头、电动驱动模块、绝缘操作杆连接接口、夹持调节机构、动力供电单元、控制开关、防护外壳、快速拆装组件；实现打磨头角度灵活可调、适配不同位置刀闸打磨作业。
2. 零部件定制加工
金属结构件机加工、绝缘件加工、紧固件、传动组件、绝缘转接接头；零部件倒角、去毛刺、表面防腐处理。
3. 装配、调试服务
零部件组装、机械间隙调校、动力匹配调试、角度调节机构限位调试、整机装配检验；出厂前机械动作全行程调试，确保调节顺畅、无卡滞。
4. 标识与配套附件
设备铭牌、安全警示标识；配套工具包、专用拆装工具、备用打磨磨头、连接线、收纳包装箱。
二、测试、试验服务（带电作业装备）
1. 机械性能测试
打磨机构角度调节范围、调节锁紧可靠性测试；整机空载、负载运行测试，打磨转速稳定性测试；夹持、锁紧机构强度试验，反复拆装耐久测试；整机重量、外形尺寸核查，手持操作平衡性测试。
2. 电气绝缘试验（带电作业核心）
绝缘部件工频耐压试验（参照GB/T 18037带电作业工具设备基本技术要求）；绝缘部件外观检查、绝缘电阻测试。
3. 模拟工况实操测试
模拟变电站刀闸打磨工况加工测试；模拟不同作业角度打磨效果验证；带电作业场景模拟：接绝缘操作杆后整机联动操作测试；连续作业耐久性测试，考核连续打磨下温升、机构可靠性
4. 出具试验报告
提供完整测试原始记录、测试报告；包含各项试验数据、照片；样机关键零部件检测记录。
三、技术服务内容
1. 样机加工过程技术对接：图纸答疑、加工方案确认，关键工序节点反馈。
2. 现场配合测试：可提供现场试验配合服务。
3. 使用说明书编制：含操作流程、安全注意事项、维护保养、故障处理。
4. 培训服务：装置操作、拆装、日常维护培训。
5. 质保服务：样机质保期内零部件更换、缺陷整改；技术答疑。

	交付物
	1. 纸质报告：具备CMA或CNAS资质的该装置绝缘性能测试相关报告，壹份；
2. 硬件成果：带电作业用灵活可调式电动打磨装置，壹套；
3. 其他成果：装置安装操作说明书，壹份。
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