2026年净水设备采购清单
技术要求
一、供应商资质与合规要求
（一）法定证照 
1. 供应商需提供有效期内的《营业执照》。
（二）供应商的资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
二、技术要求 
（一）净水设备技术参数标准及采购清单如下表：
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	主机机头
	1厨下壁挂安装，SQC 快拆结构，内置自动断水阀，更换滤芯自动断水；涉水部件满足无铅标准；仅作为滤芯承载基座，本身无过滤能力。
	
	台

	2
	主复合滤芯
	1. 厨下式直饮净水机，无废水，无需供电。
2. 净水流量≥2.4L/min，额定净水量≥4000L。
3. 过滤精度 0.2μm，可滤除细菌、余氯、重金属。
4. 具备国家涉水产品卫生许可批件，NSF 认证。
	
	支

	3
	前置滤瓶总成
	1、 10 寸单滤瓶，食品级不含双酚 A，含吊片、扳手、接头，为滤芯承载壳体，无过滤功能。
	
	套

	4
	前置 PP 棉滤芯
	1.前置滤芯：10 寸聚丙烯熔喷 PP 棉，过滤精度 1μm，去除泥沙铁锈悬浮物。
	
	支

	5
	净水龙头
	1.原装无铅独立净水龙头，单独水路直饮。
	
	套

	6
	配件
	1.进水三通、食品级软管、固定挂件等。
	
	套



(二)质量与交付要求 
1、产品需为原厂全新正品。 
2、按采购数量一次性交付，交付时需提供产品清单、产品合格证及使用说明文档。
(三)质保与售后服务要求 
1、原厂质保期≥12个月,质保期内提供免费维修、更换服务及技术支持。
2、提供7×8小时技术咨询服务，对使用过程中的故障问题，2小时内响应，48小时内提供解决方案。
3、质保期内提供免费的固件升级服务，保障产品兼容性与安全性。
三、采购内容及实施过程要求 
（一）采购内容 
1、参照附件《2026年净水设备采购清单》执行。
（二）实施过程要求 
[bookmark: _GoBack]1、交货/服务期限:自送达成交通知书之日起至2026年9月30日前完成全部设备的到货、安装与验收。
2、报价文件模板：参照附件2《零星采购报价表》填写,确保报价内容完整、数据准确，包含所有税费、运输及售后相关费用。
四、供应时效与响应要求 
（一）交付时限
1、常规订单：在合同约定时间内完成交付，逾期交付需承担违约责任（违约金≥订单金额0.1%/日），逾期超过7个工作日，采购方有权取消订单并追究供应商责任。
2、交付要求
①、交付时需提供完整的设备清单、产品合格证及配套管理工具；
②、需配合采购方完成设备安装调试、确保净水设备正常使用。
（二）售后响应要求
1、提供7×8小时技术咨询服务，针对使用过程中的问题，2小时内响应，48小时内提供解决方案；
2、质保期内提供免费的故障维修、更换及周件升级服务，保障设备安全稳定运行。
五、包装与运输要求
（一）包装标识 
1、设备包装需采用防静电、防冲击的标准包装，确保运输过程中不受损坏。 
2、包装外需标注产品名称、型号、规格、数量及“轻拿轻放” “防潮” “向上”等警示标识，易碎部位需单独标注。 
(二)运输要求
1、运输过程中需采取防潮、防拌、防挤压措施,避免设备受潮、变形或机械损伤；高温、低温及雨雪天气需采取额外防护措施。
2、运输时间需在合同约定周期内完成，确保设备完好送达指定地点。
六、验收与文件管理
(一)验收标准 
1、到货后24小时内完成验收,核查项目包括：
①、产品型号、规格、数量与采购清单的一致性；
②、设备外观完好情况；
2.验收不合格的产品，供应商需在48小时内无条件退换，并承担由此产生的所有费用。
七、售后与技术支持要求 
（一）质保与售后支持
1、供应商需提供不少于12个月的原厂质保服务，质保期内设备出现非人为质量问题，需提供免费维修或更换服务。
2、交付后提供为期30天的免费转术支持，包括设备安装与初始化指导。
八、违约责任与赔偿 
1、质量问题：提供的净水设备存在性能不达标、功能失效、硬件缺陷等质量问题，需无条件退换货，并支付合同金额30%的违约金。
2、延迟交付：延迟交付的，每征迟1小时支付订单合额0.5%的违约金；延迟超过24小时的，采购方有权解除合同并要求赔偿损失。
九、其他事项 
（一）投标人应保证所提供信息的真实性和有效性。
（二）报价低于80%，投标人须提供成本分析报告，对于未提供成本分析报告或成本分析报告不合理的，视为无效报价。
（三）各投标单位须在中国南方电网供应链统一服务平台（即电子招标投标交易平台，登录网址：www.bidding.csg.cn）实施电子化采购。凡有意参加投标者，需先行在中国南方电网供应链统一服务平台登记注册和审核通过后完成注册，并在采购公告规定的投标时间内响应，逾期概不受理。
