一种可拆分式500kV合成绝缘子均压环加工技术要求

一、企业资质要求
本项目需加工生产均压环，投标应由设计、生产制造供应商投标；其次，供应商应提供电力金具（均压环或同类产品）生产制造、营销业绩作为证明材料。
二、加工均压环数量要求
  需提供均压环加工所需全部材料，并根据招标方研究成果加工可拆分式500kV合成绝缘子均压环研制数量不少于5组，1组用于机械试验、电气试验，4组用于交付招标方。
三、均压环试验要求
本项目生产的可拆分式500kV合成绝缘子均压环，需开展型式试验并出具CMA、CNAS等资质的检测机构出具的型式试验报告，试验主要分为机械试验和电气试验。
1.机械试验
[bookmark: _GoBack]对1组可拆分式500kV合成绝缘子均压环开展载荷试验和机械破坏试验（均压环拉断力试验）等，并出具试验报告；不在型式试验范畴内的试验，不做试验资质等级要求，具备试验资质并出具试验报告即可。
2.电气试验
参照均压环型式试验标准，对1组可拆分式500kV合成绝缘子均压环开展电气试验，并出具试验报告。
四、注意事项
结合以往电力设备及金具开展型式试验价格在3万以上，请供应商报价前做好询价和预算，切勿盲目低价投标，届时低价中标将按合约履行项目实施，若拒绝履约将按供应商管理规定执行考核。
