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[bookmark: _Toc2495]总则
本招标技术文件适用于生产运营监控中心系统的功能、性能、安装等方面的技术要求。
本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
[bookmark: _Toc23799]供货范围
投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
供货范围一览表
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
	序号
	产品类型
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	一、
	软件

	1
	操作系统软件
	桌面操作系统
	套
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	11
	
	

	2
	应用软件
	分布式嵌入式软件
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	67
	
	

	3
	应用软件
	分布式图像综合管理系统
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	二
	硬件

	（一）
	
	LED大屏显示系统
	
	
	
	
	

	1
	辅助设备
	LED小间距显示屏（COB）
	m²
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	12.15
	
	

	2
	其他
	备品备件
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	3
	其他
	发送盒
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	4
	其他
	支架
	项
	详见章节6.1技术参数要求
	12.9625
	
	

	5
	其他
	配电箱
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	（二）
	
	分布式控制系统
	
	
	
	
	

	1
	其他
	KVM坐席节点（输出）
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	16
	
	

	2
	其他
	KVM坐席节点（输入）
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	16
	
	

	3
	其他
	分布式输入节点-摄像头
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	4
	其他
	分布式输入节点-多媒体插座
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	6
	
	

	5
	其他
	分布式视频输入节点
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	4
	
	

	6
	其他
	分布式输入节点-无线投屏器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	7
	其他
	分布式输出节点-LED大屏
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	8
	其他
	分布式视频输出节点
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	4
	
	

	9
	其他
	分布式输出节点-会议（输入、输出）
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	10
	其他
	分布式输出节点-音频
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	11
	其他
	分布式输入输出节点-备用
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	5
	
	

	12
	其他
	可视化控制界面定制与授权
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	13
	其他
	分布式安装托盘
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	34
	
	

	（三）
	
	音频扩声系统
	
	
	
	
	

	1
	其他
	电容式方管会议话筒
	只
	详见章节6.1技术参数要求
	4
	
	

	2
	其他
	电容式方管双杆会议话筒
	只
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	3
	其他
	8路混音器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	4
	其他
	无线一拖四方管会议话筒
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	5
	其他
	无线手持话筒（一拖二）
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	6
	其他
	天线信号放大器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	7
	其他
	无源话筒分配器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	8
	其他
	Dante数字音频处理矩阵（主）
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	9
	其他
	Dante数字音频处理矩阵（备）
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	10
	其他
	主扩音柱扬声器
	只
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	11
	其他
	辅助音柱扬声器
	只
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	12
	其他
	四通道Dante数字功放
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	（四）
	
	集中控制系统
	
	
	
	
	

	1
	二次系统装置
	移动控制终端
	台
	满足安全可控要求；详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	2
	通信设备
	无线AP
	套
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	3
	其他
	电源时序器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	4
	二次系统装置
	分布式可编程中控主机
	台
	满足安全可控要求；详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	5
	其他
	双机热备份模块
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	6
	其他
	中控界面软件及编程
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	（五）
	
	网络系统
	
	
	
	
	

	1
	通信设备
	多媒体交换机
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	2
	通信设备
	内网交换机
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	3
	通信设备
	语音视频交换机
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	4
	通信设备
	外网交换机
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	（六）
	
	专业坐席控台及会议桌
	
	
	
	
	

	1
	其他
	专业坐席操作台（1人位）
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	4
	
	

	2
	其他
	会议桌
	张
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	3
	其他
	键盘托
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	4
	其他
	显示器支架
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	5
	其他
	PDU
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	6
	其他
	多媒体插座
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	11
	
	

	7
	其他
	人体工学椅
	张
	详见章节6.1技术参数要求
	12
	
	

	8
	其他
	操作台主备电源STS切换器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	10
	
	

	（七）
	
	工作站
	
	
	
	
	

	1
	算力设备
	业务工作站
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	2
	其他
	工作站无线键鼠
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	3
	算力设备
	笔记本电脑
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	（八）
	
	视频会议系统
	
	
	
	
	

	1
	通信设备
	视频会议终端
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	2
	辅助设备
	4K高清摄像机
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	2
	
	

	3
	其他
	无线投屏器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	4
	其他
	摄像机三脚架
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	（九）
	
	小会议室系统
	
	
	
	
	

	1
	算力设备
	会议智慧一体机
	套
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	2
	其他
	移动支架
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	3
	其他
	无线投屏器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	4
	其他
	全向麦克风
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	5
	算力设备
	笔记本电脑
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	（十）
	
	设备间
	
	
	
	
	

	1
	辅助设备
	监控系统主机
	套
	满足安全可控要求；详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	2
	辅助设备
	硬盘
	块
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	3
	辅助设备
	监控摄像头
	台
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	7
	
	

	4
	通信设备
	监控交换机
	套
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	6
	辅助设备
	UPS电源（含电池）
	套
	满足安全可控要求；
详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	7
	其他
	空调
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	8
	其他
	机柜
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	4
	
	

	9
	其他
	机柜主备电源STS切换器
	台
	详见章节6.1技术参数要求
	8
	
	

	10
	其他
	温湿度监测系统
	套
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	三
	线缆辅材配件

	1
	其他
	高清数字成品视频线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	50
	
	

	2
	其他
	高清数字成品视频线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	210
	
	

	3
	其他
	工程音箱线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	150
	
	

	4
	其他
	音频跳线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	300
	
	

	5
	其他
	网线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	3050
	
	

	6
	其他
	24口六类配线架
	个
	详见章节6.1技术参数要求
	4
	
	

	7
	其他
	理线架
	个
	详见章节6.1技术参数要求
	14
	
	

	8
	其他
	接插件
	批
	详见章节6.1技术参数要求
	1
	
	

	9
	其他
	24芯单模光揽
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	200
	
	

	10
	其他
	LC12口24芯光纤配线架
	个
	详见章节6.1技术参数要求
	10
	
	

	11
	其他
	LC-LC单模双工光纤（跳线）
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	300
	
	

	12
	其他
	镀锌线槽
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	100
	
	

	13
	其他
	镀锌线管
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	100
	
	

	14
	其他
	动力电缆
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	100
	
	

	15
	其他
	电源线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	100
	
	

	16
	其他
	6类网线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	915
	
	

	17
	其他
	高清数字成品视频线
	m
	详见章节6.1技术参数要求
	16
	
	



投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
工作范围和界限
现场安装和试验在投品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。
投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc14886]项目供货周期
本项目应按使用方指定日期完成。
[bookmark: _Toc1477]应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：
· [bookmark: _Toc279769035]中国国家强制性产品认证标准——CCC认证
· 中国国家标准——GB
· 中华人民共和国产品质量法
· 供电电源标准——GB2887-82
· 电磁辐射试验标准——EMF
· 《中国地震烈度表》——GB/T17742-1999
· 国家一级能耗标准
· 声学家用电器及类似用途器具噪声测标准——GB/T4214.1-2000
· 《外壳防护等级（IP代码）》标准——GB4208-2008
· 环境标志产品技术要求——HJ 2516-2012
· 《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》
· 中国国家产权局专利认证

[bookmark: _Toc592]使用条件
· 海拔高度：＜1000m
· 安装地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度均不超过0.9mT。安装垂直倾斜度不超过5％。
· 环境温度
· 运输和储存时的温度：-20℃～+60℃
· 使用时保证性能指标的温度：-5℃～+45℃
· 使用时保证工作的温度：-5℃～+55℃
· 湿度范围：	长期相对湿度10％~95％(+35℃)
· 短期相对湿度5％~90％(+35℃)
[bookmark: _Toc5032]技术要求
投标方应认真逐项填写所供设备范围一览表。如有差异，请填写偏差表。
技术参数要求
	序号
	物质
	参数要求

	一
	软件

	1
	桌面操作系统
	★满足安全可控要求；配备自主可控操作系统。详见“硬件（七）1.业务工作站”、“硬件（七）3.笔记本电脑”、“硬件（九）1.会议智慧一体机”

	2
	分布式嵌入式软件
	1.节点嵌入式软件

	3
	分布式图像综合管理系统
	1.支持更多纯自主可控平台安装使用。
2.支持触控端对所有接入信号均实现可视化预览和操作（可同时在有线\无线\PC端进行可视化操作.，保障信号切换显示的准确性、便捷性。
3.分布式控制客户端支持同一平台集中管控功能，支持导入已经做好的中控工程界面，可添加自定义按钮跳转至其他B/S架构的系统业务平台。
4.支可配合智能语音控制模块实现语音口令控制分布式的信号切换、大屏模式调用、大屏窗口信号切换等操作。还可以支持其他声光电的控制包括:窗帘、灯光、电源、空调、投影机、DVD等控制。
5.支持主流 IPC 免编解码器直接接入，支持IPC云台控制， 可支持≥1000路 IPC 信号。
6.分布式系统支持预切功能，在保证分布式大屏显示画面不受影响的前提下，通过客户端设置新的布局和信号源切换位置，通过一键调用预切功能实现大屏快速切换场景。
7.系统采用去中心化无服务器架构设计，可扩展任意数量节点，所有节点自动均衡备份数据，兼容全平台使用，一个节点坏了不影响整体。系统支持权限管理功能，用户数量无上限，支持多用户、用户组权限的设置，不需要单独配置服务器或者分布式主节点作为权限管理系统服务，可扩展≥1000台分布式节点。
8.支持分布式客户端、平板端和分布式节点开机启动页的logo和登录页面均可软件后台自定义设置和导入样式。
9.系统采用无服务架构，单个节点出现异常，更换有故障的分布式节点并应用不会整体重启和黑屏，系统自动检测并完成更换节点的数据更新。
10.系统添加或者更换盒子不用整个系统重置或者重启，仅仅需要应用更换的盒子即可正常使用。
11.分布式系统支持4kP60非标分辨率拼接输出功能，支持LED\LCD\DLP等大屏拼接显示，最大支持3840*2160@60Hz，YUV4:4:4分辨率拼接输出显示，向下兼容其他分辨率，支持任意开窗、漫游、叠加、缩放、条幅、信号裁剪等功能。支持同源多屏信号同屏拼接同步功能。
12.支持分布式系统具有画面轮询功能，轮询画面可双击放大到固定区域显示，方便监控画面在轮询过程中随时查看可疑图像。
13.支持多人同时在多域跨网协同批注，批注支持文字编辑、箭头、椭圆、线条等使用工具，支持批注的颜色可选、支持冻结画面批注和动态视频画面批注多种方式。

	二
	硬件
	

	（一）
	LED大屏显示系统
	

	1
	LED小间距显示屏（COB）
	★满足安全可控要求；
1.显示屏净显示尺寸≥6m*2.025m，分辨率≥6400*2160pixel；
2.★点间距≤0.94mm，物理实像素点间距≥1137777点/㎡；
3.★采用COB封装，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上；
4.★LED面板设计按共阴原理设计，显示屏最大亮度≥700cd/㎡；
5.发光晶片单边尺寸≤90μm，基色主波长误差值≤5nm；
6.▲支持表面环氧树脂覆膜工艺、压膜工艺，一次性整体灌胶，发光面光泽度≤20GU；
7.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8% ，墨色一致性△E<0.5；
8.▲箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，超轻薄设计，箱体厚度≤32mm, 单元箱体重量≤4.5KG；
9.▲峰值功耗≤320W/㎡；平均功耗≤220W/㎡；
10.▲显示屏正常使用时在达到热平衡后，P0.9间距屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃；
11.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥160°；
12.最大对比度≥10000:1，模组表面防积灰，防指纹，水滴角≥100度；
13.刷新率≥3840HZ，换帧频率支持 50/60/120Hz；
14.▲色域覆盖率支持DCI-P3 85%，BT2020 75%色域；
15.▲箱体抗拉强度>180Mpa，屈服强度>130Mpa；箱体后背带测试按键，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面，箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态；
16.灰度等级≥18bit,支持低亮高灰，100%亮度时≥18bit 灰度，20%亮度时≥13 bit 灰度；
17.▲产品采用三防处理工艺,灯板背面和 HUB 板均喷涂三防漆，增加产品可靠性;模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；
18.▲完全前维护设计，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个，支持安全绳设计，大幅度增强安全系数；
19.▲箱体间支持XYZ 轴六个方向调节, 箱体间网线连接支持箱体内或箱体背部连接;支持箱体网线背部连接时，更换网线无需拆模组；
20.▲支持箱体间弧度 0~2°，支持箱体内弧度 0~8°；
21.符合 GB/T 4208-2017标准，防尘IP6X，防水IPX5，显示单元正面防护等级 IP65；
22.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；
23.低碳节能要求：具备产品碳标签评价等级1星及产品碳足迹核查声明，并提供证书复印件加盖原厂公章；
24.具备LED显示屏多点温度监测系统、区域图像死灯率检测系统，提供相关功能的软件著作权复印件加盖原厂公章；
25.所投屏体通过HDR3.0认证，8K超高清显示认证，并提供相关证书或报告复印件加盖原厂公章；
26.以上▲技术参数投标时提供CNAS、CMA认可的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章。

	2
	备品备件
	1.同批次单元板模组≥8张、HUB卡≥2张

	3
	发送盒
	1.支持HDMI 和DVI视频信号的输入及LOOP输出；
2.输入分辨率：最大支持1920*1200像素，支持分辨率任意设置；
3.单卡最大带载面积≥230万像素，最宽或最高可达4096点；
4.具备6路千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；
5.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；
6.支持多发送器任意拼接级联，严格同步；
7.支持百兆网口控制；
8.支持亮度和色温调节；
9.支持低亮高灰；
10.支持HDCP；
11.★与LED显示屏同一厂家，保证系统兼容性；须提供CCC认证证书复印件并加盖公章；

	4
	支架
	大屏幕支架根据现场环境定制，支架要求：
（1.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制；
（2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标；
（3.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	5
	配电箱
	1.三相配电系统，功率：15KW；
2.具有过载、过流保护功能；
6.★与LED屏为同一品牌，保证系统稳定性，须提供CCC认证证书复印件并加盖公章；

	（二）
	分布式控制系统
	

	1
	KVM坐席节点（输出）
	1.★支持≥1路HDMI2.0输入视频接口，≥2路HDMI2.0输出视频接口，支持超高清采集YUV4:4:4 3840x2160P@60编码，同时支持YUV4:4:4 3840x2160P@60解码并显示，最大分辨率支持3840x2160P@60，向下兼容3840x2160@30及其他分辨率，支持HDMI2.0，支持EDID管理。
2.前面板具有≥3路指示灯，支持≥5路USB接口，支持位于大厅的坐席节点的U盘与位于设备间的主机远程互相文件拷贝。支持坐席间的语音对讲，支持一方坐席发起语音会议和共享电脑桌面与另一方坐席进行视频会议。
3.▲接口：≥2路RJ45千兆网络接口（带POE 802.3AT）、≥2路SFP千兆光纤接口；≥1路3.5音频输入 AUDIO IN，≥1路3.5音频输出 AUDIO OUT，≥1路3.5音频MIC接口，≥1路HDMI内嵌音频输入。≥1路 RS232双向收发串口;≥1路 RS485双向收发串口; ≥2路 IO/IR控制接口; ≥1路relay继电器接口，前面板具备OLED显示屏。
4.支持屏幕条幅+左右竖向标语功能（值班表）：无需外加字幕机在大屏左边右边开窗显示竖向文字如标语和值班信息；竖向文字信息位置字体大小颜色等信息均方便修改。支持大屏滚动矢量字幕如欢迎词，字体大小位置颜色滚动速度都支持及时修改及时呈现。无需额外设备，直接显示实时时钟，支持日期、时钟的字体、颜色、大小，透明自由定义。
5.▲系统采用去中心化无服务器架构设计，可扩展任意数量节点，所有节点自动均衡备份数据，兼容全平台使用，一个节点坏了不影响整体。系统支持权限管理功能，用户数量无上限，支持多用户、用户组权限的设置，不需要单独配置服务器或者分布式主节点作为权限管理系统服务，可扩展≥2048台分布式节点。
6.支持超强的解码能力和画面处理能力：单屏节点支持解码1路7680*4320@60，4路3840*2160@60、8路4K摄像头信号、16路1080P@60、32路1080P摄像头信号、最高同时解码64个画面。支持画面叠加开窗、漫游开窗、跨屏开窗、回字形图像拼接显示。
7.分布式节点采用一体化设计，不分输入和输出类型，支持软件自定义设置硬件节点类型为输入节点（编码节点）、输出节点（解码节点）、一体化节点（同编同解节点）、KVM坐席输出节点（坐席节点）、大屏拼接节点（拼接节点）。
8.支持各种拼接大屏全场景精准同步功能：ipc安防监控解码场景、普通输入4k/2k分布式信号投屏场景、多头显卡拼接大数据上屏场景等全场景下，画面精准同步，同步精度＜50us。支持多头显卡拼接的超高分如GIS等超高分辨率的画面精准同步。
9.▲支持浅压缩码流和深压缩码流，支持视频图像YUV4:4:4信号格式传输，音频支持G.711.G.722等;视频支持H.264、H.265、RTSP等协议;支持音视频加嵌、解嵌、同步和异步传输处理。支持定码率和变码流传输,码流可调范围128kbps~40Mbps;支持根据网络环境，自适应码率传输，保证系统可靠性。
10.支持RTMP推流和RTSP拉流功能：对输入的信号，可以配置RTMP推流地址，把RTMP流推送到指定的网络地址上去。支持通过节点无需经过服务器或其他设备可以进行RTSP信号上墙，支持标准RTSP拉流，单节点可以同时拉取3路RTSP码流。
11.▲分布式信号传输延时：(端到端):≤17ms，支持YUV4:4:4高画质效果。
12.▲支持多重备份系统：①电源冗余备份：支持DC12V和POE双供电；②传输链路备份：支持光网双重备份、电口双重备份，光口双重备份，网内任何一台光交换机或电交换机出现异常，坐席操作无任何影响，坐席切换过程无黑屏、无闪烁现象；③拼接屏组备份：主备发送卡切换时，主备分布式自动切换，不出现蓝屏、黑屏。
13.平台采用C/S和B/S架构，支持多种形态的客户端，支持部署在全系各种版本自主可控操作系统中。
14.以上▲技术参数投标时提供CNAS、CMA认可的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章。

	2
	KVM坐席节点（输入）
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	3
	分布式输入节点-摄像头
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	4
	分布式输入节点-多媒体插座
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	5
	分布式视频输入节点
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	6
	分布式输入节点-无线投屏器
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	7
	分布式输出节点-LED大屏
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	8
	分布式视频输出节点
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	9
	分布式输出节点-会议（输入、输出）
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	10
	分布式输出节点-音频
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	11
	分布式输入输出节点-备用
	与KVM坐席节点（输出）参数一致

	12
	可视化控制界面定制与授权
	1.平板电脑中控界面控制软件，基于系统平台创建的智能手持终端客户端交互控制软件，支持严格分级权限管理控制功能，根据用户程序设定的Join Number发送对应的指令，使控制主机在接收指令后执行相应的控制命令，实现人机交互控制功能

	13
	分布式安装托盘
	1.一台安装2个分布式节点

	（三）
	音频扩声系统
	

	1
	电容式方管会议话筒
	1.采用专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；
2.采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度；
3.台面式强抗静电功能设计；
4.每个发声单元分别采用采用20.2mm镀金电容咪芯，内置自动增益功能，有效拾音距离可达60-100cm；
5.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫；
6.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮
7.频率响应：50Hz-16KHz；
8.输出阻抗 ： 600 Ω± 30%；
9.灵敏度： 43dB ± 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz.；
10.供电： 幻象48V ；
11.话筒方杆长度≤220mm；

	2
	电容式方管双杆会议话筒
	1.采用双咪头设计，专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；
2.采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度；
3.台面式强抗静电功能设计；
4.每个发声单元分别采用采用20.2mm镀金电容咪芯，内置自动增益功能，有效拾音距离可达60-100cm；
5.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫；
6.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮;
7.频率响应：50Hz-16KHz；
8.输出阻抗 ： 600 Ω± 30%；
9.灵敏度： 43dB ± 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz.；
10.供电： 幻象48V ；
11.话筒方杆长度≤220mm；

	3
	8路混音器
	1.三种操作模式：优先模式、开放模式、顺序模式
2.每个通道皆有可独立控制的增益与幻象电源 
3.最大输出:  >17dB 
4.最大增益:  >70dB 
5.频率响应:  35~20,000 Hz 
6.具备8路模拟输入混音功能

	4
	无线一拖四方管会议话筒
	1.采用UHF四通道多频道设计，最大可带4台无线话筒；
2.主机采用1.8寸TFT彩色显示屏，可显示4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平；
3.主机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
4.主机内置4种EQ模式：分直通，低切，高切，用户；
5.主机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
6.话筒面板带有2.8寸LCD彩色显示屏，采用台面式强抗静电功能设计；
7.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
8.主机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
9.专业14MM高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到50Hz~16KHz；
10.话筒带发言圈，可显示发言、关闭状态；
11.话筒由3节5号供电，可连续发言≥10小时，待机≥12小时；
12.使用无声轻触开关，有效避免开关噪声；
13.频率范围:640-690MHz；
14.频道数：≥200频道；
15.信噪比 ＞80dB；
16.总谐波失真 ＜0.05%；
17.话筒方杆长度≤230mm；

	5
	无线手持话筒（一拖二）
	1.采用UHF两通道多频道设计；
2.主机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
3.主机内置4种EQ模式：分直通，低切，高切，用户；
4.采用专业高保真动圈咪芯，带宽达到50Hz~16KHz；
5.话筒由2节5号供电，可连续发言≥8小时，待机≥12小时；
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	天线信号放大器
	1.可支持定向天线及全向天线；
2.支持有源天线放大模块(或无源天线.；
3.工作频带:500MHz-900MHz；
4.导波器段数≥段；
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	无源话筒分配器
	1.8路平衡话筒及信号输入；
2.每路输入具备-20dB切换开关；
3.8路DIRECT输出；
4.8路隔离变压器输出；
5.8个地线分离选择开关；
6.每路输出均可以直通幻象电源；

	8
	Dante数字音频处理矩阵（主）
	1.采用业界领先ADI芯片，最高工作频率可达450MHz; 
2.★支持16通道的Dante冗余，16通道模拟输入、16通道模拟输出；
3.每通道具备独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制AFC;
4.双通道总线回声消除(AEC.，噪声抑制（ANS.;
5.支持增益共享自动混音(AMC.、自动增益(AGC.；
6.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节、16组预设，每个预设独立工作；
7.支持通道拷贝、LINK和分组功能；
8.支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
9.甚他接口类型及数量：RS232≥1、RS485≥1、RJ45≥3，GPIO≥8、USB≥2、光纤口≥1；
10.系统延时≤6ms。
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	Dante数字音频处理矩阵（备）
	1.采用业界领先ADI芯片，最高工作频率可达450MHz; 
2.★支持16通道的Dante冗余，16通道模拟输入、16通道模拟输出；
3.每通道具备独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制AFC;
4.双通道总线回声消除(AEC.，噪声抑制（ANS.;
5.支持增益共享自动混音(AMC.、自动增益(AGC.；
6.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节、16组预设，每个预设独立工作；
7.支持通道拷贝、LINK和分组功能；
8.支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
9.甚他接口类型及数量：RS232≥1、RS485≥1、RJ45≥3，GPIO≥8、USB≥2、光纤口≥1；
10.系统延时≤6ms。
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	主扩音柱扬声器
	1.可变指向性角度: 120°x20°(垂直可调节,0-5度.
2.单元构成:不低于4x5"低音+2x1.4"高音
3.额定功率:≥300W 
4.频率响应:100Hz-20KHz
5.灵敏度:≥98dB
6.标准阻抗: 8Ω
7.使用模式: 可独立使用；可搭配有源系统使用；可搭配DANTE有源系统使用。
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	辅助音柱扬声器
	1.双6"两分频全频音箱
2.频率响应：90Hz-18kHz(-10dB.
3.额定功率：≥100W，连续功率：≥200W，最大功率：≥400W
4.指向性(H×V.：≥80°×80°
5.灵敏度(1W/1m.：≥95dB
6.最大声压级：≥118dB(峰值.
7.额定阻抗：4Ω
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	四通道Dante数字功放
	1.8Ω功率：≥4×600W
2.4Ω功率：≥4×1000W
3.模拟音频信号：最大输入电平 ≥+18dB
4.数字音频信号：24/20 bit 48KHz
5.频率相应（20-20kHz.：±0.5dB
6.THD+N ：<0.05%
7.阻尼系数：>200
8.信噪比：>105dB
9.★模拟、AES3、DANTE音频输入，通过软件设置自动切换优先级别；内置4x4 DSP音频处理器;四路输入信号link功能。

	（四）
	集中控制系统
	

	1
	移动控制终端
	★满足安全可控要求；
1.处理器：≥八核，最高主频≥2.0GHz
2.运行内存：≥8GB
3.存储容量：≥256GB
4.屏幕尺寸：≥10英寸
5.无线网络：支持Wi-Fi 7，兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax
6.安全协议：支持WAPI（无线局域网鉴别与保密基础结构），符合GB 15629.11系列国家标准
7.WAPI认证方式：支持基于预共享密钥（WAPI-PSK）和数字证书（WAPI-CERT）两种鉴别方式
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	无线AP
	★满足安全可控要求；
实现WAPI终端的接入，WAPI终端包括支持WAPI的PDA、手机、WAPI CPE（机器人）等。此设备支持802.11 a/b/g/n/ac等无线协议，支持国标WAPI认证，WAPI认证证书及私钥存储采用加密芯片，确保认证过程的安全性，该设备为移动终端、机器人、平板、手机等提供无线安全网络。
1.工作温度：最低温度≤-20℃，最高温度≥60℃。
2.工作湿度：湿度下限≤10%RH，上限≥90%RH（无冷凝）。
3.防护等级：室外型≥IP41。
4.设备功耗：≤25W。
5.供电方式：支持PoE供电，兼容IEEE 802.3af/802.3at标准。
6.工作频段：支持802.11a/n/ac 5.15~5.850 GHz，802.11b/g/n 2.4~2.4835 GHz。
7.空间流：2.4GHz支持MIMO 2×2，5GHz支持MU-MIMO 2×2。
8.最大SSID数：≥16个。
9.最大用户接入数：≥256。
10.发射功率：≥27dBm。
11.协议标准：符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac及802.3标准。
12.多SSID及VLAN：支持多SSID功能，能为不同SSID配置不同VLAN；多个AP的同一SSID可划分在同一VLAN内。
13.SSID属性管理：支持对每个SSID单独设置隐藏、加密及认证方式等属性；支持各SSID与网络侧连接的独立绑定关系。
14.工作信道：2.4GHz支持信道数≥13个（信道1~13），5.8GHz支持信道数≥9个（包含36、40、44、48、149、153、157、161、165），信道规划符合802.11协议；支持自动信道选择与手动配置。
15.快速漫游：支持WAPI CPE终端快速漫游切换，切换时延≤50ms，保证业务不中断。
16.WAPI安全认证：支持基于证书的WAPI接入认证，支持证书导入；采用硬件加密芯片存储私钥和证书，确保认证过程安全。

	3
	电源时序器
	1.最大输入电流： ≥60A；
2.单路最大输出电流：≥16A；
3.前面板≥1个直通万用插座，后面板 ≥8个受控万用插座；
4.可顺序开机，逆序关机；
5.每通道可进行中控网络控制，且可支持≥8台级联；
6.空气开关；
7.电容滤波器；
8.电压显示。
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	[bookmark: _GoBack]分布式可编程中控主机
	★满足安全可控要求；
1.主机采用嵌入式架构，为专用可编程控制主机（非通用服务器或PC）。内置控制处理单元主频≥2.0GHz，运行内存≥2GB，专用于中控系统实时任务调度与人机交互界面驱动；系统固件存储空间≥16GB。
2.▲控制接口：独立可编程串口（RS-232/RS-485/RS-422）≥8路、继电器接口≥8路、I/O 接口≥8路、红外接口≥8路、≥1个触摸屏、≥2路扩展卡槽、≥1个NET总线接口，≥1路USB接口，≥5路千兆网络接口，中控控制接口为凤凰座端子。
3.支持开机自检功能，可自检串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。发现异常自动报警提示，并且支持在前面板触屏上直接查看接口状态。
4.▲具有设备状态指示灯和电源指示灯，前面板支持串口指示灯≥8路、红外指示灯≥8路、网络指示灯≥5路、IO指示灯≥8路、继电器指示灯≥8路。
5.主机自带不少于5个千兆RJ45网络物理接口（非外接路由器实现）。
6.支持https 协议，如控制视频会议终端：呼叫、拨号、发送双流等功能。
7.支持第三方平台API数据对接，中控网络接口对外开放控制协议，可通过AIP协议对接并控制第三方平台设备云端监控并控制异地会议室的灯光开关和空调、窗帘等设备。
8.前面板配备触摸屏；支持可编程场景按钮，可控制周边声光电设备开关及模式一键调用。
9.以上▲技术参数投标时提供CNAS、CMA认可的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章。
10.提供产品节能证书；中国环境标志产品认证证书；售后服务认证证书。提供权威机构出具的3C认证证书。
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	双机热备份模块
	1.≥18组RS-232串口备份通道，每组具有2路RS232输入和1路RS232输出接口。
2.具有双电源备份接口，供电方式DC12-24V；
3.配合2台中控主机使用支持双机热备份功能：一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作，热备模块的每一组备份接口自动跳转无需人工干预和PC操作即可实现双机热备功能。

	6
	中控界面软件及编程
	1.基于控制系统可视化编程，能够连接中控所有硬件，面板和其它各种装置，独特的控制系统软件集成并完全兼容中控系统所有硬件；
2.含中央控制系统主机程序，直接面向用户的可视化编程；
3.可根据用户使用习惯，定制个性化操作介面；
4.中文化操作界面；可根据用户要求，直接进行修改，所有操作界面全部中文化。

	（五）
	网络系统
	

	1
	多媒体交换机
	★满足安全可控要求；
1.交换容量≥758Gbps；
2.包转发率≥148Mpps；
3.端口类型48个千兆电口；4个万兆SFP+，支持自适应为1000M；
4.支持POE/POE+，POE功率≥380W；
3.二层功能：支持MAC地址≥32K；支持 4K VLAN；支持 Voice VLAN；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持基本 QinQ 和灵活 QinQ；
4.以太环网保护：支持 ERPS 以太环网保护协议（G.8032.；支持 STP（IEEE 802.1D.，RSTP（IEEE 802.1w.和 MSTP（IEEE 802.1s.协议；
5.三层功能：支持静态路由、策略路由；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP；支持 ND（Neighbor Discovery.；支持 PMTU；支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、DHCPv6 server；
6.组播支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 支持MLDv1/v2，支持MLD Snooping；支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping和 IGMP fast-leave。
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	内网交换机
	★满足安全可控要求；
1.交换容量≥672Gbps；
2.包转发率≥171Mpps；
3.业务端口类型千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+.≥4；
3.二层功能：支持MAC地址≥32K；支持 4K VLAN；支持 Voice VLAN；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持基本 QinQ 和灵活 QinQ；
4.以太环网保护：支持 ERPS 以太环网保护协议（G.8032.；支持 STP（IEEE 802.1D.，RSTP（IEEE 802.1w.和 MSTP（IEEE 802.1s.协议；
5.三层功能：支持静态路由、策略路由；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP；支持 ND（Neighbor Discovery.；支持 PMTU；支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、DHCPv6 server；
6.组播支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 支持MLDv1/v2，支持MLD Snooping；支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping和 IGMP fast-leave.
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	语音视频交换机
	★满足安全可控要求；
1.交换容量≥672Gbps；
2.包转发率≥171Mpps；
3.业务端口类型千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+.≥4；
3.二层功能：支持MAC地址≥32K；支持 4K VLAN；支持 Voice VLAN；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持基本 QinQ 和灵活 QinQ；
4.以太环网保护：支持 ERPS 以太环网保护协议（G.8032.；支持 STP（IEEE 802.1D.，RSTP（IEEE 802.1w.和 MSTP（IEEE 802.1s.协议；
5.三层功能：支持静态路由、策略路由；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP；支持 ND（Neighbor Discovery.；支持 PMTU；支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、DHCPv6 server；
6.组播支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 支持MLDv1/v2，支持MLD Snooping；支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping和 IGMP fast-leave.
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	外网交换机
	★满足安全可控要求；
1.交换容量≥672Gbps；
2.包转发率≥171Mpps；
3.业务端口类型千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+.≥4；
3.二层功能：支持MAC地址≥32K；支持 4K VLAN；支持 Voice VLAN；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持基本 QinQ 和灵活 QinQ；
4.以太环网保护：支持 ERPS 以太环网保护协议（G.8032.；支持 STP（IEEE 802.1D.，RSTP（IEEE 802.1w.和 MSTP（IEEE 802.1s.协议；
5.三层功能：支持静态路由、策略路由；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP；支持 ND（Neighbor Discovery.；支持 PMTU；支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、DHCPv6 server；
6.组播支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 支持MLDv1/v2，支持MLD Snooping；支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping和 IGMP fast-leave.

	（六）
	专业坐席控台及会议桌
	

	1
	专业坐席操作台（1人位）
	2.6米单人位
1、控制台的台面：采用优质E1级实木颗粒板与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。
2、控制台的柜体：全部采用优质冷轧钢板框架制造，表面采用汽车烤漆处理 。
3、台面宽度：控制台桌面深度要求600~1200mm；表面到地面距离为：760mm，底部调节脚可微调高度。
4、前后门：优质冷轧钢板制作，表面采用汽车烤漆处理；连接铰链使用高档的进口五金件；连接铰链使用高档进口的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。
5、控制台应具有专业线槽设备，同时理线槽具有分隔弱电和强电走线功能，可选择水平或垂直走线。可根据需要就近安装电源插座和多个信息点。
6、桌面专用铝合金毛刷走线孔，可根据要求预留升降器孔位和多功能信息盒孔位，话筒、耳麦电话机支架等。
7、每个席位配置抽拉式键盘托，高强度静音导轨，采用优质进口冷轧钢板一体成型，整体载重≥30KG,人体工程学结构。
8、控制台误差要求：线性 ±0.5 mm以内（含本数.；垂直 ± 0.5°（含本数.，模组拼接精度：±1 mm。
9、对通风散热的要求：控制台内部需放置电器设备且满足7*24小时高负荷运转，前后门必须冲制高透气性通气孔。

	2
	会议桌
	1.会议桌规格：3600*1400*750mm；
2.采用优质E1级实木颗粒板与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。

	3
	键盘托
	1.金属材质，抽拉式

	4
	显示器支架
	1.后背墙安装式，单臂

	5
	PDU
	1.8x10A组合孔

	6
	多媒体插座
	1.网络、电话、HDMI、音频、电源等
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	人体工学椅
	1.面料：防磨防污性好；颜色可选；
2.辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；                     
4.头枕：二档调节头枕，含带衣架；                               
5.350方锥电镀脚 经过1150BIFMA测试 静音万向轮；      
6.扶手：固定扶手。
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	操作台主备电源STS切换器
	1.标称电流：32A；
2.输入源：两路输入源；
3.输入方式：1Ф+N+PE；
4.额定电压：220/230Vac；额定频率：50/60Hz。

	（七）
	工作站
	

	1
	业务工作站
	★满足安全可控要求；
一、硬件部分
1.★产品要求：自主可控，塔式机箱，容积≤17L。
2.★处理器：自主可控处理器，核心数≥8核，线程数≥16线程，基础频率≥3.0GHz，最高加速频率≥3.3GHz，三级缓存≥16MB。
3.主板扩展：提供PCIe x16插槽≥1个、PCIe x4插槽≥1个、PCIe x1插槽≥1个。
4.内存：容量≥32GB DDR5，DIMM插槽≥2个。
5.硬盘：配置≥512GB M.2 SSD固态盘 + ≥2TB 机械硬盘，支持SATA扩展槽位≥2个。
6.★算力显卡：独立显卡，显存位宽≥192bit，显存容量≥6GB GDDR5。
7.网络：集成千兆网卡。
8.键鼠：原厂标准USB键盘及光电鼠标。
9.★I/O接口：
前置：USB 3.0接口≥4个，USB Type-C≥1个，音频接口≥2个。
后置：USB 3.0接口≥2个、USB 2.0接口≥2个，串口≥1个，音频接口≥1个，HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个。
10.主板USB屏蔽技术：仅能识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄漏。
11.电源：功率≥500W节能电源。
12.机箱：立卧可转换塔式机箱，容积≤17L；内嵌式把手设计，配置后面板挂锁环防止内部关键部件被拆除，具备线锁插槽防止整机被搬迁。
13.★显示器：≥27英寸LED 2K显示器，与主机同品牌；分辨率≥2560×1440，刷新率≥75Hz，对比度≥3000:1；视频接口至少包含VGA和HDMI；具备低蓝光护眼功能。

二、配套桌面应用管理系统
1.操作系统：支持自主可控操作系统，预装自主可控桌面操作系统。
2.安全可视化入口平台（浏览器）

	2
	工作站无线键鼠
	1.连接方式，三模（2.4G+蓝牙+有线）
2.传输距离≥10米
3.供电采用干电池（5号/7号）
4.续航时长≥3个月
5.延迟/响应速度≤10ms
6.抗干扰强，防WiFi干扰设计

	3
	笔记本电脑
	★满足安全可控要求；
1.主流自主可控品牌，整机及CPU等核心部件须为自主可控产品，通过国家3C认证和节能认证。
2.处理器（CPU. ：自主可控芯片，核心数≥8核，主频≥2.0GHz。
3.内存：容量≥8GB，DDR5规格。
4.存储（硬盘） ：≥512GB SSD。
5.显示屏：≥14英寸。
6.操作系统：配备自主可控操作系统。

	（八）
	视频会议系统
	

	1
	视频会议终端
	★满足安全可控要求；
1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。
2.终端操作系统及编解码处理芯片为自主可控。
3.终端主要元器件为自主可控，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片、Wi-Fi模块等。
4.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
5.支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，无需通过协议转换设备接入到H.323和SIP协议框架的视频会议系统中，具备良好的兼容性和开放性。
6.支持H.264 SVC、H.264 BP、H.264 HP、H.265 SVC、H.265等图像编码协议。
7.支持G.711A、G.711μ、G.719、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。
8.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。
9.支持ITU-T H.239和IETF BFCP双流协议。
10.支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。
11.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口.、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
12.支持55%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
13.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过100ms。

	2
	4K高清摄像机
	★满足安全可控要求；
1.像素：≥842万有效像素，最高支持4K@30fps；
2.镜头：支持20X光学变焦，15X数字变倍，水平视角：3.45˚（窄角.～ 60.04˚（广角.；
3.音视频接口：支持3.5mm音频输入接口，支持HDMI、SDI、LAN（POE.、USB3.0音频和视频输出接口；
4.视频格式：HDMI最高支持4KP@30fps，USB3.0接口MJPG/H.264格式下最高支持4KP@30fps，SDI最高支持1080P60；
6.网络：自适应以太网口，支持POE，支持H.264、H.265视频压缩，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT网络协议，支持支持远程升级、远程重启、远程复位；
7.控制：支持RS232、RS422（兼容RS485.和IP控制，VISCA/Pelco-D/P控制协议，支持网络VISCA控制协议；
8.图像调整功能：OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持自动/手动/一键白平衡/指定色温白平衡模式，支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线视频调节功能，支持自动/手动/一键聚焦，支持自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先曝光模式，支持背光补偿，宽动态范围等级可调，信噪比≥50dB，最低照度≥0.5Lux(F1.8, AGC ON.；
9.云台：水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设≥255个预置位。

	3
	无线投屏器
	1.能够无线接收Android系统、iOS系统、Mac OS系统、Windows系统的镜像视频流，支持USB、HDMI、TYPE-C发射器，支持无线配对及配投路由器功能。
2.安卓手机和苹果手机必须具有可安装的投屏软件APP，安装后可以推送视频、照片、音乐。
3.具有反控翻动PPT页面的功能，能够滚动Word、Excel、PPT非全屏状态的正文内容。
4.能够接收投送的PPT、Word、Excel、视频文档，并直接播放，并可在投送端遥控操作文档。
5.分辨率至少具有1024×768、1280×720、1280×800、1920×1080、1920×1200可设置。
6.具有显示区域的宽高比调节能力；高度调节范围为100%-95%；宽度调节范围为100%-95%。
7.具有色度参数调节能力，包括亮度、对比度、色温等参数。

	4
	摄像机三脚架
	1.云台/脚架承重≥3–5kg
2.高度范围，落地：150–190cm
3.收纳高度：≤85cm，方便移动

	（九）
	小会议室系统
	

	1
	会议智慧一体机
	★满足安全可控要求；
1.一体化设计，集成摄像机、硬件编解码器、触摸显示屏、麦克风、扬声器等部件。
2.整机支持CPU≥4核，RAM≥8GB，ROM≥128GB。
3.整机采用D-LED触控屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。
4.内置自主可控操作系统，内存：≥8G.存储：≥256G。
5.内置一体化摄像机，CMOS≥1/2.8英寸，像素≥600万，变焦≥5倍。
6.支持在嵌入式操作系统下，内置电子白板书写延时≤16ms，支持缩放、擦除、拖动等手势操作，支持对圈选内容进行移动、缩放、复制/粘贴、裁剪、修改颜色等编辑操作，可创建≥100页白板。
7.视频画面经过终端采集、编码、网络传输、解码、显示输出后，整体延时不超过100ms。
8.配套遥控器。
9.内置软视频会议软件，兼容南网现有视频会议终端及MCU。

	2
	移动支架
	1.适配86-98寸一体机移动支架

	3
	无线投屏器
	1.PC/移动设备无需连接Wi-Fi ,自动组网，高速便捷
2.适配Andriod、HarmonyOS、iOS、Windows、macOS操作系统，支持PC,手机,平板终端
3.投屏后支持在触摸屏上直接操作共享内容，如翻页、放映等功能

	4
	全向麦克风
	1.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。
2.支持终端供电，不需要额外电源。
3.支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。
4.采样率≥48KHz。

	5
	笔记本电脑
	★满足安全可控要求；
1.主流自主可控品牌，整机及CPU等核心部件须为自主可控产品，通过国家3C认证和节能认证。
2.处理器（CPU. ：自主可控芯片，核心数≥8核，主频≥2.0GHz。
3.内存：容量≥8GB，DDR5规格。
4.存储（硬盘. ：≥512GB SSD。
5.显示屏：≥14英寸。
6.操作系统：配备自主可控操作系统。

	（十）
	设备间
	

	1
	监控系统主机
	★满足安全可控要求；
1.存储接口：≥1个SATA接口，可满配≥12TB硬盘，可满足8路1080P监控视频至少存储半年以上；
2.具有至少1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口
3.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；
4.支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。
5.可同时解码输出≥8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像
6.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
7.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
8.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。

	2
	硬盘
	★满足安全可控要求；
1.≥12TB容量，SATA3.0接口，7200RPM
2.AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验
3.传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
4.高级格式（AF.512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
5.转速：≥7200RPM
6.缓存：≥512MB
7.最大读取速度：≥265MB/s

	3
	监控摄像头
	★满足安全可控要求；
1.具备≥800万像素网络摄像机；
2.全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头；
3.最高分辨率可达3840 × 2160 @25 fps；
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境；
5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；
6.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码；
7.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，POE供电。

	4
	监控交换机
	★满足安全可控要求；
1.三层千兆以太网交换机
2.≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+，支持POE；
3.双电源配置；
4.包转发率：≥108/126Mpps；
5.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；

	6
	UPS电源（含电池）
	★满足安全可控要求；
1.容量不低于 20kVA/18kW，延时1小时；
2.供电支持能力≥2小时。

	7
	空调
	1.采用防爆设计空调；
2.2匹适配面积：≥20-30m2
3.电源规格 220V~50Hz
4.制冷量(KW. ≥5.50
5.制冷功率(KW.≥ 1.67
6.风量(M3/H.≥ 1350
7.能效比(EER. 3.3
8.室内/室外机噪音dB(A.≤ 52/53

	8
	机柜
	1.600*1000*2200标准机柜

	9
	机柜主备电源STS切换器
	1.标称电流：32A；
2.输入源：两路输入源；
3.额定电压：220/230Vac；额定频率：50/60Hz。

	10
	温湿度监测系统
	1.监控主机（1台）
屏幕：≥10.1英寸，分辨率≥1280×800，多点电容触摸
CPU：不低于RK3288四核；内存：≥2GB；存储：≥32GB
操作系统：Android 7.1
接口：≥2个LAN，≥1个VGA，≥1个HDMI，≥2个RS232/485，≥2个DIDO
供电：DC 12V
外形尺寸：≤266.1×181.9×52mm；建议开孔尺寸：约358×284mm
安装方式：嵌入式/壁挂式/桌面式

2.声光报警系统（1套）
含声光报警器，支持所有监测点报警联动
支持远程、本地手动开关控制，报警强度可调

3.三相多功能电能表（1台）
引用标准：GB/T13850-1998等；LCD屏尺寸≥5英寸
准确度：电压、电流、功率 ≤0.5%RD；电能、线电压 ≤1.0%RD；频率 ≤0.1%
输入量程：电压5～120V/600V，电流0～1A/5A
测量制式：三相四线/三相三线/一相二线/一相三线可选

4.电流互感器（3个）
额定一次电流：100A；额定二次电流：5A
精度等级：不低于1.0级
线性范围：≥1.1倍额定值
耐压：≥3kV
引线长度：≥1m

5.温湿度传感器（3个）
供电：DC 12V
LED屏显示，显示区域尺寸≥60×42mm
测温范围：-10～50℃，测量精度 ≤±0.1℃
测湿范围：0～100%RH，测量精度 ≤±0.1%RH
输出信号：RS485或干接点可选
支持现场设定报警值，传感器本体可发出报警信号

6.烟感探测器（1个）
输出：继电器常开/常闭触点
监视状态功耗 ≤20μA，报警状态功耗 ≤20mA
LED指示：监视状态约每40s闪1次，报警状态约每1s闪1次

	三
	线缆辅材配件

	1
	高清数字成品视频线
	25m，HDMI线，4K，60Hz

	2
	高清数字成品视频线
	3m，HDMI线

	3
	工程音箱线
	音箱线缆EVJV2*1.5

	4
	音频跳线
	卡侬（公.-卡侬（母. 1.5米/条

	5
	网线
	6类网线

	6
	24口六类配线架
	24口

	7
	理线架
	满足本次项目使用的理线架

	8
	接插件
	满足本次项目使用的各类接插件

	9
	24芯单模光揽
	24芯单模光揽

	10
	LC12口24芯光纤配线架
	LC12口24芯光纤配线架

	11
	LC-LC单模双工光纤（跳线）
	LC-LC单模双工光纤（跳线.

	12
	镀锌线槽
	200mm*50mm,厚度：1mm

	13
	镀锌线管
	直径：Φ25，厚度：1mm

	14
	动力电缆
	YJV-4×6+1×4mm2

	15
	电源线
	RVV-3×2.5mm2

	16
	6类网线
	6类网线

	17
	高清数字成品视频线
	HDMI线



其他技术要求
投标方具有生产指挥大屏可视化项目经验（提供证明），具备生产指挥大屏软硬件集成与调试能力。
[bookmark: _Toc6950]资料整理
投标方应提供项目相关验收资料,并提供电子版扫描件一套，书面材料一套。
[bookmark: _Toc8400]调试及验收
现场调试
设备运到现场安装完毕，投标方应派出有经验的专家提供技术服务。
在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。
现场验收
现场验收应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行。
备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

[bookmark: _Toc3924]技术文件要求、培训
技术文件要求
投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
投标方应承诺在签订合同后 30 天内提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。
投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。
设备应附有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。
培训
投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。
投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。
投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，根据招标方实际需求进行修改。

[bookmark: _Toc2415]包装、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc240452888][bookmark: _Toc296962416][bookmark: _Toc296962415][bookmark: _Toc296359235][bookmark: _Toc296359234][bookmark: _Toc289089107]设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。
包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港(站)；设备发出日期。
备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
投标方应提供设备原厂的免费保修服务5年；投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；3天内故障应得以解决。
投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。
投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
[bookmark: _Toc15771]★安全可控要求
[bookmark: _Toc226362579]1)本项目采购产品在涉及服务器或工作站的CPU、操作系统和数据库关时，产品须通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）/国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）的安全可靠测评（相关产品在中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心官方网站公布的《安全可靠测评结果公告》清单中可查）；
2)本项目采购产品中的硬件部分，包括硬件产品所使用的CPU、内存颗粒、硬盘颗粒、网卡芯片、电源管理芯片或带外管理芯片（BMC）等各类元器件，均须满足自主可控要求。投标商在投标时需提供《投标商整机承诺函》（附录1）和《芯片供应商承诺函》（附录2）以及具备资质第三方溯源报告.
3)如涉及台式计算机采购，则要求符合《台式计算机政府采购需求标准》（最新版）；
4)如涉及便携式计算机采购，则要求符合《便携式计算机政府采购需求标准》（最新版）；
5)如涉及一体式计算机采购，则要求符合《一体式计算机政府采购需求标准》（最新版）；
6)如涉及工作站采购，则要求符合《工作站政府采购需求标准》（最新版）；
7)如涉及通用服务器采购，则要求符合《通用服务器政府采购需求标准》（最新版）；
8)如涉及数据库采购，则要求符合《数据库政府采购需求标准》（最新版）；
9)如涉及操作系统采购，则要求符合《操作系统政府采购需求标准》（最新版）；
10)如涉及人工智能算力处理器采购，则要求通过国家安全可靠测评。
注：
政府采购需求标准查询：http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu
国家安全可靠测评公告查询：中国信息安全测评中心www.itsec.gov.cn；国家保密科技测评中心www.nsstec.org.cn
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[bookmark: _Toc5434][bookmark: _Toc8014]附录1 投标商整机承诺函

	表1：信息系统基础硬件信息            □ 涉及           □ 不涉及

	序号
	所投设备名称
	所投设备型号
	所投设备数量
	芯片种类
	芯片描述
	芯片设计信息
	芯片制造信息
	芯片封装信息
	芯片测试信息
	备注

	
	
	
	
	
	芯片厂家
	芯片型号
	芯片制程（nm）
	芯片设计单位
	注册地址
	注册信息是否包含“集成电路设计”
	是否具有独立法人
	是否具有集成电路文件核心关键技术和属于本企业的知识产权
	是否拥有该集成电路产品的完整齐备设计文件
	集成电路设计机构地址（实际研发地点）
	芯片制造单位
	地址
	芯片封装单位
	地址
	芯片测试单位
	地址
	

	1
	服务器(示例)
	
	
	处理器（CPU）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内存芯片（DRAM）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	固态硬盘闪存芯片（FLASH）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	基板管理控制器芯片（BMC）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	网卡芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	电源模块控制芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	人工智能训练推理芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	计算机(示例)
	
	
	处理器（CPU）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内存芯片（DRAM）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	固态硬盘闪存芯片（FLASH）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	网卡芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	电源模块控制芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	存储设备(示例)
	
	
	处理器（CPU）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内存芯片（DRAM）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	固态硬盘闪存芯片（FLASH）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	数据中心交换机(示例)
	
	
	处理器（CPU）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内存芯片（DRAM）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	固态硬盘闪存芯片（FLASH）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	交换/转发芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	防火墙
(示例)
	
	
	处理器（CPU）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	内存芯片（DRAM）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	固态硬盘闪存芯片（FLASH）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	交换/转发芯片
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	表2：信息系统基础软件信息            □ 涉及           □ 不涉及

	序号
	所投软件类型
	所投软件名称
	所投软件版本
	数量（套）
	生产厂家
	备注

	1
	数据库
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	1
	操作系统
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	1
	应用服务器中间件
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


我司承诺：上述表格真实有效，本项目涉及服务器、计算机的处理器、操作系统和数据库需要通过中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心的安全可靠测评。其他的设备的《投标商整机承诺函》和《芯片供应商承诺函》以及第三方溯源报告满足安全可控要求。

投标商公司名：              （盖章）
日        期：      年    月     日


[bookmark: _Toc22475][bookmark: _Toc3711]附录2 芯片供应商承诺函
中国南方电网有限责任公司： 
我司作为贵公司XXX设备(型号：                 ）主要核心芯片 [处理器、内存芯片、固态硬盘芯片、基板控制器芯片、网卡芯片、电源模块控制芯片、人工智能训练推理芯片、交换/转发芯片、等]（型号：          ）的供应商，为保证我司产品的供应稳定，特向贵公司做出如下承诺：
一、关于我方公司注册地及法人的情况
公司名称：
法定代表人姓名：
公司注册地址：
组织机构代码：
我司承诺所提供的公司信息真实有效，公司运营期间公司实际地址将一直保持与注册地址相符。
二、产品信息
芯片设计公司名称：
芯片设计研发地址：
是否拥有该产品的完整齐备设计文件：
芯片制造公司名称：
芯片制造地址（城市）：
芯片封装公司名称：
芯片封装地址（城市）：
芯片测试公司名称：
芯片测试地址（城市）：
我司承诺所提供的产品信息真实有效，并将按贵司要求，如期提供符合质量、数量的产品，采取一切措施，确保供应链的稳定性和连续性，如遇特殊情况可能导致供应中断，将及时通知贵司，并协商采取相应措施，保障产品供应。
特此函达！

           芯片供应商：      （公章）
日  期：     年   月   日


image2.png




image1.jpeg
Jl)

ch ] & 75 B2 )

CHINA SOUTHERN POWER GRID




