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[bookmark: _Toc17217]1 总则
[bookmark: _Toc255471904][bookmark: _Toc251679333][bookmark: _Toc256329678][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc14116]1.1 引言
1.1.1  本规范提出了接头盒的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2  本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。
1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.1.4  本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。
1.1.5  本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc13753]1.2 货物需求及供货范围一览表
投标方提供物资的具体规格、数量见表1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表1 供货范围及设备技术规格一览表
（项目单位填写项目要求栏、投标方填标方保证栏）
	[bookmark: _Toc17461]序号
	物资名称
	规格型号
	主要技术参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	供货时间要求
	送货地址

	1
	接头盒
	GP05-JK48-2
	不锈钢、防虫蚁
	只
	20
	
	
	1年
	[bookmark: _GoBack]2026年11月30日
	云南省普洱市思茅区茶城大道200号普洱供电局 

	合计：
	
	
	
	



[bookmark: _Toc23084]1.3 供方职责
供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。
1.3.1 所提供设备应发运到规定的目的地。
1.3.2 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知买方，并经买方确认后，才能进行设备制造。
1.3.3 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受买方的选择。
1.3.4 因不同于以往普通铝合金接头盒，厂家需提供详细的设备安装图纸，根据需要应派技术人员至现场开展培训。
[bookmark: _Toc16235]2 应遵循的主要技术标准
装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准。
[bookmark: _Toc11981_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30500_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc918_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21669_WPSOffice_Level2]表3  卖方提供的装置需要满足的主要标准
	标  准  号
	标  准  名  称

	GB/T 191
	包装储运图示标志

	YD/T814.2-2005  
	  《光缆接头盒  第1部分_室外光缆接头盒》



[bookmark: _Toc15961]3 防虫蚁不锈钢接头盒应达到的技术指标和相应要求
[bookmark: bookmark4]底座上安装有光缆固定、密封装置，光缆固定密封装置有光缆固定部分和光缆密封部分组成，光缆固定部分有主体和盖板及适配垫片组成，通过不锈钢螺栓连接固定，光缆密封部分由：密封空心柱（单孔或多孔，按照光缆结构配置生产）、压圈、304不锈钢空心螺栓、软金属圈等主要部件组成，密封柱和压圈视光缆结构配置，底座和帽体之间的连接和密封由双线密封圈、软金属圈和对抱式抱箍及防松动螺栓连接。底座和盒体均采用304不锈钢材质。
[bookmark: bookmark5]A、盒体和底座之间采用双线密封圈密封，增加防虫密封层。
[bookmark: bookmark6]B、光缆密封部分有密封空心柱、压圈、304不锈钢空心螺栓、软金属条组成，在光缆进出口处形成密封防虫效果。
C、接头盒整体密封性能需超过国标标准（100KPa），须达到140KPa以上。
[bookmark: _Toc7866_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc684_WPSOffice_Level1]D、接头盒盘纤板要有序盘纤，分支可选双独立有序盘纤结构等。
E、提供相关产品结构图。
F、该防虫蚁不锈钢接头盒使用寿命应达到三十年以上。
[bookmark: _Toc572]4 使用条件
[bookmark: _Toc9383_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20092]4.1 环境温度：-50℃---+80℃；
[bookmark: _Toc15120_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21560]4.2 相对湿度：5%---95%。
[bookmark: _Toc8789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc312851679][bookmark: _Toc10893_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11520][bookmark: _Toc296074033]5 服务质量保证
[bookmark: _Toc10335]5.1 服务保证
卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内。
[bookmark: _Toc6666]5.2 质量保证
    卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。
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