
作业现场视频监控服务零星采购项目技术需求
本项目为作业现场视频监控服务零星采购，由中标单位全权负责提供全套监控视频设备、4G/5G流量通信服务、云端监控平台服务、设备安装调试及后期运维服务。采购方无需承担任何设备、流量、平台及运维费用。本次针对项目实际使用需求制定技术标准，投标单位须完全满足本文件全部功能及技术指标。
一、项目承包范围
本项目为全包包干服务模式，中标单位须提供本项目所需全部资源，包含但不限于：全套监控摄像设备、存储服务、4G/5G流量卡、全程流量资费、监控云平台账号服务、售后保障等所有内容，采购方使用期间零投入、零运维。
二、总体功能需求
1. 远程实时监控功能
系统须支持电脑客户端、手机移动端远程实时查看作业现场监控画面，支持随时随地在线巡查、实时预览，画面流畅、无卡顿、无延迟，可实时掌握作业现场施工进度、人员作业、现场安全环境等情况，满足远程监管、无人值守巡查需求。
[bookmark: _GoBack]2. 视频存储、回放及下载功能
系统视频录像完整保存时长不低于7天，支持24小时连续录像、时间节点精准检索、历史录像随时回放。系统必须支持视频手动下载、导出备份，可随时调取现场作业视频资料，完全满足安全检查、违规核查、事故追溯、作业溯源等管理工作需要。
3. 全天候不间断监控功能
设备支持不间断自动录像，支持昼夜监控、红外夜视成像，夜间画面清晰可辨，无明显监控盲区，全面覆盖现场作业管控范围。
三、设备与服务要求
1. 中标单位提供全部高清监控设备，设备性能稳定，适应户外及施工现场复杂环境，具备防尘、防水、抗干扰、耐高低温能力，可长期连续稳定运行。
2. 本项目无现场布线、无现场网络依赖，所有网络流量、4G/5G物联网流量卡由中标方全额提供，包含合同服务期内全部流量资费，确保设备全程在线、网络稳定、视频实时上传，采购方不承担任何流量费用。
3. 中标方提供专属云端监控平台服务，平台稳定可靠、支持多终端登录、权限管理、设备在线状态监测，保障监控系统常态化正常运行。
4. 中标方响应方案提供的监控设备数量不得少于7套，服务周期不少于5个月。
四、安装及运维服务要求
1. 中标单位负责设备安装、调试开通、平台激活等全部工作，确保设备上线即用、画面正常、存储正常、远程访问正常。
2. 服务期内，中标单位负责全部设备日常运维、故障排查、设备维修及更换，确保监控设备长期稳定在线、录像完整可用。
3. 全程提供技术支持，及时处理平台、网络、设备异常问题，保障监控系统不间断服务。
五、投标响应要求
本项目远程实时监控、7天以上视频存储及视频下载、不间断录像、中标方全包设备及流量平台服务为关键实质性要求，投标单位须全部满足，任意一条不满足视为无效投标。

