  



南方电网通用航空服务有限公司2026年特种设备检测零星采购项目
技术规范书



一、 总则
[bookmark: _GoBack]1 本技术规范书适用于南方电网通用航空服务有限公司2026年特种作业设备零星采购项目。
2 投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标方提供的产品及服务应完全满足本技术规范书的要求。
3 投标方应按照本技术规范书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。
4 投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，由此产生的一切后果由投标方承担。
5 所有招标方认为是本文件应要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次评审范围内。投标方可以就认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。
6 招标方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。
7本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
8  本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司所有。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。
二、 应遵循的主要标准
1.JJG1005-2019《电子式绝缘电阻表检定规程》
2.JJF1971-2022《叶轮式风速计校准规范》
3.DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》
4.JJG1009-2024《X、γ辐射个人剂量当量Hp（10）监测仪检定规程》
5.JJF1587-2016《数字多用表校准规范》
6.JJF1596-2016《X射线工业实时成像系统校准规范》
7.JJG40-2011《X射线探伤机检定规程》
8.GBZ128-2019《职业性外照射个人检测规范》
9.GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》
10.DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
11.JJ393-2018《便携式X、γ辐射剂量率仪检定规程》
12.JJG1007-2019《核辐射检测仪检定规程》
三、项目要求
1项目内容
本次采购的内容为: 特种作业设备检测服务。
本项目为框架合同，具体以实际发生的检测量据实结算。
1.1 设备检测内容
	序号
	名称
	单位

	
	
	

	1
	高压电阻测试仪 AR125检测服务
	台

	2
	EMC风速仪DECEMDAH30检测服务
	台

	3
	绝缘绳2m检测服务
	条

	4
	绝缘手套检测服务
	对

	5
	个人辐射检测仪检测服务
	台

	6
	个人剂量计检测服务
	个

	7
	万用表检测服务
	台

	8
	Golden公司XRS3型无人机X射线探伤装置（含成像板）检测服务
	套

	9
	Golden公司XRS3型无人机X射线探伤装置（不含成像板）检测服务
	台

	10
	Golden公司XR150型无人机X射线探伤装置（含成像板）检测服务
	套

	11
	Golden公司XR150型无人机X射线探伤装置（不含成像板）检测服务
	台

	12
	风速测量仪检测服务
	个

	13
	X射线辐射检测仪检测服务
	台


（1）最低响应数量要求：检测内容设置最低响应数量要求，检测内容不低于10项。投标人须在投标文件中响应并提供书面承诺函（格式自拟）。
（2）综合单价包含（但不限于）所设备的检测费、进退场运输（包含：同一项目内的设备转场运输费）及保险、附件、备品备件、专用工具、技术资料、培训、售后服务等费用，以及质保期内的检修费、非因招标人原因损坏、故障的维修费和易损耗配零配件更换费。
（3）中标后的点验环节：投标方需承诺所提供的投标文件、技术响应、设备清单等各类文件真实有效，无虚构、造假等情况。中标后招标方将组织成立点验小组，对设备清单、参数、性能功能等情况进行核对。若存在设备缺件、参数不达标、功能故障等问题，中标方需在20个工作日完成整改，整改后重新组织检验，直至全部项目合格。若两次整改后仍不符合要求，招标方有权追究中标方违约责任，包括但不限于解除合同、要求赔偿损失等。
（4）设备检查期间，非因招标方原因损坏需修理和更换配件等损失由投标方自行承担。
（5）框架协议有效期内，除非经招标人（中标签订协议后称甲方）同意或要求，否则不得私自变更提供其它类别的检测。
（6）投标人（中标签订协议后称乙方）所提供的检测服务必须证照齐全、检测设备技术性能良好、出厂日期不得超过3年。如交接验收不合格，招标人有权拒绝收货或要求投标人派人维修，其中产生的费用（误工费、运输费、人工材料费等）由投标人负责。
（7）投标人交付的设备检测服务不得侵犯第三方设备合法权利，包括但不限于知识产权、所有权等。
（8）设备检测期间非招标人使用原因发生故障，且经维修仍无法排除，投标人应在招标人指定的期限内及时更换相同型号的设备。
（9）投标人应根据招标人通知的退还时间安排接收设备。如投标人未能及时安排接收设备，则按照招标人通知退场时间为双方认定的退还时间。
（10）招标人享有设备检测续约的优先权。如需续约，招标人须在合同期限满3天前向投标人提出。
（11）投标人应根据招标人约定的时间、地点，根据招标方要求将已完成检测的设备交付到招标人指定地点。
（12）设备运输过程中出现的所有事故（除货物属性或不可抗力引起），由投标人自行负责，与招标人无关。如因此给招标人造成损失的，应由投标人承担赔偿责任。
（13）协议框架有效期内，投标人不得因为经营风险、运输燃油费、路费上涨等综合因素，以任何理由拒绝检测或要求调价。
2服务与技术要求
[bookmark: _Hlk127544025]2.1 服务人员要求
（1）项目实施过程中，投标方提供的服务人员需按招标方要求完成有关安全手续，并提供相关人员与投标方所签订的劳动合同及社保记录。
（2）检测人员岗位能力，具备检测操作相关资质，熟练掌握特种作业设备检测的操作流程。
（3）设置专职负责人，做好检测任务的对接、补充完善检测工作，确保检测需求与实际检测内容情况一致。
2.2检测内容及成果要求
	序号
	名称
	检测内容
	成果

	1
	高压电阻测试仪 AR125检测
	1.外观及通电检查
2.电气安全性能
3.开路电压
4.跌落电压
5.示值误差
	检定证书、合格贴

	2
	EMC风速仪DECEMDAH30检测
	1.外观与功能检查
2.安装与阻塞比核算
3.启动风速
4.示值误差
5.重复性与回程误差
6.动态响应
	检定证书、合格贴

	3
	绝缘绳2m检测
	1.外观与手感目检
2.试样预处理
3.电气试验
4.机械静拉力试验
5.检查性试验
	检定证书、合格贴

	4
	绝缘手套检测
	1.外观检查
2.充气气密性试验
3.升压与耐压
	检定证书、合格贴

	5
	个人辐射检测仪检测
	1.外观与功能检查
2.零点/本底
3.相对固有误差
4.重复性
5.能量响应
6.报警误差与响应时间
	检定证书、合格贴

	6
	个人剂量计检测
	1.核对佩戴人、剂量计编号、佩戴起始日期
2.旧计回收，新计发放
3.出《个人计量检测报告》
4.个人档案存档
	检测报告、更换新计

	7
	万用表检测
	1.外观与功能检查
2.开路与短路自检
3.归零检查
	检定证书、合格贴

	8
	Golden公司XRS3型无人机X射线探伤装置（含成像板）检测
	1.外观与功能检查
2.电气与机械安全检查
3.辐射输出与参数精度
4.影像与准直质量
5.辐射安全
	检定证书、合格贴

	9
	Golden公司XRS3型无人机X射线探伤装置（不含成像板）检测
	1.外观与功能检查
2.电气与机械安全检查
3.辐射输出与参数精度
4.影像与准直质量
5.辐射安全
	检定证书、合格贴

	10
	Golden公司XR150型无人机X射线探伤装置（含成像板）检测
	1.外观与功能检查
2.电气与机械安全检查
3.辐射输出与参数精度
4.影像与准直质量
5.辐射安全
	检定证书、合格贴

	11
	Golden公司XR150型无人机X射线探伤装置（不含成像板）检测
	1.外观与功能检查
2.电气与机械安全检查
3.辐射输出与参数精度
4.影像与准直质量
5.辐射安全
	检定证书、合格贴

	12
	风速测量仪检测
	1.外观与机械检查
2.安装与阻塞比核算
3.启动风速
4.示值误差
5.重复性
6.回程误差
7.风向功能
	检定证书、合格贴

	13
	X射线辐射检测仪检测
	1.外观与功能检查
2.零点/本底
3.相对固有误差
4.X 射线低能补点
5.重复性
6.能量响应
7.角响应
8.报警误差与响应时间
	检定证书、合格贴


2.3服务响应要求
（1）投标方应满足招标服务地区24小时随时响应，24小时内随时可以调配人员开展检测工作，48小时内协调开展全部检测项目工作，招标方下达任务通知后3日内按要求开展对应服务。
（2）投标方须确保在法定节假日（元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）放假前一日将招标人规定的设备存放至招标人制定地点并完成入库验收，以保证节假日应急响应速度。
2.4检测规范管理要求
（1）统一人员认证。实行持证上岗、动态管理机制。投标方需组织相关人员按要求参加安全、技术专项培训，培训结业后经招标方认证合格方可上岗作业。
（2）统一设备认证。严格硬件底线管控，杜绝非法组装。检测设备需具备有效期内的第三方定期检验合格报告，检测设备需经招标方认证合格后方可开展检测作业。
3双方确定项目有关保密、安全义务
3.1 保密义务
招标方：
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；
（2）涉密人员范围：直接或间接参与作业的工作人员；
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内；
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给投标方造成的经济损失。
投标方： 
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件；
（2）涉密人员范围：直接或间接参与服务的工作人员；
（3）保密期限：电网设备的信息永久保密，其余资料为本项目有效期及期满后5年内；
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给招标方造成的经济损失。
3.2 安全义务
（1）投标方人员进入招标方作业现场前，必须到招标方安全生产有关部门办好一切进场手续，接受安全教育及安规考试，投标方人员必须按在招标方登记备案的名册人员进入作业区域，未经招标方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由投标方承担全部安全生产责任。
（2）投标方人员在作业期间应当接受招标方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，投标方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则招标方有权现场勒令停工。
（3）投标方人员在招标方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品。
（4）投标方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由投标方承担。
4罚则
（1）招标人向中标人下达人员需求清单或设备清单（至少早于约定日期3个自然日下达），中标人应在招标人约定日期和约定地点按照技术规范书要提供人员或设备。若中标人发生未按照招标人要求按时进场，每发生一次招标人有权扣除该中标人中标标包的5%，并扣除已结算支付款项质保金。
	（2）中标人迟延交付技术服务成果的，每迟延一日，应按照技术服务报酬总额的0.1‰向招标人支付违约金。
	（3）中标单位应向招标单位出具书面承诺，保证服务质量，如果项目实际执行中，标包中标单位服务质量未能达到招标方的要求，或在招标单位规定的时间内未能安排与招标方需求匹配的足够数量的人员，并扣除已结算支付款项质保金。
	（4）中标人原因导致信息系统感染病毒、中断网络以及造成网络安全事件，或使用外网通信工具传送关键数据、敏感信息以及未经允许拷贝数据导致涉密信息外泄，中标人承担全部责任。
	（5）若中标人所安排驻场人员工作疏漏、违章作业导致造成不良后果（如设备非计划停运或发生事故事件等），视后果严重性每处扣罚2~20万元（各类事故以及一、二级事件20万元，三级事件5万元，四级事件3万元，五级事件2万元）。
5其他
本技术规范书中的未尽事宜，由招标方解释。
6投标方技术响应
6.1 投标方技术响应
投标方应针对本规范书技术要求的“▲”号条款及其他条款作出响应，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。
[bookmark: _Toc65948959]
投标单位技术响应表
	序
号
	技术规范书条目
	技术条款要求
	承诺满足程度
	允许响应情况（正偏差/负偏差/无偏差）

	1
	▲2.3
	▲2.3 服务响应要求
	
	

	2
	...
	...
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



投标方：                 盖章：
[bookmark: _Toc65948960]6.2 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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