云浮供电局业务采购报价文件

	供 应 商 须 知

	需 方
	广东电网有限责任公司云浮供电局变电管理所

	地 址
	云浮市云城区河滨西路67号变电管理所

	经办人
	彭宇丰
	邮   编
	527300

	联系电话
	13826892743
	传   真
	

	项目名称
	一种适用于多种环境的测量工具的研制材料购置
	项目编号
	无

	商  务 部 分

	交 货 期
	 采购结果确定后30天内

	报价须知
	请于 采购结果确定后30天内按需方的要求将报价物资的最终含税价格（报价为供货到需方要求的指定地点[云浮地区管辖内]含装卸费及税金等在内的一揽子价）填写到投标报价表，签字加盖公章，并在确认需方联系人后，密封送（寄）到需方。报价物资如与技术规范存在差异，请另附说明。需方将根据厂商的报价、交货期等因素确定供应商。

	合同条款
	1、交货日期、地点： 采购结果确定后30天内（具体以发货确认单为准），送达需方指定地点。

2、款项安排：货物验收合格后，供方开出全额增值税普通发票，需方一次性付清全额货款。

3、售后服务：供方所提供货物必须满足需方使用要求，如有异议，由供方负责协调处理。

	评审标准
	本次业务采购采用 低价法 办法确定中标人。

	需 求 明 细

	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	密封橡胶
	氟橡胶，邵氏硬度：70A，耐温范围：-20℃~200℃
	2
	个
	 
	 
	

	2
	弹簧钢
	弹簧钢，线径：1.2mm，弹性模量：206GPa
	2
	个
	
	
	

	3
	纽扣电池
	容量：220mAh，寿命：≥2年
	2
	组
	
	
	

	4
	数显模块
	LCD显示，分辨率：0.01mm，显示范围：0~999.99mm；电路板，尺寸：30×20mm
	2
	个
	
	
	

	5
	硬质合金
	硬度：HRA≥89.5，有效长度：长爪型≥150mm；耐磨陶瓷涂层，厚度：5-8μm，摩擦系数：≤0.15
	2
	个
	
	
	

	6
	铝合金
	密度：2.7g/cm³，硬度：HB95
	2
	套
	
	
	

	7
	高强度不锈钢
	厚度：3.0-5.0mm，表面处理：镀铬（Ra≤0.8μm）
	2
	套
	
	
	

	8
	紧固件
	螺栓、螺母、平垫、弹垫
	4
	套
	
	
	

	合计
	金额:（大写)  万 仟 佰 拾 元 整   （小写)   元

	


                                   报价方：
                                         联系人（电话）：       

                                       日  期： 年 月 日     

