技术要求
1、 技术参数：
（1） 线号打印机：
自带键盘，支持无线打印，可连接电脑
参考图片如下：
[image: T80A]
（2） 电缆牌机：
 打印方式：热转印，分辨率：300dpi。
进给方式：自动连续送牌，进板盒容量：一次可放50块标牌。
有效打印宽度：57mm，有效打印长度：标牌550mm；贴纸1200mm，
色带：60mm×130mm。
参考图片如下：
[image: 650]

（3） 标签机
  可打3.5~36mm宽幅标签，可以自动/手动剪切，连续半切，满足360x720dpi精度，满足USB连接电脑编辑打印。可申请免费固定资产管理软件。
参考图片如下：
[image: PT-P900]











满足6-24mm宽幅标签，电脑连接和无线wifi连接，自动剪切/连续半切。
参考图片如下：
[image: pt-p750]
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