云浮供电局业务采购报价文件

	供 应 商 须 知

	需 方
	广东电网有限责任公司云浮供电局变电管理所

	地 址
	云浮市云城区河滨西路67号变电管理所

	经办人
	彭宇丰
	邮   编
	527300

	联系电话
	13826892743
	传   真
	

	项目名称
	一种可快速更换的避雷器计数器及全密封式防潮箱的研制材料购置
	项目编号
	无

	商  务 部 分

	交 货 期
	 采购结果确定后30天内

	报价须知
	请于 采购结果确定后30天内按需方的要求将报价物资的最终含税价格（报价为供货到需方要求的指定地点[云浮地区管辖内]含装卸费及税金等在内的一揽子价）填写到投标报价表，签字加盖公章，并在确认需方联系人后，密封送（寄）到需方。报价物资如与技术规范存在差异，请另附说明。需方将根据厂商的报价、交货期等因素确定供应商。

	合同条款
	1、交货日期、地点： 采购结果确定后30天内（具体以发货确认单为准），送达需方指定地点。

2、款项安排：货物验收合格后，供方开出全额增值税普通发票，需方一次性付清全额货款。

3、售后服务：供方所提供货物必须满足需方使用要求，如有异议，由供方负责协调处理。

	评审标准
	本次业务采购采用 低价法 办法确定中标人。

	需 求 明 细

	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	工具耗材 焊锡、助焊剂、绝缘胶带、热缩管
	无铅焊锡丝Φ0.8mm；环保助焊剂；高压PVC绝缘胶带（10kV级）；双壁热缩管Φ2~12mm
	4
	套
	 
	 
	

	2
	结构件与紧固件 不锈钢螺丝、绝缘支撑柱、安装支架
	详见物资清单
	4
	套
	
	
	

	3
	导线与电缆 高压绝缘测试线、信号传输线
	导线：16mm²*2m,高压测试线：10kV级，耐压≥20kV；信号传输线：屏蔽双绞线2×0.75mm²
	4
	m
	
	
	

	4
	除湿与干燥剂 智能温控除湿模块、空气开关
	微型空气开关2个 （C10，DC12V）、刀闸2个（额定电流10A）
	2
	套
	
	
	

	5
	密封组件 氟橡胶密封圈、防水接头
	氟橡胶O型圈，耐老化，适配防潮箱箱盖；PG16电缆防水密封接头
	2
	套
	
	
	

	6
	防潮箱箱体 高强度工程塑料/铝合金，定制尺寸


	316L不锈钢箱体钢板2片（厚度≥2mm，长*宽1000mm×800mm）、钢化玻璃2片（300mm*200mm）
	2
	个
	
	
	

	7
	快速连接接头 高压快速插拔接口，带绝缘保护
	10kV级高压快速插拔接头，绝缘护套，插拔自锁结构，适配避雷器二次引线
	2
	个
	
	
	

	8
	计数器核心组件 包含传感器、计数芯片、显示模块
	避雷器放电脉冲传感器；低功耗计数MCU芯片；OLED数码显示模块，具备断电数据保存功能，脉冲触发计数
	2
	个
	
	
	

	合计
	金额:（大写)  万 仟 佰 拾 元 整   （小写)   元

	


                                   报价方：
                                         联系人（电话）：       

                                       日  期： 年 月 日     

