光储新能源多协议智能融合网关终端研制项目
测试化验加工零星采购方案
现对开展“光储新能源多协议智能融合网关终端研制”职创项目中的第三方测试进行零星采购，制订本方案如下：
1、 项目基本情况
（1） 项目概述：
	项目基本情况
	项目名称
	光储新能源多协议智能融合网关终端研制

	
	[bookmark: _GoBack]项目性质
	□科技项目    ☑职创项目    □其他项目

	
	项目编号
	030600KZ25120098
	项目总资金（万元）
	

	可用预算（万元）：
测试化验加工
	
	本次申请预算（万元）：
测试化验加工
	

	采购理由
	本项目已正式下达，该项目本项目已正式下达，该项目为适随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，我国能源结构正加速向清洁化、分布式转型。国家能源局明确提出加快智能微电网建设，强调提升新能源功率预测、分布式储能调控、虚拟电厂响应等能力，为能源边缘终端的智能化、标准化提供政策引领。作为粤港澳大湾区能源转型的典型区域，佛山地区分布式光伏装机规模正呈现爆发式增长，海量分布式电源已成为区域能源结构清洁化的重要支撑。然而，在快速发展的同时，系统性问题也日益凸显。
在此背景下，研发支持多协议接入、智能计算与主站协同的“光储新能源多协议智能融合网关终端”，对构建新型电力系统具有至关重要的意义。
因此需要对项目开发的光储新能源多协议智能融合网关终端进行第三方测试，确保达到运行要求和符合现场运行环境。另外，本创新项目所需服务在公司集中采购目录清单以外，且未在采购目录中，采购数量较少，总金额少于5万元，未能形成规模采购，所以申请零星采购。      



2、 采购范围及内容
	序号
	采购内容
	相关要求

	1
	光储新能源多协议智能融合网关终端第三方测试
	测试方需要具备电力系统相关软件/硬件测试资质，能根据职创申请书相关内容对项目开发的光储新能源多协议智能融合网关终端进行测试，并出具第三方测试报告。主要测试项目至少包括：
1.多协议解析与转换
采用协议适配器模式，开发可插拔的协议组件，实现IEC 101/104、Modbus RTU/TCP、DL/T645、CDT等电力常用规约的动态加载与实时转换。
2.边缘计算
网关具备轻量级边缘计算能力，具备AGC/AVC指标分解下发、功率预测等高级应用计算功能。
3.多主站并发通信
基于异步事件驱动与非阻塞I/O架构，多路通信会话管理机制，令牌桶算法进行流量整形，确保调度关键业务的低延时、高可靠传输。
4.多通道自适应传输
具备4G/5G无线公网、电力光纤专线等多通道的并行监测与智能切换，动态选择最优路径功能。
5.网络安全防护
采用国密算法身份认证模块，业务数据加密，满足安全防护的要求。
6.边缘智能控制软件功能
具备新能源AGC/AVC控制、辅助调频、充电桩探针等软件模块，支持功率自动分配调节、频率响应与辅助运维功能。
7. 配置工具软件
具备设备即插即用、协议自适应映射与参数远程下发功能。


三、零星采购方式
本项目符合《广东电网有限责任公司非招标采购方式管理细则》中零星采购的条件（单项采购估算金额在5万以下，且不易形成批量的项目），采用公开/邀请零星采购方式。
四、零星采购供应商的选取
（一）零星采购供应商的资格要求
检测公司营业范围覆盖相关软件、硬件设备检测服务资质，具备质量管理体系认证证书，具备CNAS资质认证的检测机构；能根据项目需求，对项目开发的光储新能源多协议智能融合网关终端完成所需的第三方测试，并加盖CNAS章，测试报告里需体现具体的测试项图片。承担测试报告及相关附件递送服务。
（二）零星采购成交标准
推荐成交供应商主要依据满足技术要求前提下，推荐“价格、售后”综合最优的作为成交供应商。

备注：一式两份，审批完成后一份由实施分部存档，一份办理费用报销时提供。
