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[bookmark: _Toc23065][bookmark: _Toc384340975][bookmark: _Toc224392368][bookmark: _Toc1426][bookmark: _Toc241911990]1、总则
[bookmark: _Toc327][bookmark: _Toc246216316][bookmark: _Toc276490890][bookmark: _Toc276492358][bookmark: _Toc279695347][bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc384340976][bookmark: _Toc271281204][bookmark: _Toc155114607][bookmark: _Toc241911995]1.1本技术规范书适用于采购落地台秤的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关装置附件的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行装置附件设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的装置附件完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
1.7 投标方在实施方案技术规范书中应如实反映应产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其在报价文件实施方案技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货并赔偿损失。
1.8 投标方应在实施方案技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写实施方案装置附件的标准配置表，并在实施方案商务部分按此标准配置进行报价。
1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写实施方案的技术文件。
1.10 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.11 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.12 投标方应具备招标公告所要求的资质。
1.13 投标方应提供生产工艺和新技术介绍。
1.14 投标方应提供制造厂的生产装备、试验检验设备、主要模块及元件、人员配置等资料。
1.15 所提供的组部件如需向第三方外购时，投标方应详细说明并就其质量做出承诺。
1.16 投标方提供的所有以上文件均应有中文版本。
1.17 除以上内容外，投标方应对本技术规范书要求的其它内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，投标方应免费提交招标方要求的供评标用的补充数据和资料。
[bookmark: _Toc224392369][bookmark: _Toc22444][bookmark: _Toc24190]2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	GB/T 29768
	《信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议》

	GB/T 36365
	《信息技术射频识别800/900MHz无源落地台秤通用规范》

	GB/T 35290
	《信息安全技术 射频识别（RFID）系统安全技术规范》

	GB/T 34043
	《物联网标识体系 RFID落地台秤通用技术要求》

	ISO/IEC 18000-63:2015
	（EPC Gen2 V2 / UHF RFID空中接口协议）

	[bookmark: _Toc17762][bookmark: _Toc12861][bookmark: _Toc224392370]GB/T 2423.17
	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验Ka：盐雾

	GB 4208
	外壳防护等级(IP 代码)

	GB/T 17626.2
	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3
	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.8
	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.9
	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

	GB/T 17626.10
	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

	GB/T 18284-2000
	快速响应矩阵码

	HG/T 2406-2014
	通用型压敏胶落地台秤纸

	ISO/IEC 18000-6C: 2004 / Amd1.1:2006
	扩充 C 类及对 A 类和 B 类的更新（Extension with Type C and update of Types A and B）


3、供货范围
[bookmark: _Toc19611][bookmark: _Toc224392371][bookmark: _Toc15852][bookmark: _Toc384340979]3.1货物需求及供货范围一览表
	采购方要求
	投标方响应

	序号
	设备名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	主要技术功能说明
	型号及规范
	备注

	1
	落地台秤
	[bookmark: _Toc20968]1 称量性能
量程：10kg～5000kg
检定分度值 e：2kg；实际分度值 d：1kg
非线性：≤±0.02% FS
重复性：≤±0.01% FS
去皮范围：0～5000kg
[bookmark: _Toc12573]2 平台结构
台面尺寸：1.2m×1.2m（±5mm）
面板厚度：≥5mm（花纹钢板 / 不锈钢板）
结构：U 型主梁加强组焊，长期满载不变形
材质：Q235B 碳钢烤漆 / 304 不锈钢可选
支撑：4 点可调支脚 + 水平泡
限位：横向 + 纵向防侧推限位
[bookmark: _Toc12276]3专用功能要求
防水防锈：可户外使用、可低压冲洗
强度：抗冲击、抗踩踏、抗叉车碾压
寿命：正常使用≥8 年
运行：支持 5×24h 连续盘点使用
外观：四角圆弧过渡，整体高度≤150mm
[bookmark: _Toc25912][bookmark: _GoBack]4 接口与电源
通讯：RS232/RS485 标配
电源：AC220V + 内置电池，断电续航≥8h
仪表防护：≥IP65
接线盒：不锈钢防水 IP67
信号电缆：屏蔽电缆，长度≥5m

	台
	1
	
	
	



[bookmark: _Toc26942][bookmark: _Toc28765][bookmark: _Toc224392372]3.2 服务范围
[bookmark: _Toc457979127][bookmark: _Toc482581219][bookmark: _Toc155114612][bookmark: _Toc455543289][bookmark: _Toc448828694][bookmark: _Toc241912000][bookmark: _Toc146182538][bookmark: _Toc457986926][bookmark: _Toc114253693][bookmark: _Toc459534976][bookmark: _Toc455373921]投标方收到采购技术规范书后如有异议, 在5天内书面通知采购方, 否则认为投标方同意采购技术规范书中的全部要求。
投标方提供的设备参数或配置有变化时, 应及时书面通知采购方, 否则由此引起的一切后果将由投标方承担。
投标方应按照中国电力工业使用的标准提供的资料，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。
资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
投标方提供的报价文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，投标方所提供的报价文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。
设备供货时提供下列技术文件和资料：
1、设备的开箱资料清单。
2、出厂调试试验报告。
3、产品质量检验合格证书。
4、合同规定的出厂验收试验报告。
投标方提供的最终版资料必须加盖工厂公章并签字。
[bookmark: _Toc296075297][bookmark: _Toc21076][bookmark: _Toc22985][bookmark: _Toc224392373][bookmark: _Toc21697][bookmark: _Ref236027435][bookmark: _Toc228509707][bookmark: _Toc282993250][bookmark: _Toc384340981]4、使用条件
[bookmark: _Toc296075298][bookmark: _Toc4995][bookmark: _Toc296075299][bookmark: _Toc32364][bookmark: _Toc22586][bookmark: _Toc224392374][bookmark: _Toc23676]4.1正常工作大气条件
环境温度：-20℃～+70℃；
相对湿度：5%～95%（产品不应凝露，也不应结冰）；
大气压力：80kPa～106kPa。
[bookmark: _Toc224392375][bookmark: _Toc16914][bookmark: _Toc13831][bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc6931][bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc296075300][bookmark: _Toc5109][bookmark: _Toc296075301][bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc6628]4.2贮存、运输环境条件
落地台秤在运输中允许的环境温度-25℃～+75℃，相对湿度不大于95%；
在贮存中允许的环境温度-40℃～+85℃，相对湿度不大于95%，并具备防潮、防污、抗摩擦、抗撕裂能力。
在使用中允许的环境温度-25℃～+75℃，相对湿度不大于95%，适应仓储、物流运输、室内（外）临时堆放等环境条件，并具备防潮、防污、抗摩擦、抗撕裂能力。
[bookmark: _Toc224392376][bookmark: _Toc7608][bookmark: _Toc31103][bookmark: _Toc1980]4.3周围环境
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。
[bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc1260][bookmark: _Toc224392377][bookmark: _Toc282993253][bookmark: _Toc384340984]5、技术要求
[bookmark: _TOC_250015][bookmark: _Toc20152][bookmark: _Toc224392378][bookmark: _Toc19068]5.1落地台秤技术要求
[bookmark: _TOC_250014][bookmark: _Toc15989][bookmark: _Toc3215][bookmark: _Toc224392379]5.1.1应提供全新的、合格的产品，应附有质量合格证，合格证上应注明制造厂厂名，代号，标准编号及补充技术编号，包装日期。
[bookmark: _TOC_250013][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc224392380][bookmark: _Toc8963]5.1.2与现场设备配套，满足现场的运行要求，不因备件型号或质量问题导致设备损坏。
[bookmark: _TOC_250012][bookmark: _Toc19114][bookmark: _Toc224392381][bookmark: _Toc4346]5.1.3产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮等措施。
[bookmark: _TOC_250011][bookmark: _Toc16864][bookmark: _Toc19286][bookmark: _Toc224392382]5.1.4需提供正规渠道销售证明文件，备件来源的渠道可以追溯（比如可以在备件厂商官网查到的授权代理商）。
[bookmark: _TOC_250010][bookmark: _TOC_250009][bookmark: _Toc20371][bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc224392384]5.1.5选用的备件应符合南方电网型号审查要求。
[bookmark: _Toc384341015][bookmark: _Toc384340915][bookmark: _Toc384340993][bookmark: _Toc384340989][bookmark: _Toc384340932][bookmark: _Toc384341001][bookmark: _Toc384340930][bookmark: _Toc384340987][bookmark: _Toc384341009][bookmark: _Toc384340922][bookmark: _Toc384340991][bookmark: _Toc384340934][bookmark: _Toc384341002][bookmark: _Toc384340937][bookmark: _Toc384340997][bookmark: _Toc384340990][bookmark: _Toc384341000][bookmark: _Toc384340996][bookmark: _Toc384341006][bookmark: _Toc384340911][bookmark: _Toc384341005][bookmark: _Toc384341013][bookmark: _Toc384340935][bookmark: _Toc384340913][bookmark: _Toc384340998][bookmark: _Toc384340938][bookmark: _Toc384340931][bookmark: _Toc384340939][bookmark: _Toc384340923][bookmark: _Toc384340918][bookmark: _Toc384340914][bookmark: _Toc384341010][bookmark: _Toc384340924][bookmark: _Toc384340917][bookmark: _Toc384341008][bookmark: _Toc384340988][bookmark: _Toc384340919][bookmark: _Toc384341014][bookmark: _Toc384340912][bookmark: _Toc384340920][bookmark: _Toc384341011][bookmark: _Toc384341007][bookmark: _Toc384340999][bookmark: _Toc384341003][bookmark: _Toc384340929][bookmark: _Toc384340936][bookmark: _Toc384340921][bookmark: _Toc384340925][bookmark: _Toc384340927][bookmark: _Toc384340928][bookmark: _Toc384340995][bookmark: _Toc384341012][bookmark: _Toc384340994][bookmark: _Toc384340926][bookmark: _Toc384340933][bookmark: _Toc384341004][bookmark: _Toc224392395][bookmark: _Toc28564][bookmark: _Toc279695721][bookmark: _Toc384341016][bookmark: _Toc282993301][bookmark: _Toc276492417][bookmark: _Toc12458][bookmark: _Toc271281212][bookmark: _Toc388022579][bookmark: _Toc276490905]6、出厂试验	
[bookmark: _Toc279695740][bookmark: _Toc279695207][bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc282993359][bookmark: _Toc282433758][bookmark: _Toc384341033]6.1试验分类
6.1.1 开展出厂试验和现场试验。
6.1.2 投标方应安排有充足技术能力和经验的人员负责指导现场安装和测试试验。
6.1.3 试验计划由投标方准备，并须经招标方审查同意。
6.1.4 在现场安装、投运及试验过程中，如发生非招标方责任的设备损坏，投标方应对损坏的设备无条件更换。
6.1.5 投标方提供的文档资料的完整性应作为试验项目的一部分。若投标方提供的文档资料缺失或不能满足招标方的合理需求，则视为试验不通过。
[bookmark: _Toc274903061][bookmark: _Toc274903000][bookmark: _Toc277597234][bookmark: _Toc244916011][bookmark: _Toc283566197][bookmark: _Toc26593]6.2现场试验
6.2.1 现场试验内容包括但不限于外观检查及功能测试，投标方必须安排有充足技术能力和经验的人员全程指导进行试验。

[bookmark: _Toc224392396][bookmark: _Toc3550][bookmark: _Toc19544]7、包装、储存、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc384341035][bookmark: _Toc224392397][bookmark: _Toc276492436][bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc200531202][bookmark: _Toc279695209][bookmark: _Toc276301528][bookmark: _Toc282433760][bookmark: _Toc276490918][bookmark: _Toc53672785][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc472997247][bookmark: _Toc282993364][bookmark: _Toc471528253]7.1包装
[bookmark: _Toc276301529][bookmark: _Toc276490919][bookmark: _Toc276492437][bookmark: _Toc10585][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc282993365][bookmark: _Toc384341036][bookmark: _Toc282433761][bookmark: _Toc279695210][bookmark: _Toc224392398]7.1.1 投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将设备和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。包装箱应连续编号，不能有重号。
7.1.2 设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：
合同号；
装船(海运)标志；
目的港(海运)或站名称；
收货人及代码；
设备名称和项目号；
箱号；
毛重与净重；
外形尺寸；
在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
7.1.3投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：
合同号；
收货人；
目的地；
毛重；
箱号。
7.1.4 在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：
1）设备名称；
2）件数、件号、重量；
3）合同号；
4）货运单号；
5）达到港(站)；
6）设备发出日期。
7.1.5所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
7.1.6任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。
7.1.7 运输、贮存直到安装时应保护设备所有组部件不得损坏、不得进水和受潮。8.2储存
在贮存期间，应放在空气流通、温度在-0℃～45℃之间，月平均相对湿度不大于80%，贮存于通风、干燥、阴凉环境且无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，在贮存期间不应淋雨、曝晒、凝露和霜冻。贮存期限自生产之日起1年。
[bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc25498][bookmark: _Toc224392399]7.2运输
运输过程中，避免重压、雨淋、高温暴晒。
[bookmark: _Toc276490920][bookmark: _Toc276301530][bookmark: _Toc276492438][bookmark: _Toc224392400][bookmark: _Toc282433762][bookmark: _Toc2585][bookmark: _Toc18493][bookmark: _Toc384341037][bookmark: _Toc282993366][bookmark: _Toc13996][bookmark: _Toc279695211]7.3安装指导
为便于合同设备的安装、调试工作，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在项目全过程的各项工作，并派熟练技术人员或专家到现场，进行包括安装指导、合同设备失效、故障分析等技术服务，并解答合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。项目经理及现场技术人员应具备相关的工作经验及相关作业资质。
[bookmark: _Toc384341038][bookmark: _Toc31262][bookmark: _Toc282433763][bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc4122][bookmark: _Toc282993367][bookmark: _Toc224392401][bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc15542]7.4质量保证
1）投标方应保证供货台秤的所有工艺、材料等均应符合本技术规范书的规定，并满足有关行业标准要求。
2）投标方应对落地台秤产品在到货后提供两年的质量保证期。质保期内，因产品自身质量问题，投标方应在接到采购人通知后的 1 个工作日内响应，并提供免费维修、更换。对非投标方责任造成的落地台秤损坏，投标方有优先提供产品更换的义务，并按最近的投标价，收取费用。
3）投标方应根据落地台秤产品实现过程建立采购人认可的过程检验规范，并承诺按规范要求实施，保存相应过程检验记录，必要时配合采购人查验。
4）投标方承诺对所有落地台秤产品供货前进行全部数量的外观、功能和性能测试，并依据产品检测标准完成检验。
5）产品包装应符合采购人的包装要求或按照双方认可的包装规范实施。外包装箱应满足防震、防潮要求，包装箱应具有轻拿轻放、避免碰撞、严禁重压、禁止倾斜等相应标识，避免产品在运输过程中损坏。
6）投标方应对其所安排的物流进行相关约束，保证产品安全、可靠、及时送至目的地，在此过程中若因物流原因导致产品灭失风险及损失，全部由投标方承担。
[bookmark: _Toc224392402][bookmark: _Toc10666][bookmark: _Toc17899][bookmark: _Toc14728][bookmark: _Toc17786][bookmark: _Toc11048][bookmark: _Toc28180][bookmark: _Toc17850][bookmark: _Toc440548330]7）投标方应保证全部落地台秤须为全新产品，应满足一个完整产品所能满足的全部要求。应保证落地台秤产品在规定的使用条件下稳定识。
[bookmark: _Toc31949][bookmark: _Toc4986]8、技术差异表
[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本采购标准要求，均汇集成此表。
表9-1 技术差异表  （投标方填写）
	序号
	招 标 文 件
	投  标  文  件
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	简  要  内  容
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	简  要  内  容
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投标方：                盖章：
[bookmark: _Toc370112069][bookmark: _Toc28452][bookmark: _Toc440548331][bookmark: _Toc7150][bookmark: _Toc224392403][bookmark: _Toc7280][bookmark: _Toc28708][bookmark: _Toc18784][bookmark: _Toc287602850][bookmark: _Toc26695][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc4408][bookmark: _Toc31346][bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc376971962]9、投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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