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贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)
导地线全线贯通仪式服务技术规范书





贵州送变电有限责任公司
2026年9月


技术规范书审批表
需求部门：（盖章）
	采购项目名称：贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式服务

	采购类别：工程 服务 物资

	采购项目概况：贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式服务

	编制人员意见：
签字：
年   月   日

	需求部门主要负责人审核意见：
签字：
年   月   日

	公司分管领导批准意见：

签字：
年   月   日



目  录


一、总则	2
二、项目的背景、服务范围和工作内容	4
三、贯通仪式物资要求	5
四、技术及质量要求	5
五、现场安全、文明及环水保要求	6
六、其他要求	6



[bookmark: _GoBack]







[bookmark: _Toc7561][bookmark: _Toc437][bookmark: _Toc39063949][bookmark: _Toc10449][bookmark: _Toc16312][bookmark: _Toc17924][bookmark: _Toc13837][bookmark: _Toc10036][bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc1817][bookmark: _Toc4310]一、总则
[bookmark: _Toc8429][bookmark: _Toc39063953][bookmark: _Toc18852][bookmark: _Toc1596][bookmark: _Toc28958][bookmark: _Toc9764][bookmark: _Toc16536][bookmark: _Toc32101]本技术规范书适用于贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式服务技术规范书。
招标方：贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。
合同签订方：贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。
投标方：参加本次投标竞争，向招标方/招标代理提交投标文件的单位。
中标方：最终被授予合同的投标方。 
1.投标要求
本规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，服务方应按相应标准的条文执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。 
如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
本技术规范书经双方确认后作为贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
2.投标须知
a)本招标文件仅适用于贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式采购技术服务，本招标文件的最终解释权归贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。
b)本招标文件描述了“贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式采购技术服务”（简称本项目）工作目标、内容和要求，可供投标方编写投标文件之用。
c)本项目由贵州电网有限责任公司组织招标，贵州送变电有限责任公司完成合同签订。
d)投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本招标文件的要求。 
e)所有招标方认为是本招标文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。
f)投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

[bookmark: _Toc332][bookmark: _Toc9263][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc21045][bookmark: _Toc15403][bookmark: _Toc39063959][bookmark: _Toc11702][bookmark: _Toc30855][bookmark: _Toc2815][bookmark: _Toc5654][bookmark: _Toc28134]二、项目的背景、服务范围和工作内容
1.项目背景：根据贵州送变电有限责任公司甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(包7)导地线全线贯通仪式服务报价使用需求，拟招采以技术力量雄厚、设备充足、工作态度严谨、售后服务好为原则的生产厂家作为本项目服务单位。
2.项目范围和内容及环节：本技术规范书规定贯通仪式服务的工作范围、技术标准、人员配置、质量要求、安全文明、验收及交付要求，适用于本项目贯通仪式全部会务服务工作
3.服务范围及工作内容：
a）方案策划：编制仪式总体实施方案、流程脚本、现场平面布置图、人员站位图、应急预案；完成主持词、背景文案、宣传物料设计，报业主审核确认后方可实施。
b）场地工程布置：仪式主背景板、主席台、观众席、引导标识、道旗、签到区、合影区搭建；地面硬化/防护、围挡，现场清理，仪式结束后场地恢复。所有物料采用国网标准VI视觉体系。
c）音视频系统：主备双套音响、无线话筒（手持+领夹）、调音台、视频播放主机、配备备用电源，保障仪式不间断。提前联调，消除电流杂音。
d）会务接待：签到薄、胸花、会议资料、矿泉水、迎宾引导礼仪；车辆导引、分区引导。
e）现场安全保障：现场围挡隔离、人流管控、消防器材配置；电力接线安全检查，落实临时用电规范；设置应急通道，配备应急人员。
f）应急保障：制定极端天气、设备故障、人员突发状况应急预案；配备备用音响、话筒、发电机、急救物资。
g）会后拆除与场地复原：仪式结束后全部物料拆除清运，恢复现场原貌，做到工完场清。
[bookmark: _Toc24974]三、贯通仪式物资要求
	[bookmark: _Toc27386][bookmark: _Toc7616][bookmark: _Toc25164][bookmark: _Toc4015][bookmark: _Toc29682][bookmark: _Toc13412][bookmark: _Toc28046][bookmark: _Toc39063963][bookmark: _Toc26086]序号
	项目名称
	单位
	数量
	规    格
	材质工艺

	1 
	背景墙桁架
	平米
	40 
	4m*10m
	镀锌方管桁架，含场地平整、安装、运输、材料多次倒运及拆除

	2 
	背景墙画面
	平米
	40 
	4m*10m
	加厚黑白喷绘布，四周穿绳
打孔，含安装、拆除

	3 
	舞台
	平米
	40 
	4m*10m*0.6m
	舞台搭设、拆除，运输及材料多次倒运，两层台阶搭设

	4 
	红地毯
	平米
	72 
	12m*6m
	红毯铺设

	5 
	音响、话筒及扩音设备
	套
	1 
	双十五/一套，话筒一对
	设备调试，运输、倒运

	6 
	场地仿真草皮
	平米
	150 
	15m*10m
	铺设安装、拆除，运输、材料多次倒运

	7 
	项目宜传牌
	个
	14 
	1400mm×900mm×
2000mm
	25mm方管（3mm厚）焊接架子(双腿2米高+画面140cm*90cm),3mm铁皮+户外车贴画面

	8 
	全线贯通横幅(加宽 )
	条
	1 
	10000mm×1000mm
	加宽横幅布，丝网印

	10 
	宜传标语横幅(安
全、防火)
	条
	3 
	6000mm×700mm
	横幅布，丝网印
















[bookmark: _Toc23307]四、技术及质量要求
（1）所有物料、搭建结构牢固可靠，抗风、防雨，满足户外现场使用；钢结构、桁架承载力须满足人员荷载，防止倾覆。
（2）音频系统必须一主一备，仪式前不少于2次全流程联调；仪式全程安排专职音频值守人员。
（3）宣传版式严格执行国家电网VI视觉规范，文字内容须经业主审定，不得出现错字、错标工程名称。
（4）服务人员：项目经理1名全程总协调；音响、摄像、礼仪、安保、电工均持证，具备会务经验；着装统一，言行规范。
（5）工期节点：2026年9月28日举办贯通仪式；仪式前1天完成全部搭建、设备进场及全流程彩排；仪式当日按既定时间完成保障；仪式结束24小时内完成场地拆除复原。
[bookmark: _Toc6136]五、现场安全、文明及环水保要求
（1）服务单位为本次活动安全第一责任人，进场人员须完成工程现场安全教育，佩戴安全帽，遵守线路施工现场管理规定，严禁触碰电力设施。
（2）临时用电由持证电工敷设，线缆做好防护，严禁私拉乱接。
（3）现场垃圾分类收集，不得随意丢弃垃圾；不得破坏植被、扰动原有地表，落实环水保要求。
（4）现场划定警戒区域，与带电线路保持足够安全距离；严禁无关人员进入施工危险区域。
（5）落实活动消防管理，严禁明火；配备灭火器。
（6）仪式结束后，做到工完料尽场地清。
[bookmark: _Toc27256]六、其他要求
1.中标方应独立完成本项目规定的所有项目，不得进行转包或分包，如发现中标人有转包或分包的行为，招标人有权终止合同。
2.本技术规范书未尽事宜，按国家现行相关标准执行。
3.投标人可在投标时提出合理化建议，经招标人认可后可调整相应条款。
4.本技术规范书解释权归招标人所有。
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