磁吸式通用型屏柜位置指示灯发光模块化更换（材料）技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	LED发光模块
	SMD1206*4，额定工作电流10ma，光强离散度≤±15%，FR‑4 PCB 基板
	
	投标人填写
	

	2
	是
	磁吸连接模块
	H：6.5mm，φ：7mm，含永磁磁体、导电接触弹片、绝缘基座
	
	投标人填写
	

	3
	是
	ACDC电源模块
	尺寸：28.4*12.5mm，隔离型ACDC，输入AC70~270V，DC100~370V，额定功率：＜3W
	
	投标人填写
	

	4
	否
	外壳
	长57mm，壁厚1mm，φ20-29mm，ABS工程塑料
	
	投标人填写
	

	5
	否
	外灯罩
	高10.5mm，壁厚2.5mm，φ29mm，阻燃聚碳酸酯，阻燃等级：UL94‑V‑0，灼热丝试验 GWFI≥960℃
	
	投标人填写
	

	6
	否
	柔光罩
	高8.5mm，壁厚1mm，φ23.5mm，光扩散PC，透光率70~80%，雾度＞85%
	
	投标人填写
	


