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1、 项目概况

根据监理管理部提供的《2026年监理室现场物资需求分析报告》，新建监理项目部标准化建设需求会议屏2台，公司职能部门需求会议屏1台，现已纳入公司固定资产投资计划，并已下达。经查询，南网商城无此类商品，现需要通过零星采购完成本项目采购。
[bookmark: _GoBack]1.1 项目名称
贵州电力建设监理咨询有限责任公司2026年会议屏零星采购项目
1.2 采购背景
 本监理企业日常工作包含图纸会审、工程例会、项目远程巡检、施工方案评审、监理资料展示、业主/施工单位多方视频沟通，需采购一体化商用大屏（智能交互平板），替代传统投影、白板、音响设备，满足工程图纸高清查看、CAD/PDF/施工图纸批注、远程工地连线、多设备图纸投屏、会议纪要电子留存核心监理业务需求。 
1.3采购数量
86英寸商用大屏（智能交互平板） 3台
1.4 使用环境
室内办公会议室，自然光直射、长时间连续开机（每日8小时以上），频繁打开CAD、施工图、监理日志、Word/Excel/PPT工程文件，支持内外网切换、远程工地视频连线。 
1.5 规范依据
1.《商用大屏（智能交互平板）T/TAF 145—2023》行业标准
2. GB 4943.1 音视频设备电气安全标准
3. GB 13837 电磁兼容国家标准
4. GB/T 36480 液晶显示设备通用规范
5. 国家政府采购相关管理要求
二、总体技术要求
1. 整机一体化集成：4K显示屏、多点红外触控、整机内置4800W高清摄像头、阵列降噪麦克风、大功率音响、双操作系统（安卓+插拔式Windows电脑模块），无外接零散设备；
2. 适配监理行业：支持超大CAD图纸无损缩放、图层批注、工程文件窗口化打开、图纸扫码保存；
3. 稳定耐用：商用A级面板，7×8小时连续运行无卡顿，MTBF≥50000小时；
4. 兼容性：兼容Windows、Mac、安卓、iOS手机/平板，支持钉钉、腾讯会议、WeLink、飞书远程视频软件，适配监理公司现有内网、WiFi；
5. 安全合规：整机防火、防爆钢化玻璃，低蓝光护眼，无频闪，设备后台管理、远程升级、操作日志留存；
6. 交付标准：原厂全新未拆封整机，配套全套配件、上门勘测、免费安装调试、全员操作培训、3年原厂上门质保。

3、 整机硬件详细技术参数（为强制负偏离项，不满足直接废标）

3.1 显示屏幕系统（适配图纸高清阅览）
1. 屏幕尺寸：86英寸分规格供货，16:9商用DLED液晶面板，A级原厂屏，零贴合工艺；
2. 分辨率：3840×2160 4K超高清，10.7亿色彩，对比度≥5000:1，亮度≥450cd/㎡，强光会议室无反光；
3. 整机采用“0贴合”技术，3mm厚度物理钢化防眩玻璃，覆盖屏体可见光透射比不低于 88%以上，屏体硬度≥9H。雾度范围 4%-8%采用非接触式红外感应技术，可支持Windows XP/7/8/8.1/10(32位/64位)、Android、Linux、IOS、Chrome等系统。
4. 屏体响应时间: 不高于1ms;触摸有效识别直径±1mm；
5. 可视角度：水平/垂直178°全视角，会议室边角人员清晰查看施工图纸；
6. 整机MTBF(平均无故障时间)大于等于50000小时; 
3.2 触控书写系统（监理图纸批注核心）
1.用非接触式红外感应技术，可支持Windows XP/7/8/8.1/10(32位/64位)、Android、Linux、IOS、Chrome等系统。
2.屏体响应时间: 不高于1ms;触摸有效识别直径±1mm；（须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；
3.触摸屏支持不少于40点触控，支持不少于20点同时书写，触摸分辨率:32768x32768。（须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告并加盖厂家公章）； 
3.3 内置音视频会议模组（远程工地巡检、多方会审） 
内置摄像头
①整机内置4800W高清摄像头
②最大支持4K@30hz显示 
③最大可视角度120°
④支持AI画面优化能力，支持暗光补偿和强光抑制功能，支持3D降噪
⑤支持AI智能编码，对重点区域增强编码功能，对重要焦点进行增强编码提高码率确保效果，对背景等静止画面降低码率，提升远程交互的连续性和稳定性。（须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；
内置麦克风①整机内置8阵列麦克风，支持12米拾音
②内置AI音频引擎，支持AI自动增益控制、环境噪声抑制、回声消除、波束成形等功能；支持基于AI的智能识别发言人距离，实时调节音量，能够确保远近声音均衡输出，能够精准识别并消除空调、风扇、键盘等环境噪音、智能消除扬声器与麦克风之间的声学回声，防止声音循环反馈内置扬声器，
①内置2.0扬声器，声音功率2x20W
②左右声道分体式前置发声
 
（1）内置安卓系统（基础白板、投屏、视频会议）
 整机内置安卓14.0系统，A73 x 4,MP2 Mali-G52MC1配置，RAM为4G ，ROM为32。支持Windows平台，整机内嵌针脚数为80 Pin，符合 Intel®标准规范的插拔式电脑
（2）插拔式Windows OPS模块化电脑（工程软件专用）
 
可独立插拔维护，无需整机拆机，满足CAD、计价软件、监理资料系统运行：  CPU：Intel i5及以上处理器；内存：DDR4 8GB；固态硬盘：256GB SSD；自带Windows10操作系统；支持内外网切换，兼容监理公司工程管理平台、图纸软件。 
3.4 整机丰富接口（适配监理多设备接入） 
整机前置+侧置隐藏式接口，满足笔记本、相机、U盘、工地监控设备接入：1.整机前置接口：USB 3.0 x2、USB-C(USB功能) x1、HDMI INx1、USB TOUCH x1整机后置接口：RS232 x1、COAX x1、USB TOUCH x1、HDMI IN x2、USB3.0 x1、USB-C(USB功能) x1 、MIC IN x1、LINE OUT x1(3.5mm)、RJ45 x1、USB2.0 x1整机前置电源键，可实现开机、关机、息屏三合一功能整机内置光感Sensor，可自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；（须提供CMA或CNAS认证机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；
3.5 无线投屏功能（监理多单位同步图纸投屏）无线投屏
1.支持多种设备通过无线投屏器、投屏软件、Airplay 或 DLNA 形式无线投屏。用户可快速将移动 设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上，同时外部电脑投屏支持触摸回传；
2.支持单画面 4K 清晰度投屏，支持4K软投屏及硬件4K投屏器投屏；
3.支持传屏码常显、分程序投屏、扩展屏，其中传屏码支持 6 位数字、6 位、8 位数字+字母组合设置，满足不同安全等级需求；
支持手机等设备通过传屏软件反控大屏，满足近端操控大屏界面的需求；
4.支持显示主控小球，体现设备连接状态、控制连接设备是否投屏；可通过主控小球锁定主讲、开启无线快照、发言权限；
5.手机等设备可通过投屏软件发现近场大屏，选择即可投屏。同时支持通过投屏软件对投屏内容进行实时批注；
6.支持设置主控投屏器，打开此选项，配对成主控投屏器投屏后，其他设备不能抢占投屏；
7.支持 BYOM，可通过投屏器调用大屏的摄像头、麦克风、扬声器；
8.支持暂停投屏功能，电脑使用软件投屏时可暂停投屏内容；
9.支持国产系统（统信、鸿蒙、麒麟）电脑投屏；
10.设备支持全画面投屏，也可支持拓展到九分屏投屏。
11.支持Windows / macOS/App/Chrome OS / Ubuntu (Linux)App/国产操作系统跨网段投屏

4、 监理行业专属软件功能要求

1.内置智能手写识别与美化功能：支持白板软件支持多种笔触，并具备图形智能美化功能，可将手画草图自动识别并转换为标准几何图形
2.内置公式OCR与函数绘图：支持数学公式识别技术，支持公式输入及OCR转换，并可根据公式自动生成对应的函数图象
3.内置深度集成教学小工具：支持内嵌选择、书写、橡皮、清除、尺子、图形、多人、表格、浏览器、脑图、便签、漫游、撤销、恢复、四线格、地球仪、星球仪、元素周期表等工具等专业辅助工具 
4.支持多人协作与无限漫游功能：支持多人同时书写模式，最多支持4分屏书写。白板画布具备无限漫游功能，可通过多指触摸自由放大、缩小或移动全页面 
5.支持打开并编辑白板文件目录下的文件，可进行再次编辑、保存等操作，文件支持自定义命名，可保存在本地或 U 盘中；
6.支持导入导出图片、PDF、电子白板、SVG 等格式文件，白板文件可上传云盘，也可通过邮件发送；
7.支持选择不同主题，可设置模版和背景；支持二维码分享白板文件；
8.支持功能设置，可设置橡皮模式、开启多指书写、自动调整亮度，可自定义工具栏，工具栏支持部分锁定及自定义添加功能；
9.选择模式下，可对界面内笔迹、形状、插入图片等内容进行移动、改色、美化、公式 OCR、搜索、翻转、置顶、克隆、删除、旋转缩放等操作；数学公式经 OCR 后圈选可生成对应函数图；
10.书写模式下，可选择笔的类型、颜色和粗细，支持自定义画笔颜色；
11.橡皮擦模式下，可通过触摸擦除书写内容，支持调整橡皮擦大小；
12.支持分级降屏功能，可以根据使用情况选择1/2~1/4降屏

5、 配套设备技术要求

1. 移动落地支架（86寸）
- 加厚金属冷轧钢材质，承重匹配对应尺寸平板，带防倾倒螺丝；
- 高度可调，360°水平旋转，底部静音万向轮带刹车；
- 自带收纳盒，存放传屏器、书写笔、数据线。
2. 无线传屏器
- Windows/Mac免驱动，单按键投屏，支持音频同步传输；
- 支持4K画面输出，穿墙稳定不卡顿。
3.会议拓展坞：支持 BYOM，可通过投屏器调用大屏的摄像头、麦克风、扬声器；高清麦克风拾音阵列，实时语音优化和环境智能降噪
半径3米的360°高清拾音便捷会议控制，随时静音提供HDMI 按键关闭后，绿灯熄灭，投屏 信号切断，投屏内容回到原屏幕。（提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章）支持 Windows/MacOS 系统，兼容多种远程会议视频，包括腾讯会议、钉钉、飞书、Zoom 和 Teams。整机提供丰富接口支持会议扩展。HDMIout≥1个，usb3.0≥3个，全功能type-c≥1个。扩展坞与触控一体机为同一品牌。
3. 辅材全套
高清HDMI线材、千兆网线、插排、墙面固定件、布线线槽、防水绝缘辅料，上门一站式布线。
 
六、供货、安装与实施要求
 
1. 供货周期：合同签订后7个工作日内全部设备送达采购人办公地点；
2. 上门勘测：供货前免费现场勘测会议室墙体、电路、网络、入户电梯尺寸，出具安装布线方案；
3. 安装调试：全部设备上门安装、接线、网络调试、双系统激活、投屏/视频软件适配，完工后出具调试验收单；
4. 操作培训：现场2次全员培训，包含图纸批注、投屏、远程会议、文件归档操作，提供电子版操作手册；
5. 验收标准：全部参数满足本规范书要求，监理图纸、视频会议、投屏功能全流程测试无故障。

七、售后服务与质保要求（强制条款）
 
1. 整机原厂3年免费上门质保，包含屏幕、OPS电脑、摄像头、麦克风全部组件，非人为损坏免费更换配件；
2. 7×12小时技术客服热线，贵州本地售后网点，故障报修4小时内上门检修；
3. 质保期内免费远程系统升级、软件更新，无任何付费增值服务；
4. 设备故障维修期间，提供备用会议平板临时替换，不耽误监理会议开展；
5. 质保期满后，终身成本价维修，每年1次免费上门整机除尘、线路检修保养；

 
八、供应商资质要求
 
1、报价供应商报价时须提供公司营业执照，法人身份证。
2、针对本项目的原厂投标项目授权书，技术参数确认函，原厂售后服务承诺函；
3、所有设备提供第三方权威检测机构整机检测报告，覆盖本规范全部核心参数。
 
九、交付资料清单
 
1. 原厂产品合格证、整机检测报告、原厂质保承诺函；
2. 全套硬件说明书、操作手册（纸质+电子版）；
3. 设备验收单、布线竣工图、培训签到记录；
4. 配件清单、原厂配件质保卡。
 
十、验收标准
 
1. 外观验收：整机无划痕、磕碰，屏幕无亮点、漏光，支架稳固无晃动；
2. 硬件参数验收：逐条核对本规范书技术指标，所有项全部达标；
3. 功能实测：
- 施工图纸缩放、屏体批注、文件导出；
- 无线投屏、反向操控电脑；
- 远程视频会议10米多人拾音；
- Windows OPS电脑支持工程软件运行；
4. 资料齐全，安装布线整洁，培训完成，视为验收合格。
 十一、其他约束
 1. 本技术规范书为采购合同不可分割附件，供货产品所有参数不得低于本文要求，负偏离参数须书面说明，核心项不允许偏离；
2. 投标文件中需逐条响应本规范技术参数，提供参数对照表，未逐条响应视为无效投标；
3. 所有设备为国行全新正品，严禁翻新、拆机、改配、贴牌设备，一经发现无条件退货并赔偿损失。
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