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西双版纳供电局2026年应急电动自行车购置项目
技术规范书



























云南电网有限责任公司西双版纳供电局
2026年 09 月


1  总则
1.1  引言
投标企业为：（1）具有中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，在有效期内满足采购货物供货的营业执照，并具备良好的商业信誉。（2）电动自行车生产厂家或拥有采购货物生产厂家分销商证明或授权委托书的经销商，需提交提供采购货物产品合格证及采购货物同规格型号货物检验合格证等。
1.1.1 本规范提出了电动自行车购置，以下简称“货物”购置的技术要求。
1.1.2 本规范提出的货物，原则上满足《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）要求和以下核心参数要求：
1.1.2.1 核心参数要求
(1)车速与动力：车辆行驶显示最高设计车速不超过25km/h；电动机额定连续输出功率1000W。
(2) 电池电压及容量：蓄电池组标称电压72V，容量22Ah。
(3) 脚踏装置：不再强制要求所有车型均安装脚踏骑行装置，仅具备电助力功能的车型必须保留，纯电驱动车型可由企业根据实际需要选择是否安装。
（4） 车体尺寸：长×宽×高（不含车把、脚蹬、后视镜及连接杆）满足相关标准规范规定。
     （5）电池充满电续航里程不低于70km。
1.1.2.2 防火阻燃与材料要求
（1） 塑料占比限制：明确电动自行车使用的塑料总质量不应超过整车质量的5.5%，以降低火灾蔓延速度和危害。
（2） 阻燃性能：强化非金属材料（如弹性软垫、纺织品、皮革、电气回路导线等）的防火阻燃性能要求。
1.1.2.3 安全防范与智能监测
（1） 防篡改机制：完善电池组、控制器、限速器的防篡改设计，落实“一车一池一充”互认协同机制，从技术上大幅提高非法改装门槛。
（2） 使用年限标注：生产企业需在铭牌和产品合格证上明确标注电动自行车的建议使用年限。
1.1.2.4 配套标准
（1）充电器需符合《电动自行车用充电器安全技术要求》（GB 42296—2022），且铅酸与锂电池充电器插头物理不通用。
（2）每辆配置电动自行车头盔1顶，具有CCC认证。
1.2  货物需求及供货范围一览表

表 1 供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	物资名称
	单位
	项目要求

	
	
	
	技术要求
	预计采购数量（辆）

	1
	电动自行车
	辆
	满足或优于本技术规范书要求。
	14



1.3  供货方职责
供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。
1.3.1 供货方应在成交后7个工作日内，将货物发运到购买方指定的目的地：西双版纳州景洪市勐泐大道63号云南电网有限责任公司西双版纳供电局。
1.3.2 供货方提供的货物执行的标准、规范与本标书的技术规范只能优于本技术规范书1.1.2 款各项规定。
2  应遵循的主要标准
提供货物应满足或优于《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）规定。
[bookmark: OLE_LINK4]3  质量保证期
[bookmark: OLE_LINK3]以下质量保证指非外力破坏的情况下的质量保证期。
3.1整车质保期
3.1.1  车架、电机、控制器等主要部件提供质量保证期不低于2年的整车质保。
3.1.2电池质保
（1）铅酸电池：质量保证期不低于12个月。
（2）刹车片、轮胎、灯泡等易损件质量保证期不低于6个月。
3.2  服务保证
[bookmark: OLE_LINK6]3.2.1  供货方保证所提供的配件在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。
[bookmark: OLE_LINK5]3.2.2  供货方保证全程提供配件安装技术指导，开展技术交底、适时答疑。负责对所销售电动自行车上绿牌办理。
3.3  质量保证
3.3.1  供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合或优于本规范书的规定。
3.3.2 供货方保证所供货物在质量保证期内出现本技术规范书内质量问题，均无条件免费更换全新配件。

4.报价表
[bookmark: OLE_LINK2]   每个投标商在报价表中填报自己生产或销售品牌电动自行车含税单价报价，在满足或优于本技术规范书要求情况下，提交一种品牌或型号的电动自行车报价。格式如下：
电动自行车报价表
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	物资名称
	单位
	                    厂家/经销商(盖章）

	
	
	
	技术参数
	数量
	品牌
	合计价（元）

	1
	电动自行车
	辆
	
	14
	
	

	[bookmark: OLE_LINK7]服务及质量承诺
	

	说明：
1.报价为（含税和配置头盔、办理车牌费等）14辆电动自行车的合计价，每个投标商在满足或优于本技术规范书核心参数情况下，对自己生产或代销的一种品牌或型号电动自行车在表格中填投标报价，采购方依据各投标商报价，选择报价表中报价合计价最低的电动自行车为中标标的。
2.参与报价的货物应满足或优于以下要求：
（1）车速与动力：车辆行驶显示最高设计车速不超过25km/h；电动机额定连续输出功率1000W；(2) 电池电压及容量：蓄电池组标称电压72V，容量22Ah；续航里程不低于70km。
3.供货商负责免费对成交的电动自行车办理使用当地上绿牌服务。
[bookmark: _GoBack]4.投标商在投标时，须在采购系统中附件处除上传满足采购货物供货的营业执照、拥有采购货物生产厂家分销商证明或授权委托书外等外，还需将本报价表盖章扫描件同步上传。
5.报价时服务及质量承诺：供货商对提供电动自行车的电机、电池等主要部件质保期和售后服务进行承诺。
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