云南电网有限责任公司 2026-2027 年变电专业第二批服务类框架采购
（公开招标）澄清——标2 主变压器返厂改造服务

（一）包1  220kV主变压器返厂改造服务
1、 招标技术规范未明确变压器按几级能效执行，请明确。
回复：


2、 招标技术规范未明确变压器的冷却方式，请明确。
回复：


3、 招标技术规范未唯一指定变压器各绕组额定电压
	1.1.1.1
	高压绕组
	220、230

	1.1.1.2
	中压绕组
	115、121

	1.1.1.3
	低压绕组
	36，38.5


回复：


4、 招标技术规范仅明确变压器的海拔≥2000m，那么在设计时不知道变压器的具体海拔是多少（2000m，3000m还是5000m），是否可以明确变压器的海拔信息。
回复：


5、 招标技术规范变压器各绕组额定容量（MVA）
	1.1.4.1
	高压绕组/中压绕组/低压绕组
	150/150/75或
180/180/60或
180/180/90


第一、请明确120 MVA变压器各绕组额定容量。
第二、请明确180 MVA变压器各绕组额定容量是按180/180/60还是180/180/90执行。
回复：



6、 请明确变压器的调压范围。
	1.1.8.1
	高压
	±8×1.25％或±8×1.5%


回复：




7、 招标技术规范变压器主分接短路阻抗14/35/50%，此项目为高阻抗变压器，是否为新建变电站还是旧站扩建，请明确；此项目变压器是否要与前期变压器并联运行，若是，请提供前期变压器清晰铭牌，若不是，变压器设计是否按厂家习惯设计。
回复：


8、 请明确变压器套管的具体要求。
	1.21.2
	绝缘型式（干式/油浸式/纯瓷式）

	1.21.2.1
	高压套管
	干式/油浸式

	1.21.2.2
	中压套管
	干式/油浸式

	1.21.2.3
	低压套管
	纯瓷式

	1.21.2.4
	高压中性点套管
	干式/油浸式

	1.21.2.5
	中压中性点套管
	干式/油浸式

	1.21.2.6
	高压套管电压抽头
	具备/不具备

	1.21.2.7
	中压套管电压抽头
	具备/不具备

	1.21.2.9
	高压中性点套管电压抽头
	具备/不具备


回复：


9、 请明确变压器分接开关的要求。
	1.23
	分接开关

	1.23.1
	型号
	/

	1.23.2
	型式(真空/油浸)
	真空/油浸

	1.23.3
	在线滤油装置
	选用/不选用

	1.23.4
	额定电流（A）
	真空：＞变压器额定容量下最大分接电流的1.2倍
油浸：＞变压器额定容量下额定分接电流的1.2倍


回复：


10、 请明确变压器组件选择。
	1.28
	储油柜

	1.28.1
	型式
	胶囊式/波纹式

	1.29
	油箱

	1.29.1
	大盖密封型式
	螺栓/焊接

	1.30
	绕组

	1.31
	速动油压继电器
	需要/不需要

	1.32
	本体吸湿器内油式波纹储油柜不需要选用吸湿器
	普通/带加热和自干燥功能/不需要吸湿器

	1.33
	本体气体继电器集气装置
	需要/不需要


回复：

11、 请提供返厂项目前期主变铭牌。
回复：










































（二）包2  35kV-110kV主变压器返厂改造服务
1. 本项目技术参数表未给出31.5MVA，110kV级的中压绕组额定电压，请问该容量的110kV级变压器是否为双绕组（无中压）变压器。若是请提供阻抗要求值，若不是请提供该容量对应的中压绕组额定电压。
[image: ]
回复：



2. 请明确本项目110kV级变压器中，各容量对应的高压低压额定电压、海拔（每个容量具体多少米），以及冷却方式。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
回复：


3.本项目35kV级变压器，专用规范技术参数表中未给出标准参数要求值。
若根据通用规范里的技术参数表执行，请确认容量是否有误，并请明确各容量对应的高压低压额定电压、海拔（每个容量具体多少米），冷却方式，阻抗，连接组标号，能效等级，以及是有载还是无载调压变压器等。
[image: ]
回复：


4. 套管式电流互感器要求按原主变执行，请提供原主变套管式电流互感器参数。
[image: ]
回复：
[bookmark: _GoBack]
5.请提供返厂项目前期主变铭牌。
回复：



image3.png
1.3 mRE (K) e

13 1o | BARA (K (EEHP »

DN e G snm .

1.3.1 B =1000 55/65/78¢ 55/65/7

Lle (m)e 8u

1.3.1 1000<<75 3% 51/61/7

Loe | =000 |20 10 EEL;“
1.3. 1. | 2000<<##% 149/59/72 49/59/7 ;
L3 | <2500 |1 20

1.3.1. | 2500<<##% 47/57/7

L | =3000 ). | 17/57/702 00





image4.png
11104 %7 Ko

A i 3

ONAN, ONAN/ONAF« ‘ Tike





image5.png
#11.1

35KV & JE 2 ik HOR £ Sofe b gk Z R R ke

=

=

T ew

=

=

=

FEd %o B Be WoRE e | B AR
*’&ﬁgffw s1/s0 A AR o
- TR woan s | miAks
BEGIEED 05 e | amaas
b. HEHE (Hz 500 BARA R e
i 2~20- A AR o
B BARAR e
4 %o 30 [N
Dol WE gp, | AREE. Frr AR e
FHe |7 TR Ee FAT AR
o | FERE/BET

B . £OEEME. | P57 "fr o BARAR G
N ?;;J £3X2.6% | BRARE.
wls | £2X2. 5% | HEARHe

h AR | TEAREHAE .
S Wi HAT AR o
i EABHEE|_, | AW |EEE| AR
maearhe FEEM a0 || e
BEET) - SRR REOR RED)
— N ESINETIN
BE—KEe [6.58.0q £50 Rt | Bk
i RHFRe (ONAN/ONAFe BAFA R
k. BAERTe W, dite B ARE.

=





image6.png
RS Y e

FARAMRAL Ee

=

=

=

=

Fo | fRe
KL R p #RE #RE FARA # R
# o

2. FAK |ppe  |apfre  |#5. | AEE.
A5 WER FARA # R

file EHEo ANEFe

EEHATe RAEAET

: wEE FARA # R

E#ATe HE. ANEFe
wEE FARA # R

E#ATe HE. ANEFe
ZEE FARA #

E#ATe HE. ANEFe
wEE FARA # R

E#ATe HE. ANEFe
WER FARA # R

wE. | A5

Kitd RAEAET

wEE FARA # R

E#ATe HE. ANEFe
wEE FARA # R

B FTe HE. ANHEE.





image1.png
L1

RS

37 (40MVA, 50MVA,
63MVA) «
38.5 (63MVA) ¢

37
a0mv
A,
50MVA,
63MVA)
38.5
(63MV
A) e





image2.png
FEEE RV o

LIl R 110/11 [ 110/115
24 5/12

. BEZAe | 110/115/1210 Tk | ciion| 121

37
37

A(WW C40MVA

L 37 (40MVA, 50MVA, Sowva, | +50NA,

g | FEZAe | 63VL o e | canvay | 3WVA) o

38.5 (63WVA) » o 1 385

63uv (6)3‘1“
e

L1 . BHE

4
2 REL4. |10.5/11e e papy 10.5/114





