220kV逢芙I线#72+2（220kV启芙线#81+2）地质灾害抢修工程光缆熔接技术规范书
220kV逢芙I线#72+2（220kV启芙线#81+2）地质灾害抢修工程。
一、工程简介：
220kV逢芙I线72+2（启芙线81+2）、73(82)双回路角钢塔，共2基。拆除220kV逢美I线72+2（启芙线81+2)～73(82)～N3段双回架空线路，路径长度约0.65km。本工程新建N1～N3双回路回路角钢塔，共3基；其中双回路直线角钢塔1基，双回路时张角钢塔2基。新建逢芙I线#72+1（启芙线81+1）～N1～N3段线路路径长度约0.69km,新导线采用2×J几/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，新地线采用两根0PG-100-48-2-1[118.80;66.2]光缆。220kV逢芙I线72（启芙线81）～72+1(81+1)、N3～逢芙I线74（启芙线83）段线路利用原有导线和光缆恢复架设，路径长0.583km。220kV逢美I线72+1（启芙线81+1）双回路塔更换塔材。
二、作业地点及要求
1.工程项目所在地为广西贵港市港北区
2.熔接的光缆的型号：0PG-100-48-2-1[118.80;66.2] 。
3.需要服务的内容：熔接、接续盒衰减测试、全线测通，确保通过通信班竣工验收。本次需求为分阶段熔接:
[bookmark: _GoBack]220kV逢芙I线#72+2（220kV启芙线#81+2）地质灾害抢修工程熔接接续盒数量为4个，初步定为2026年10月初开始熔接（要求熔接、测试完成时间不得超过3天，具体熔接时间及地点以项目通知时间为准）。
5.执行标准：《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344-2018）。
6.需要具备的资质：具备熔接光缆等相关工作的营业执照。
7、需提供光缆熔接的OTDR测试报告、熔接记录表、中续断测试报告。
