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[bookmark: _Toc16513][bookmark: _Toc414][bookmark: _Toc164012985]1.总则
本技术规范是对设备的相关规定和要求，投标方应仔细阅读并遵循以下内容进行投标。
1.1 一般规定
本文件为《广东电力通信科技有限公司2026年办公场所安保设施类（韶关、清远、肇庆、云浮、东莞地区）专项物资采购》设备招标技术规范书。本技术规范书适用于本项目所需采购的硬件，及供货设备的功能设计、结构、性能、试验等方面的技术要求。
本项目为系统集成项目，以最终系统运行可靠、稳定、高效、方便和系统对接兼容效果为最终目的，投标方应提供系统所涉及所有的设备（含招标设备或材料）的运输、集成、安装、电缆敷设连接实施、调试等。
本技术规范书应视为保证项目所需服务与设备的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。
所供产品的技术参数要求必须符合（满足或高于）采购供货清单（含配套设备）的通用（无“▲”号）技术参数要求（3.技术性能指标要求），标“▲”号技术参数为关键技术参数，不满足将影响技术评分要求。
1.2 标准和性能
[bookmark: OLE_LINK7]投标方需确保本次投标中所有产品（含第三方硬件、软件）均满足国家及行业有关的知识产权、专利权等相关的法律和法规，并出具承诺函，如因此产生的一切法律纠纷由投标方负全部责任。
[bookmark: _Toc136427283][bookmark: _Toc136427379]投标方所提供的系统必须满足南方电网公司、广东电网有限责任公司制定的相关技术规范。
投标方设计原则包括先进性、实用性、集成性、可扩展性、灵活性、安全性、可靠性、经济性和兼容性等，主要内容如下：
（1）先进性：系统应到国际先进水平，支持最新的国际标准和国内外有关的规范要求，并且是应用成熟的系统。
（2）实用性：系统操作应用灵活方便，易于掌握，系统的各种功能贴近应用，便于实际常规应用操作。
（3）集成性：在高度集成小型化前提下，应具有多种功能，便于相关设备接入，各设备的功能，在系统集成后能充分发挥，能一体化协作。
（4）可扩展性：系统设计要考虑今后网络及视频的发展，系统应具有较强的扩展性。 
（5）灵活性：能够适应多功能的要求，达到提高工作效率、节省人力物力和能源的目的。系统参数配置少，调整少，自动化程度高，使用方便，操作简单。
（6）安全性：结构、系统设计本身具有安全机制，支持加密，系统各环节具备权限及访问控制机制。
（7）可靠性：具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力，能长期稳定的工作，满足7×24小时待机要求。系统启动快，系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常，系统恢复迅速。系统故障率低，维护维修方便。
（8）经济性：综合考虑系统的性能和价格，包括系统运行后经济效益预算的可能收益，系统的易扩容，能够与相关单位进行对接等。
（9）兼容性：系统具有和业界相关产品有良好的兼容性。充分考虑和纵向上级单位系统连接的兼容性，确保充分发挥视频系统的特点。考虑和现有视频的兼容和互通性。
1.3 投标方的职责
投标方应根据招标方标书的实际需求和招标方现场的实际情况，提出性能最佳、运行最稳定、能够保证投标所提供的设备与材料是崭新、原产、完整和可用的，系统设备能够安全、可靠的运行。若发现由于投标方提供的设备材料不完整，如：为降低标价故意省去该冗余的电路配置部分，或故意省去用户不了解的某些零、配件，从而导致系统功能无法实现或不能完全实现，投标方应免费提供。
投标方应完成以下职责：
（1） 详细分析了解招标书。
（2） 负责设备的采购、包装并运输到交货点；负责设备及线缆的安装调试及售后维护。
（3） 负责供货范围内设备的投运、试验验收和质保期内的故障排除。
1.3 投标报价要求
由投标方所提供的设备部件间的连线均应视为设备内部布线，隐含于设备报价中。设备与外部的所有连接接口件应成套配置。
[bookmark: _Toc164012986][bookmark: _Toc11726][bookmark: _Toc14652]

[bookmark: _Toc163638836][bookmark: _Toc251537657]2.概述
本次招标主要是满足公司承接业务实施需要，包含以下内容；
1. 承接建设韶关、清远、肇庆、云浮、东莞地区的安保通道及空降道闸改造项目的所需设备材料。
2. 承接建设韶关、清远、肇庆、云浮、东莞地区的办公区域智能监控及视频分析设备和材料。
3、承接东莞生产用房业务的装修及消防材料。

3. [bookmark: _Toc87][bookmark: _Toc508746981][bookmark: _Toc1368]技术性能指标要求
	序号
	物资/材料名称
	规格/参数
	

	1
	智能安保通道左1
	1、 基础参数：
1、电机类型：无刷直流伺服电机；
2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3、门翼材质：亚克力/钢化玻璃
4、电源电压：AC220V
5、工作温度：-20℃-+60℃；
6、工作湿度：10%至80%
7、配套：安装辅材。
二、功能参数：
1、红外对数：≥20对；
2、运行保障：闸机无故障运行≥1200万次；
3、反潜功能：满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能。
4、产品供应商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证
	

	2
	智能安保通道右1
	1、 基础参数：
1、电机类型：无刷直流伺服电机；
2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3、门翼材质：亚克力/钢化玻璃
4、电源电压：AC220V
5、工作温度：-20℃-+70℃；
6、工作湿度：5%至80%
7、配套：安装辅材。
二、功能参数：
1、红外对数：≥20对；
2、闸机无故障运行≥1200万次；
3、▲反潜功能：满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能。
4、产品供应商应具有符合ISO/IEC27701：2019要求的隐私信息管理体系认证
	

	3
	智能安保通道左2
	1、 基础参数：
1、电机类型：无刷直流伺服电机；
2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3、门翼材质：亚克力/钢化玻璃；
4、电源电压：AC220V
5、工作温度：-20℃-+60℃；
6、工作湿度：5%至80%
7、配套：安装辅材。
二、功能参数：
1、▲异常处理：具备异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测
2、防夹功能：同时具备电流防夹和激光雷达防夹两种模式
	

	4
	智能安保通道右2
	1、 基础参数：
1、电机类型：无刷直流伺服电机；
2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
3、门翼材质：亚克力；不锈钢；
4、电源电压：AC220V
5、工作温度：-20℃-+60℃；
6、工作湿度：5%至80%
7、配套：安装辅材。
二、功能参数：
1、激光雷达：6个
2、异常处理：设备应支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示。
3、防夹功能：设备应同时支持电流防夹和激光雷达防夹两种模式
	

	5
	智能通行凭证核验终端设备
	一、基础参数：
1、屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏
2、屏幕分辨率：≥600*1024；
3、摄像头参数：≥200万双目摄像头；
4、认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式；
5、存储容量：本地支持≥10000人脸库，≥100000条事件记录；
二、功能参数：
1、联动报警：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能。
2、防假功能：掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D模型等类型的掌纹呈现攻击。
	

	6
	多功能录入仪
	一、基础参数：
1、屏幕参数：≥3.97英寸触摸显示屏
2、摄像参数：≥200万双摄像；
3、信息录入：支持人脸采集、卡片录入；
4、通信接口：支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、工作电压：DC12V/1.5A
	

	7
	安防综合工控终端
	一、基础参数：
1、处理器：≥4核，≥i3处理器；
2、内存：≥8GB，2个内存插槽，最大支持64GB内存
3、SSD硬盘：1个SSD≥256G
4、显卡：集显
5、视频接口：视频接口1个HDMI，1个VGA
6、键鼠：USB有线键鼠*1
7、显示器：含显示器，23.8英寸，分辨率1920×1080
	

	8
	访客综合管理终端
	一、基础参数：
1、摄像头：200万高清摄像头。
2、校验功能：支持人证比对功能；
3、离签识别：识别访客预约码，完成访客登记，或识别访客凭条的二维码，方便访客签离。
4、访单打印：支持打印访客凭条。
	

	9
	网络汇聚管控终端1
	一、基础参数：
1、接口类型:24千兆电+4千兆光；
2、交换容量：≥336Gbps；
3、包转发率：≥96Mpps；
4、支持IPv4/IPv6双协议栈
5、支持源MAC地址过滤。
6、IP模式：静态路由OSPF、动态链路聚合；
7、VLAN：支持VLAN ；
8、要求：供方需为客户提供入网安评配合服务，承诺所供产品应通过入网安评测试
	

	10
	网络汇聚管控终端2
	一、基础参数：
1、接口类型:24千兆电+4千兆光；
2、交换容量：≥336Gbps；
3、包转发率：≥96Mpps；
4、工作电压：220V
5、IP模式：静态路由OSPF、动态链路聚合；
6、VLAN：支持VLAN；
	

	11
	智能行车系统识别终端
	1、 基础参数：
1、智能识别：车牌识别
2、补光灯控制：补光灯自动光控；
3、通信接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口
4、补光灯：内置≥6颗LED补光灯
5、电源供应：AC220V
6、防护等级：IP54
7、配套：安装辅材。
二、功能参数：
1、识别功能检测：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车；
2、▲异常车牌识别：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；
3、假车牌识别：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；
4、▲连续过闸功能：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆；
	

	12
	自动挡车器
	1、 基础参数：
1、工作温度和湿度：-30～60°C
2、防护等级：IP54
3、工作电压：AC220V
4、电机类型：直流无刷
5、运行速度：抬杆速度：≤6S
6、配套：安装辅材。
二、功能参数：
1、调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整；
2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行；
3、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位；
4、到位信号输出:有开到位、关到位信号输出；
5、限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置；
6、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆；
7、遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）；
	

	13
	智能行车系统控制终端
	一、基础参数：
1、单台支持4车道，支持5台级联；
2、USB接口：≥2个USB接口；
3、网络接口：≥5个；
5、管理软件：管理软件，单机管理4个车道，支持5机级联；
6、配件：标配鼠标、键盘。
二、功能参数：
1、出入统计：计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。
2、终端主备切换：当前终端设备故障时，另外一台可以切换成主管理设备，保持停车场正常运行
3、录像功能：可按时间设置定时录像和报警录像，支持时间、通道进行查询与回放。
4、WiFi功能：设备自带WIFI模块，自带WIFI AP功能，能够通过WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。
5、远程运维功能：设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场。
6、网口、车道捆绑：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤。
	

	14
	智能车辆感知器
	一、基础参数：
1、供电电源：AC220V；
2、频率范围:25KHz-120KHz
3、电感量范围：100uH～300uH
	

	15
	微波感应防砸装置
	一、基础参数：
1、检测距离可调，检测宽度可调；
2、工作电压：10-12VDC；
	

	16
	一体化电动伸缩式安防闸1
	1、 基础参数：
1、门体：伸缩式；
2、滚轮：门排行走轮采用橡胶轮；
3、驱动电机：齿式电机和控制器带磁敏感应限开关；
4、工作电压：AC200V±10% 
5、功率：370W；
6、移动速度：18M/分
7、配套：安装辅材。
	

	17
	一体化电动伸缩式安防闸2
	一、基础参数：
1、材质：304不锈钢；
2、电机：铜线电机；
3、功率：300W；
4、配套：安装线缆、辅材等。
	

	18
	边界光束安防管控终端
	1、 基础参数：
1、防区：板载有线防区≥8路，扩展防区≥128个；
2、键盘分区：≥8个；
3、供电方式：AC220V。
4、配套：安装线缆、辅材等。
	

	19
	安防分区管控操作面板
	一、基础参数：
1、液晶显示；
2、显示内容：报警、状态、编程等信息。
3、配套：安装线缆、辅材
	

	20
	边界探测信号汇聚处理终端
	一、基础参数：
1、可接入1个常闭NC防区；
2、带有总线通讯保护电路
	

	21
	多层光束边界入侵侦测器
	1、 基础参数：
1、光束数量：≥3光束；
2、探测距离：≥100米；
3、工作电压：工作电压DC12～24V
4、支持防拆报警
5、配套：安装线缆、支架、辅材
	

	22
	安防声光预警终端
	一、基础参数：
1、报警音量：≥103dB；
2、额定电流≤250mA；
	

	23
	工业级密闭式信号汇聚箱
	一、基础参数：
1、材质：304不锈钢；
2、尺寸：300*400*200
3、空开：2P10A空开1个，防雷器1个；
	

	24
	工业级恒压直流供电模组
	一、基础参数：
1、工作电压：24V；
2、工作电流：14.6A
	

	25
	55寸高清可视化大屏模组
	1、 基础参数：
1、面板：工业级面板；
2、拼缝：双边物理拼缝0.88mm；
3、亮度：500cd/m²；
4、分辨率：分辨率≥1920*1080；
5、接口：RJ232串口*1，USB*1，HDMI*1；
6、尺寸：55寸
7、对比度：≥1100：1
8、配套：HDMI线缆，带锁扣；拉杆等安装辅材
	

	26
	可视化大屏前置液压检修基座
	一、基础参数：
1、材质:冷轧钢板
2、颜色:黑色
3、表面处理:喷漆
4、维护方式:前维护
	

	27
	网络高清视频管控终端
	一、基础参数：
1、解码通道≥350；
2、单输出口支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；
3、视频输出接口数：≥12路；
4、视频输出最大分辨率：≥4K。
二、功能参数：
1、图像采样和处理输出，实现高画质的图像还原显示，信号从输入到输出显示，最低延时可达到70ms；
2、设备支持通过控制面板远程无线控制，控制距离最远支持到10米。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。
3、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像
4、预编辑模式下，客户端支持开窗、窗口伸缩、漫游、拼接、置底、置顶等窗口操作，支持字幕编辑和上墙。
5、支持可视化运维功能，可将样机与电视墙间的环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、板卡类型、在线状态、版本号、序列号、温度、CPU使用率、内存使用率等。
6、▲支持通过自动识别屏幕的行列号信息生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，进行绑定。
	

	28
	视频综合管理平台服务器
	一、基础参数：
1、资源管理：视频通道≥350路，门禁设备≥100个，车道≥5；
2、接口：HDMI≥2，VGA≥1，USB≥4，10M/100M/1000Mbps网口≥4，报警输入≥16，报警输出≥4；
二、功能参数：
1、支持人员信息采集，，采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求；
2、多类数据自定义扩展：包括门禁事件展示信息与查询信息、考勤数据来源、考勤事件类型、考勤规则、食堂消费规则、巡更点、车辆和卡片信息、停车场放行规则。
3、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。
4、▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。
5、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。
6、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。
7、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。
8、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。
9、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。
10、支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。
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	64路视频监控控制终端设备
	一、基础参数：
1、接入能力：64路
2、存储接口：16个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥9路；
6、串行接口：485接口≥2,232接口≥1个；
7、输入带宽：≥448Mbps；
8、输出带宽：≥256Mbps；
9、解码能力：≥32×1080P。
二、功能参数：
1、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。
2、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。
3、▲文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
4、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口
5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段
6、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
7、▲支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
8、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
9、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
10、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
11、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录
12、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
13、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
14、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作
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	32路视频监控控制终端设备
	一、基础参数：
1、接入能力：32路
2、存储接口：16个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥9路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥320Mbps；
8、输出带宽：≥256Mbps；
9、解码能力：≥32×1080P。
10、要求：供方需为客户提供入网安评配合服务，承诺所供产品应通过入网安评测试
二、功能参数：
1、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。
2、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。
3、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
4、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口
5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段
6、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
7、▲支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
8、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
9、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
10、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
11、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录
12、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
13、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
14、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作
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	16路视频监控控制终端设备1
	一、基础参数：
1、接入能力：16路
2、存储接口：9个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥9路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥256Mbps；
8、输出带宽：≥256Mbps；
9、解码能力：≥16×1080P。
10、要求：供方需为客户提供入网安评配合服务，承诺所供产品应通过入网安评测试
二、功能参数：
1、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。
2、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。
3、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
4、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口
5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段
6、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
7、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
8、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
9、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
10、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
11、▲设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录
12、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
13、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
14、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作
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	16路视频监控控制终端设备2
	一、基础参数：
1、接入能力：16路
2、存储接口：9个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥9路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥256Mbps；
8、输出带宽：≥256Mbps；
9、解码能力：≥16×1080P。
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	16路视频监控控制终端设备3
	一、基础参数：
1、接入能力：16路
2、存储接口：8个SATA接口，每个接口支持≥12TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥4路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥160Mbps；
8、输出带宽：≥160Mbps；
9、解码能力：支持24×1080P。
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	16路视频监控控制终端设备4
	一、基础参数：
1、接入能力：16路
2、存储接口：≥4个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥1，VGA≥1；
4、网络接口：1×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥4路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥160Mbps；
8、输出带宽：≥160Mbps；
9、解码能力：支持12×1080P。
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	视频监控控制终端专用硬盘1
	一、基础参数：
1、接口类型：SATA接口；
2、容量：8T；
3、缓存：256MB；
4、转速：≥5400RPM
5、监控级企业盘
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	视频监控控制终端专用硬盘2
	一、基础参数：
1、接口类型：SATA接口；
2、容量：6T；
3、缓存：256MB；
4、转速：≥5400RPM
5、监控级企业盘
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	安防设备集成机柜1
	一、基础参数：
1、尺寸：≥600*800*2000mm
2、门板：前门及后门为钢化玻璃/钣金门
3、承重：静载≥800KG
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	安防设备集成机柜2
	一、基础参数：
1、尺寸：≥600*600*1166mm
2、门板：前门及后门为钢化玻璃/钣金门
3、承重：静载≥800KG
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	网络边界安全防护终端
	一、基础参数：
1、防火墙吞吐量：≥1.5Gbps
2、支持IPSecVPN、SSLVPN；
3、最大并发连接数≥100万
4、接口：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个；
5、要求：供方需为客户提供入网安评配合服务，承诺所供产品应通过入网安评测试
二、功能参数：
1、防火墙需采用国产芯片，提供检测报告及设备使用的芯片照片证明，采用国产安全操作系统，提供检测报告证明。
2、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题。
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	网络汇聚管控终端3
	一、基础参数：
1、接口类型:24千兆POE电+2千兆光；
2、交换容量：≥52Gbps；
3、包转发率：≥38.69Mpps；
4、工作电压：220V
5、PoE标准：IEEE802.3af/802.3at
6、要求：供方需为客户提供入网安评配合服务，承诺所供产品应通过入网安评测试
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	网络汇聚管控终端4
	一、基础参数：
1、接口类型:24千兆POE电+2千兆光；
2、交换容量：≥52Gbps；
3、包转发率：≥38.69Mpps；
4、工作电压：220V
5、PoE标准：IEEE802.3af/802.3at
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	网络汇聚管控终端5
	一、基础参数：
1、接口类型:16千兆POE电+2千兆光；
2、交换容量：≥36Gbps；
3、包转发率：≥26.79Mpps；
4、工作电压：220V
5、PoE标准：IEEE802.3af/802.3at
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	网络汇聚管控终端6
	一、基础参数：
1、接口类型:8千兆电；
2、交换容量：≥20Gbps；
3、包转发率：≥14.88Mpps；
4、工作电压：220V
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	光纤信号收发模组
	一、基础参数：
1、速率：1.25Gbps（千兆以太网）；
2、传输距离：≥10km：
3、接口：双LC口；
4、波长：1310nm
5、配套：4芯ODF、3米跳线OM3
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	智能监控终端1
	一、基础参数：
1、传感器类型：1/3"CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.005Lux
3、图像尺寸：≥2560×1440；
4、宽动态：120dB；
5、变焦方式:电动变焦
6、焦距:2.7mm-12mm
7、红外距离：≥30m
8、供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
9、配套：摄像机支架、线缆及安装辅材
10、要求：供方需为客户提供入网安评配合服务，承诺所供产品应通过入网安评测试
二、功能参数：
1、内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
2、支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦；
3、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于10种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。
5、可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。
6、智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测
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	智能监控终端2
	一、基础参数：
1、传感器类型：≥1/2.7" CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.002Lux
3、图像尺寸：≥1920*1080；
4、宽动态：120dB；
5、变焦方式:电动变焦
6、焦距:2.7mm-12mm
7、红外距离：≥30m
8、供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
9、配套：摄像机支架、线缆及安装辅材
二、功能参数：
1、内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
2、支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦；
3、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于10种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。
5、可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。
6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
7、智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测
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	智能监控终端3
	一、基础参数：
1、传感器类型：≥1/2.7" CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.003Lux
3、图像尺寸：≥1920*1080；
4、宽动态：120dB；
5、补光距离：红外光≥50m，暖光/白光≥30m；
6、供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
7、防护：IP67
8、配套：摄像机支架
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	智能监控终端4
	一、基础参数：
1、传感器类型：1/3"CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.005Lux；
3、图像尺寸：≥2560*1440；
4、宽动态：120dB；
5、补光距离：红外光≥50m，白光≥30m；
6、供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
7、防护：IP67
8、配套：摄像机支架、线缆及安装辅材
二、功能参数：
1、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
2、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
3、▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置。
4、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
5、可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
6、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
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	智能监控终端5
	一、基础参数：
1、传感器类型：≥1/2.7"CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.01Lux；
3、图像尺寸：≥1920*1080；
4、宽动态：数字宽动屏；
5、补光距离：红外光≥50m，白光≥30m；
6、供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
7、防护：IP67
8、配套：摄像机支架、线缆及安装辅材
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	球型烟雾监控设备
	一、基础参数：
1、传感器类型：1/1.8"CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.002Lux；
3、图像尺寸：≥2560×1440；
4、宽动态：120dB；
5、补光距离：红外照射距离≥150m；
6、焦距：6-220mm，40倍光学变倍
6、音频：：1路输入，1路输出
7、报警：≥7路输入，≥2路输出
8、烟雾检测：支持烟雾和火点的识别和检测；
9、防护：≥IP66
10、配套：摄像机支架、线缆及安装辅材
二、功能参数：
1、摄像机内置GPU芯片，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力为10TOPS的NPU芯片
2、设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
3、▲在IE浏览器下，可设置烟雾报警功能，当预览画面中出现因物体燃烧产生烟雾时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像
4、设备符合《卫星定位导航授时设备北斗独立定位测试技术规范》中的有关规定
5、▲设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
6、设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料
7、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
8、设备支持白光、红外灯混合补光，开启白光补光灯可识别50m处的彩色人体轮廓，红外补光可识别距设备250m处的人体轮廓
9、可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度
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	智能球型监控设备
	一、基础参数：
1、传感器类型：≥1/2.7＂CMOS
2、最低照度：彩色：≤0.005Lux；黑白：≤0.001Lux；
3、焦距：5mm~110mm
4、光学变倍：≥23倍光学变倍
5、补光灯距离：红外补光≥150m
6、水平范围：360°
7、垂直范围：-15°-90°
8、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
9、防护：≥IP66
10、配套：摄像机支架、线缆及安装辅材
二、功能参数：
1、▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。
2、内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。
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	工业级显示终端设备
	一、基础参数：
1、工业级面板，分辨率：1920*1080；
2、音视频输入接口：HDMI×1，VGAx1
3、亮度：≥250cd/m²
4、刷新率：≥60Hz
5、配套：安装支架
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	43寸工业级显示终端设备
	一、基础参数：
1、工业级面板，分辨率：1920*1080；
2、音视频输入接口：HDMI×1，VGAx1
3、亮度：≥300cd/m²
4、刷新率：≥60Hz
5、配套：安装支架
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	交流不间断稳压电源设备
	一、基础参数：
1、工频机60kVA；
2、输入电压：380/400/415±25%；
3、输出电压：380V±0.5%；
4、置输出隔离变压器；
5、输入功率因数：≥0.8；
6、输出功因数：≥0.8；
7、效率：≥90%
8、配套：承重支架、安装辅材等
二、功能参数：
1、60KVA容量工频UPS，采用可控硅整流方式。
2、须支持不少于6台的直接并机方式。
3、能实现多台UPS分时启动功能。
4、▲电池管理：UPS具备单体电池浮充电压、均充电压、放电终止电压（EOD）最高和最低点可设置功能；电池组最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；具有电池定期自检，且电池自动自检周期可设置功能，提高电池使用寿命。
5、UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险。
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	储能供电模组
	一、基础参数：
1、容量：12V/200Ah；
2、电池类型：铅酸蓄电池
二、功能参数：
1、阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等应符合GB/T2408-2021的要求。
2、气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤0.02mL；在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge’≤0.47mL；
3、提供有效期内的同系列蓄电池产品抗震认证和报告。
4、蓄电池应标配独立的防滑防酸型保护盘。
5、蓄电池应通过压差试验以及不小于55℃环境温度下漏液试验。
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	储能模组直流互联线缆
	一、基础参数：
1、12V/200Ah电池专用连接线
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	储能模块集成防护机柜
	1、 基础参数：
1、材质：冷轧钢板
2、表面处理：喷漆
3、配套：承重支架及安装辅材
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	储能供电模组控制箱
	一、基础参数：
1、断路器：≥160A/3P断路器
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	静电地板
	一、基础参数：
1、规格：600×600mm，板厚≥35mm
2、贴面：HPL防静电三聚氰胺贴面
3、静电性能：表面/对地电阻1×10⁶～1×10⁹Ω
4、力学性能：集中荷载≥2900N，均布荷载≥12000N/㎡，破坏荷载≥8000N
5、配套：支架
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	空降道闸
	一、基础参数：
1、供电电压：AC220V±10%50／60HZ；DC24V，10A
2、额定功率：200W
3、遥控频率：433MHz
4、遥控距离：≤30米
5、防砸接口：支持地感防砸
6、应急开闸：停电时可用标配的手摇柄手动起、落杆
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	抓拍显示一体机2
	一、基础参数
1、传感器类型：400W像素；
2、分辨率：2560*1440
3、最低照度：彩色≤0.1Lux
4、防护等级：≥IP44
二、功能参数
1、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车；
2、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；。
3.显示屏：支持LED屏/LCD屏
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	地感接收器
	一、基础参数：
1、供电电源：AC220V；
2、有效检测车辆的到达和离开
3、频率范围:25KHz-120KHz
4、电感量范围：100uH～300uH
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	防砸检测装置
	一、基础参数：
1、检测距离可调，检测宽度可调，
2、工作电压：12VDC
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	智能通行凭证核验终端设备2
	一、基础参数：
1、屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏
2、屏幕分辨率：≥600*1024；
3、摄像头参数：≥200万双目摄像头；
4、认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式；
5、存储容量：本地支持≥10000人脸库，≥100000条事件记录；
二、功能参数：
1、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
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	人行出入口电控装置1
	一、基础参数：
1、电机类型：无刷直流伺服电机；
2、通道宽度：650-1100mm；
3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
4、门翼材质：亚克力
5、通行速率：30-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响；
6、电源电压：AC220V
7、工作温度：-20℃-+70℃；
8、工作湿度：5%至80%
二、功能参数：
1、红外对数：≥8对；
2、闸机无故障运行次数不低于500万次；
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	车辆出入管控装置
	一、基础参数：
1、工作温度和湿度：-30～60℃；
2、运行速度：≤2.5s；
3、工作电压：AC220V；电机功率：300W
4、电机类型：直流无刷；
二、功能参数：
1、防砸功能：遇阻反弹，开优先保护功能；
2、手动开闸：异常状态时可人工开闸；
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	不锈钢电动门
	一、基础参数：
1、材质：不锈钢
2、轮盖：不锈钢轮盖与压铸橡胶轮。
3、运行速度：0.3m/s
4、运行噪声：≤65dB
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	综合安防管理平台
	一、基础参数：
1、设备接入：支持视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、报警设备等多挣设备接入；
2、认证方式：支持卡、密码开门等多重认证方式；
二、功能参数
1、人脸识别：支持人脸识别；
2、分组管理：按组织/人员分组/门禁分组；
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	身份认证U盾
	一、基础参数：
1、设备形态：USBKey；
2、国密算法：支持SM2、SM3、SM4国密算法；
3、证书导出：支持国密数字身份证书请求导出
4、证书导入：支持导入CA机构签发的国密数字身份证书
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	门禁安全管理终端
	一、基础参数：
1、支持SM1,SM2,SM3,SM4等多种加解密算法；
2、密钥容量：用户密钥：10万，密钥加密密钥：10万
3、网络接口：2个千兆电口
4、VGA接口：1个VGA
二、功能参数：
1、支持双因子身份认证机制，实现用户安全接入，提高系统安全性；
2、设备管理：支持对密码机服务状态的可视化监控，包括系统信息、CPU信息、内存信息、磁盘信息等；
3、审计功能：提供对用户的操作行为进行记录、查看及导出等功能，支持对日志进行完整性校验
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	出入控制装置1
	一、基础参数：
1、门锁数量：2个；
2、支持接口：Wiegand、RS485
3、用户数：≥10万；
4、存储记录：≥20万条记录
5、支持防反潜、多门互锁
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	出入控制装置2
	一、基础参数：
1、门锁数量：4个；
2、支持接口：Wiegand、RS485
3、用户数：≥10万；
4、存储记录：≥20万条
5、支持防反潜、多门互锁
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	交流不间断稳压电源设备
	一、基础参数：
1、模块化UPS；
2、容量为20kVA；
3、支持电池节数：30-50节；
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	储能供电模组2
	一、基础参数：
1、材质：铅酸蓄电池；
2、容量：12V/120AH
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	储能模块集成防护机柜2
	一、基础参数：
1、壳体：电池柜；
2、用途：放置 120Ah/20节
	

	76
	储能模组直流互联线缆
	一、基础参数：
1、12V/120AH电池专用连接线；
2、线缆配备接线铜耳；
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	64路视频监控控制终端设备2
	一、基础参数：
1、接入能力：64路
2、存储接口：16个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥9路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥448Mbps；
8、输出带宽：≥256Mbps；
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	32路视频监控控制终端设备2
	一、基础参数：
1、接入能力：32路
2、存储接口：16个SATA接口，每个接口支持≥20TB硬盘；
3、视频接口：HDMI≥2，VGA≥2；
4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：报警输入≥16路，报警输出≥9路；
6、USB接口：USB≥3；
7、输入带宽：≥320Mbps；
8、输出带宽：≥256Mbps；
9、解码能力：≥24×1080P。
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	智能监控终端6
	一、基础参数：
1、传感器类型：1/3"CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.005Lux
3、图像尺寸：≥2560×1440；
4、宽动态：120dB；
5、变焦方式:电动变焦
6、焦距:2.7mm-12mm
7、红外距离：≥30m
8、供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
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	高清监控终端
	一、基础参数：
1、传感器类型：1/3"CMOS；
2、最低照度：彩色：≤0.005Lux；
3、图像尺寸：≥2560*1440；
4、宽动态：120dB；
5、补光距离：红外光≥30m
6、供电方式：DC12V
	

	81
	卡片授权装置
	一、基础参数：
1、发卡类型：ID卡、IC卡；
2、工作电压：DC5V；
	

	82
	PSAM卡
	一、基础参数：
1、产品款式：白卡；
2、类型：CPU；
3、外壳材料：PVC；
4、支持国密SM1、SM4算法
	

	83
	国密CPU卡
	一、基础参数：
1、产品款式：白卡；
2、类型：CPU；
3、外壳材料：PVC；
	

	84
	工业级二层管理交换机
	一、基础参数：
1、工作电压：DC24V
2、以太网口：8个RJ45口
3、转发模式：存储转发3
	

	85
	人行出入口电控装置2
	一、基础参数：
1、直流无刷伺服电机，单机芯
2、材质：304不锈钢
3、红外数量：≥12对
4、存储容量：用户数≥6万，记录≥18万；
5、使用环境：室内外
	

	86
	人行出入口电控装置3
	一、基础参数：
1、直流无刷伺服电机，双机芯
2、材质：304不锈钢
3、红外数量：≥12对
4、存储容量：用户数≥6万，记录≥18万；
5、使用环境：室内外
	

	87
	智能通行凭证核验终端设备3
	一、基础参数：
1、屏幕参数：≥8英寸触摸显示屏
2、屏幕分辨率：≥600*1024；
3、摄像头参数：≥200万双目摄像头；
4、认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式；
5、存储容量：本地支持≥10000人脸库，≥100000条事件记录；
二、功能参数：
1、半脸识别：设备支持安全帽佩戴监测，根据监测结果实时报警提示，支持联动安全帽佩戴监测，完成门禁管制管理功能。
2、断网续传：设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
	

	88
	智能门禁卡
	一、基础参数：
1、产品款式：白卡；
2、类型：IC卡；
3、外壳材料：PVC；
	

	89
	电控装置
	一、基础参数：
1、工作电压：12V；
2、安全类型：断电开锁、通电上锁；
3、配件：含门锁支架；
	

	90
	防爆轴流风机
	一、基础参数：
1、形式：管道式
2、功率：风量1649m3//h风压155Pa；
	

	91
	风机磁力启动器
	一、基础参数：
1、工作电压：380V；
2、工作电流：10A
	

	92
	全自动防火阀
	一、基础参数：
1、截面尺寸：400mm*250mm；
	

	93
	镀锌钢板风管
	一、基础参数：
1、截面尺寸：400mm*250mm；
2、钢板厚度：δ=0.6mm；
3、防锈镀层：热镀锌；
	

	94
	百叶风口
	一、基础参数：
1、外框尺寸：400mm*300mm
	

	95
	封口胶
	一、基础参数：
1、胶条宽度：10mm宽；
2、外观材质：反光
	

	96
	防爆板
	一、基础参数：
1、材料厚度：5cm厚；
2、填充物：夹纤维水泥
	

	97
	镀锌方通
	一、基础参数：
1、材质：10#国标；
2、外表面：热镀锌；
3、厚度：δ=1.2mm
	

	98
	硅酸钙板
	一、基础参数：
1、板厚：10mm；
2、防水性能：高湿浸水形态稳定
	

	99
	甲级防火门1
	一、基础参数：
1、产品：单开防火门；
2、尺寸：900mm×2300mm；
3、辅配件：含防鼠板配套件
	

	100
	甲级防火门2
	一、基础参数：
1、产品：双开防火门；
2、尺寸：1540mm×2300mm；
3、辅配件：含防鼠板配套件
	

	101
	甲级防火玻璃门
	一、基础参数：
1、产品：双开防火门；
2、尺寸：1540mm×2300mm；
3、辅配件：含防鼠板配套件
	

	102
	不锈钢包门套
	一、基础参数：
1、材质：304；
2、厚度：δ=0.8mm
	

	103
	耐酸油漆
	一、基础参数：
1、地坪漆，
2、性能：耐酸碱
3、规格：5kg/桶
	

	104
	接水盘
	一、基础参数：
1、材质：304；
2、尺寸：600mm*600mm
	

	105
	80mm*60mm机柜门楣
	一、基础参数：
1、材质：亚克力材料；
2、尺寸：80mm*60mm；
	

	106
	定制开关箱
	一、基础参数：
1、总开关63A2P1个、32A2P8个、32A3P1个
	

	107
	机械泄压装置
	一、基础参数：
1、尺寸：400*300；
2、材质：镀锌钢板；
	

	108
	不锈钢防护网
	一、基础参数：
1、材质：304；
2、空密度：5mm*5mm；
	

	109
	隔断墙玻璃间壁墙
	一、基础参数：
1、材质：钢化耐火玻璃；
2、厚度：8mm厚；
	

	110
	304不锈钢
	一、基础参数：
1、材质：304
	

	111
	8#镀锌槽钢
	一、基础参数：
1、材质：8#热镀锌；
2、厚度：δ=2.0mm槽钢
	



[bookmark: _Toc25091]
4、包装、运输、贮存和质量保证
1、材料、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
2、所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
3、在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。
6、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。
8、包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。
9、订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的合格证书。
10、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
11、投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000 GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

[bookmark: _Toc4573][bookmark: _Toc8656]5.供货范围
[bookmark: _Toc144130743][bookmark: _Toc31034][bookmark: _Toc82166590][bookmark: _Toc158522111][bookmark: _Toc81280740][bookmark: _Toc407415872][bookmark: _Toc158522109][bookmark: _Toc535231678][bookmark: _Toc407982394][bookmark: _Toc65987665][bookmark: _Toc64999091][bookmark: _Toc82166588][bookmark: _Toc407417359][bookmark: _Toc64999651]5.1、一般要求
投标方应根据以下供货范围一览表进行供货，为确保工程整体效果，在不改变其它功能要求情况下，投标方应补充清单中遗漏的产品。
投标方可根据总体功能进行方案优化，对优化方案进行报价作为招标方参考。
投标方提供的设备应包含所有安装的辅助材料，投标方可根据功能及现场情况确定材料的多少。
[bookmark: _GoBack]为确保方案整体功能的完整性，投标方可根据实际需要增加或减少所必须的设备和材料，但必须对原有方案进行详细说明。若出现功能性的差异，投标方在中标后应无条件免费补充。
[bookmark: _Toc144130744]投标方所报设备价格包括了相应的材料、设备运输、技术支持费用。
[bookmark: _Toc14245][bookmark: _Toc139425920][bookmark: _Toc164012999]5.2、供货范围一览表
5.21、标包1：广东电力通信科技有限公司2026年办公场所安保设施类（韶关、清远、肇庆、云浮、东莞地区）专项物资供货范围一览表：
	序号
	物资/材料名称
	单位
	数量

	1
	智能安保通道左1
	台
	4

	2
	智能安保通道右1
	台
	4

	3
	智能安保通道左2
	台
	3

	4
	智能安保通道右2
	台
	3

	5
	智能通行凭证核验终端设备
	台
	14

	6
	多功能录入仪
	台
	3

	7
	安防综合工控终端
	台
	5

	8
	访客综合管理终端
	台
	1

	9
	网络汇聚管控终端1
	台
	5

	10
	网络汇聚管控终端2
	台
	3

	11
	智能行车系统识别终端
	台
	12

	12
	自动挡车器
	台
	11

	13
	智能行车系统控制终端
	台
	4

	14
	智能车辆感知器
	台
	11

	15
	微波感应防砸装置
	台
	11

	16
	一体化电动伸缩式安防闸1
	平方米
	11.2

	17
	一体化电动伸缩式安防闸2
	平方米
	9.28

	18
	边界光束安防管控终端
	台
	2

	19
	安防分区管控操作面板
	台
	2

	20
	边界探测信号汇聚处理终端
	个
	30

	21
	多层光束边界入侵侦测器
	对
	30

	22
	安防声光预警终端
	个
	2

	23
	工业级密闭式信号汇聚箱
	台
	10

	24
	工业级恒压直流供电模组
	台
	5

	25
	55寸高清可视化大屏模组
	台
	12

	26
	可视化大屏前置液压检修基座
	套
	12

	27
	网络高清视频管控终端
	台
	1

	28
	视频综合管理平台服务器
	台
	1

	29
	64路视频监控控制终端设备
	台
	1

	30
	32路视频监控控制终端设备
	台
	2

	31
	16路视频监控控制终端设备1
	台
	4

	32
	16路视频监控控制终端设备2
	台
	1

	33
	16路视频监控控制终端设备3
	台
	1

	34
	16路视频监控控制终端设备4
	台
	1

	35
	视频监控控制终端专用硬盘1
	块
	7

	36
	视频监控控制终端专用硬盘2
	块
	30

	37
	安防设备集成机柜1
	个
	1

	38
	安防设备集成机柜2
	个
	7

	39
	网络边界安全防护终端
	台
	4

	40
	网络汇聚管控终端3
	台
	4

	41
	网络汇聚管控终端4
	台
	2

	42
	网络汇聚管控终端5
	台
	3

	43
	网络汇聚管控终端6
	台
	7

	44
	光纤信号收发模组
	块
	10

	45
	智能监控终端1
	台
	30

	46
	智能监控终端2
	台
	14

	47
	智能监控终端3
	台
	13

	48
	智能监控终端4
	台
	46

	49
	智能监控终端5
	台
	16

	50
	球型烟雾监控设备
	台
	6

	51
	智能球型监控设备
	台
	15

	52
	工业级显示终端设备
	台
	7

	53
	43寸工业级显示终端设备
	台
	3

	54
	交流不间断稳压电源设备
	台
	1

	55
	储能供电模组
	节
	64

	56
	储能模组直流互联线缆
	套
	64

	57
	储能模块集成防护机柜
	套
	2

	58
	储能供电模组控制箱
	台
	1

	59
	静电地板
	平方米
	28

	60
	空降道闸
	台
	14

	61
	抓拍显示一体机2
	套
	32

	62
	地感接收器
	个
	14

	63
	防砸检测装置
	个
	18

	64
	智能通行凭证核验终端设备2
	台
	22

	65
	人行出入口电控装置1
	台
	22

	66
	车辆出入管控装置
	台
	4

	67
	不锈钢电动门
	米
	35

	68
	综合安防管理平台
	套
	1

	69
	身份认证U盾
	套
	1

	70
	门禁安全管理终端
	台
	1

	71
	出入控制装置1
	台
	2

	72
	出入控制装置2
	台
	34

	73
	交流不间断稳压电源设备
	套
	1

	74
	储能供电模组2
	只
	20

	75
	储能模块集成防护机柜2
	台
	1

	76
	储能模组直流互联线缆
	条
	20

	77
	64路视频监控控制终端设备2
	台
	7

	78
	32路视频监控控制终端设备2
	台
	4

	79
	智能监控终端6
	个
	76

	80
	高清监控终端
	台
	70

	81
	卡片授权装置
	台
	2

	82
	PSAM卡
	张
	209

	83
	国密CPU卡
	张
	4500

	84
	工业级二层管理交换机
	个
	7

	85
	人行出入口电控装置2
	套
	8

	86
	人行出入口电控装置3
	套
	2

	87
	智能通行凭证核验终端设备3
	套
	8

	88
	智能门禁卡
	张
	40

	89
	电控装置
	把
	5

	90
	防爆轴流风机
	台
	4

	91
	风机磁力启动器
	个
	4

	92
	全自动防火阀
	个
	4

	93
	镀锌钢板风管
	米
	65

	94
	百叶风口
	个
	8

	95
	封口胶
	米
	10

	96
	防爆板
	㎡
	23

	97
	镀锌方通
	米
	125

	98
	硅酸钙板
	m2
	46

	99
	甲级防火门1
	套
	1

	100
	甲级防火门2
	套
	4

	101
	甲级防火玻璃门
	套
	1

	102
	不锈钢包门套
	套
	6

	103
	耐酸油漆
	桶
	24

	104
	接水盘
	个
	16

	105
	80mm*60mm机柜门楣
	个
	148

	106
	定制开关箱
	个
	4

	107
	机械泄压装置
	个
	3

	108
	不锈钢防护网
	㎡
	144

	109
	隔断墙玻璃间壁墙
	㎡
	4

	110
	304不锈钢
	m2
	0.8

	111
	8#镀锌槽钢
	米
	9
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