新电力集团昭平供电公司本部技术业务
用房项目土壤氡浓度检测技术服务
零星采购项目技术规范书

一、项目信息
（一）项目名称：新电力集团昭平供电公司本部技术业务用房项目土壤氡浓度检测技术服务零星采购项目。
（二）采购人：吕海深
（三）采购方式：零星采购。
（四）项目类别：技术服务类。
二、采购范围及技术内容、要求
[bookmark: _GoBack]（一）采购范围：新电力集团昭平供电公司本部技术业务用房项目土壤氡浓度检测技术服务。
（二）技术服务内容：1.收集项目总平、红线、勘察资料，现场踏勘，编制土壤氡检测方案。2.按规范布设测点，现场打孔、密封取样，开展土壤氡浓度检测，做好测点定位、现场记录及影像留存。3.整理、分析检测数据，判定场地氡风险等级，提出基础防氡工程建议。4.编制土壤氡浓度检测报告，加盖CMA资质章；配合施工图审查等相关技术答疑，提交纸质及电子版成果。
（三）技术服务要求：技术服务要求（执行标准：GB 50325-2020附录C）：1.坚持实测原则，不得套用历史资料，检测全过程符合国标要求。2.按规范网格布点，测点覆盖建筑基础；成孔深度、孔口密封、检测环境条件满足规范；检测仪器经计量检定合格。3.测点多次测试，剔除无效数据，取有效均值；风险评价结论明确，防氡建议具备工程可实施性。4.检测单位具备CMA资质，检测人员持证上岗；报告资料完整，签字、CMA签章齐全，原始记录可溯源。5.按项目进度完成检测及报告编制，无偿提供后续技术答疑；若因检测数据、报告问题影响报批，服务商无偿复测重编并承担相应责任。
