[bookmark: _Hlk77898732]南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年输电地线全张力智能修补装备原材料购置及代加工零星采购项目技术规范书
1.采购范围
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为采购方提供输电地线全张力智能修补装备原材料购置及代加工服务。采购方、报价方双方签订服务合同，服务期自合同签订起满一年，项目按照报价单的方式报价。
2.服务内容及要求
2.1服务内容
采购方委托报甲方提供的服务内容、数量如下：
	项目名称
	南网绿能科技（广东）有限公司2026年输电地线全张力智能修补装备原材料购置及代加工零星采购

	序号
	明细
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价
	单价报价
	金额小计
	备注

	1
	原材料和零部件采购及加工服务
	按照技术说明书中参数、功能等要求开展输电地线全张力智能修补装备相关原材料及零部件的采购与加工
	套
	1
	30000
	
	
	按照业主方项目需求采购原材料和部件；并参与项目原材料及零部件的加工。

	2
	整机安装、调试服务
	输电地线全张力智能修补装备整机安装、调试，交付改进后样机1台
	台
	1
	11000
	
	
	协助配合业主方整机安装、调试、现场试用；交付功能齐全、稳定运行的成套装置。

	3
	第三方检测服务
	提供输电地线全张力智能修补装备用于第三方测试，交付第三方检测报告1份。
	次
	1
	8000
	
	
	提供第三方检验检测报告。

	合计
	大写：      元
	小写：      元
	


2.2服务相关要求
（1）报价方应按采购方对输电地线全张力智能修补装备的相关改进要求提供全套设计、加工、组装及样品试制方案，要求结合绿能科技公司的业务开展相关工作，后续要提供全套产品三维模型、二维工程图纸给采购方。样机需要在签订合同后60个自然日内完成交付。
（2）报价方应提供输电地线全张力智能修补装备样衣用于整机第三方测试，承担第三方测试产生的所有费用，并交付第三方检测报告1份。
（4）项目经验收通过后一次性结算与支付，项目结算总额不高于4.9万元。
[bookmark: _Toc10945]2.3安全保密要求
（1）供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。
（2）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
[bookmark: _Toc15278]2.4项目验收要求
[bookmark: _Toc413948021]按需方的管理制度和要求进行到货验收。


附件
[bookmark: _GoBack]南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年输电地线全张力智能修补装备原材料购置及代加工零星采购项目
技术说明书
1  项目概述
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为其提供一种输电地线全张力智能修补装备的原材料购置及代加工服务。本项目以设备为载体，产品由捋线机器人和预绞式接续条安装绕线机器人两部分组成，用于对受损架空输电线路地线进行全张力完全修复。两台机器人均采用无人机吊装完成上下线，可替代传统人工高空作业，避免从业人员在高空和强电磁场中作业的安全风险。产品应用于架空输电线路地线修补领域，飞行及行走作业前均与带电导线保持不小于5m安全距离，操作人员在地面安全区（≥10m）远程操控，全程零接触带电体。
2  主要技术参数
产品主要技术参数如下：
	序号
	参数名称
	单位
	捋线机器人
	绕线机器人
	备注

	1
	尺寸
	mm
	587×389×480
	2141×583×637
	不含吊装

	2
	重量
	kg
	≤20
	≤36
	

	3
	爬坡能力
	°
	30
	30
	

	4
	平均行驶速度
	m/s
	0.5
	0.5
	

	5
	最大行驶速度
	m/s
	1
	1
	

	6
	平均作业时间
	min
	10
	15
	2m散股

	7
	适用地线
	mm²
	50-240
	50-240
	

	8
	电池容量
	Ah
	10
	10
	

	9
	电池续航能力
	h
	≥4
	≥4
	

	10
	续航里程
	km
	≥2
	≥2
	

	11
	工作电压
	V
	36
	36
	锂电池供电

	12
	通信方式
	/
	图传/DTU透传
	图传/DTU透传
	

	13
	防护等级
	/
	IP55
	IP55
	


3  功能要求
捋线机器人：具备故障点快速定位功能，通过捋线+临时固定作业机构，将单股或多股下垂断股捋起收拢回槽并进行临时固定，避免断股散股在后续接续条修补过程中脱出。
绕线机器人：具备故障点快速定位功能，驱动绕线盘机构自中部向两侧缠绕，将预绞式接续条包缠至断股散股位置，实现线路加强型完全修补，修补后对地线张力等机械性能进行补全。两台机器人均应具备无人机吊装自主上线、低速平稳行走、遇障自动减速/停车、防打滑防脱轨及图传/DTU透传通讯等功能，并适应户外风雨、高低温等恶劣环境。
4  验收与结算
按需方管理制度和要求进行到货验收；项目经验收通过后一次性结算与支付。
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