《移动立杆“哨兵”监测装置》职工创新项目测试化验加工
技术特性响应情况表（报价方填写）
备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	加工装配
	1）完成摄像头组件、AI智能分析组件、云台及控制组件、通信组件等的集成，实现图像视频采集、前端智能分析和告警上传；
2）完成升降杆、车体及供电系统的加工装配，配备100Ah锂电池和太阳能板，实现设备移动布防、高度调节和户外供电；
3）完成视频、图片及告警信息与现有边侧系统的对接，通过现有系统查看监测信息，无需另外新建后台系统。
	承诺函
	
	

	2
	是
	测试
	1）以加工、装配及调试完成后的整套成品为测试对象，对第2.1.3条规定的成品功能及技术参数进行测试，验证图像视频采集、智能识别、通信及系统对接、定位、供电、移动升降、防护及环境适应性等性能。
2）成品检测报告由具备相应检测项目CNAS认可资质的实验室出具，并带有CNAS认可标识，作为本项目测试服务的交付成果。
	成品CNAS检测报告
	
	

	3
	是
	图像视频采集
	装置应具备变焦、广角及通道日夜监测能力。变焦图像像素≥400万，光学变倍≥25倍，最低照度≤0.01Lux；广角图像像素≥200万，视场角≥105°；通道日视图像像素≥800万，夜视图像像素≥200万，夜视最低照度≤0.005Lux；
	成品CNAS检测报告
	
	

	4
	否
	监测角度调节
	云台支持水平0°～360°连续旋转、垂直-90°～+90°调节，预置点数量≥500个；
	成品CNAS检测报告
	
	

	5
	是
	智能识别与告警
	装置应具备施工机械、人员入侵及烟雾火点识别功能，支持虚拟围栏和自定义告警区域，识别结果及告警信息应在用户端正确显示；
	成品CNAS检测报告
	
	

	6
	否
	通信与系统对接
	装置支持4G通信，兼容3G/2G网络；图片及视频数据应可接通指定网络，通过现有边侧系统查看实时视频、图片信息及告警图片，相应端口处于开通状态；
	成品CNAS检测报告
	
	

	7
	是
	定位与防盗
	装置内置北斗定位系统，支持设备定位及防盗；
	成品CNAS检测报告
	
	

	8
	是
	供电与电源管理
	装置配备100Ah锂电池及≥3×30W太阳能板，支持AC220V市电供电；具备过压、欠压、过流保护和电量与负载分级管理功能，可根据电量、功耗切换全功能、基础功能和休眠模式；
	成品CNAS检测报告
	
	

	9
	否
	结构与移动布防
	装置采用一体化车体，车体收拢尺寸≤1100mm×550mm×1800mm（长×宽×高）；具备防盗式柜门、推拉把手、万向轮、自锁刹车、车轮钥匙锁定及可收纳支撑结构，可在4个方向固定防风绳；
	成品CNAS检测报告
	
	

	10
	是
	升降与抗风
	装置采用气动升降方式，升起高度为3.5m，具备防转功能，升降寿命≥5000次；安装视频监测装置并固定底部后，在8级风条件下应能正常工作；
	成品CNAS检测报告
	
	

	11
	是
	声音输出
	装置配套音柱功率≥40W；
	成品CNAS检测报告
	
	

	12
	否
	防护与环境适应性
	成品的摄像机外壳及配套线材防护等级为IP66；装置应适用于环境温度-40℃～+70℃、环境相对湿度5%～98%的使用条件；
	成品CNAS检测报告
	
	

	13
	否
	持续稳定运行
	装置应能在指定地点环境下经光伏供电系统配合持续稳定运行（特殊天气除外）；
	承诺函
	
	

	14
	否
	运输方式
	1）成品及配套附件采用公路物流运输至甲方指定地点，由投标方负责包装、运输、装卸和交接。
2）运输前应将升降杆降至收拢状态，固定云台、车轮及其他活动部件；需拆卸运输的部件应分别包装并标识，随附装箱清单。
3）包装应采取防雨、防潮、防震和防碰撞措施，摄像机、太阳能板等易损部件应加设缓冲防护，电池及线缆应固定并做好绝缘保护。运输和装卸过程中应防止倾倒、挤压及剧烈冲击。
4）到货后，双方按装箱清单核对成品、附件及资料的数量、外观和完好情况。因包装、运输或装卸造成的损坏、缺失，由投标方负责修复或补齐。
	承诺函
	
	

	[bookmark: _GoBack]15
	否
	时间进度要求
	1）[成交通知书发出后60日内]
主要内容：
根据技术服务内容完成设备加工制作、装配及调试，并开展整套成品测试
2）[加工制作完成后30日内]
主要内容：
设备现场安装、调试
设备修改完善、完成成品测试并提供CNAS检测报告，最终应用在指定地点
	承诺函
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