《一种快装型智能电缆通道警示桩的研制》技术特性响应情况表
备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	否
	浅埋锚固力学及适配性
	在埋深≤0.3m 浅埋条件下，具备足够抗拔力、抗水平外力能力，可适用于绿化带、软土地基现场布设
	有资质的第三方试验、检测、检验报告
	
	

	2
	否
	预警模式灯光调节
	支持多档位亮度调节，支持1~5Hz变频闪烁、2.5Hz固定预警频闪
	有资质的第三方试验、检测、检验报告
	
	

	3
	否
	声纹特征识别
	可精准区分施工机械作业声与环境背景噪音，识别稳定、无误触发
	有资质的第三方试验、检测、检验报告
	
	


