遥控式电动剪切工具

加工服务技术规范书
项目单位（部门）：广东电网有限责任公司河源供电局
二〇二六年十月
一、总则
1.1 一般要求
1.1.1 投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书主要描述广东电网有限责任公司河源东源供电局“遥控式电动剪切工具”加工测试服务要求有关事项。
1.1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.14 投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用 Microsoft WORD 2003，表格部分用 Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用 Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。
1.1.15 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
1.2 招标方职责
1.2.1 提出“遥控式电动剪切工具”的详细需求；

1.2.2 制定项目加工测试总体技术路线；

1.2.3 为响应方收集项目测试加工所需原始资料等提供协助；

1.2.4 按照响应方提出的项目测试加工条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5 负责装置功能验收；

1.2.6 为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7 指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3 投标方职责
1.3.1 提供完整的服务详细清单和报价；

1.3.2 按合同范围提供完整的项目实施方案加工测试图、材料清单及技术方案说明；

1.3.3 按合同要求进行“遥控式电动剪切工具”的测试加工工作；

1.3.4 负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5 负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6 按期提交满足采购方要求的“遥控式电动剪切工具”测试加工成果。
二、工作范围
2.1 项目概况
在配电低压线路运行过程中，因台风、外力破坏或者本体故障等因素导致的低压断线事件时有发生。但部分设计不合理的低压线路会借助高压电杆（铁塔）架设，特别是临近高压设备的低压线路，在剪断线的时候需高压设备配合停电，而导致大面积停电的发生并存在触电风险。因此需要运维人员安全高效地剪断故障导线，降低大面积停电影响，避免发生二次灾害。

目前，传统的开断导线工具的问题：一是剪线耗时较长，一般由人工操作，需耗费大量体力，遇到大截面导线（如截面积为240mm²、120mm²等）甚至无法快速剪切；二是无法满足特殊情况的应急处置，如借助高压电杆（铁塔）架设的低压断线时，需待线路转检修状态后处理，缺乏用带电作业的方式来应对突发情况，应急处置效率较低。

针对上述问题和风险，本项目从作业人员需求和使用场景入手，拟研制一种遥控式电动剪切工具。主要包括以下内容：

参照绝缘杆带电作业方式，操作杆部分采用绝缘材质，剪线工具采用电动方式，采用抱箍将绝缘杆与剪线工具组合，形成一套整体式新型工具。

本套工具将采用非接触式的远程操控方式（遥控装置），作为电动剪线工具的操控，可有正反向切换、快慢速等档位控制，提高作业效率和安全性。

2.2 范围和内容
	序号
	名称
	内容
	数量

	1
	遥控式电动剪切工具
	按照加工原理图和现场安装图进行加工，投标方也可参考另行制定加工，但至少达到如下功能：
（1）绝缘杆部分采用环氧树脂绝缘材质，绝缘耐压大于110kV，质量轻便，长度适中，方便登高携带，强度满足规范要求（可做成接驳式或伸缩式）；
（2）动力模块采用电动马达（或液压装置）为剪线工具提供动力；
（3）采用非接触式远程操控方式（遥控装置），具备正反向切换、快慢速等档位控制；
（4）剪线工具外配置固定导线的工具，防止剪线过程中导线晃动；
（5）绝缘操作杆和电机采用齿轮式卡口相互配合连接，中间通过纽扣式螺栓固定，可360°调整角度；
（6）6×1m操作杆设计中增加中部支撑，可双人操作，减少单人负重。
	1套

	2
	第三方测试报告
	加工成型的工具需具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的测试报告
	1份

	3
	项目总结报告
	项目研发、加工、测试、试用全过程总结
	1份

	4
	受理发明专利
	完成受理发明专利1份
	1份


2.3 参考方案原理图和现场安装图
投标方可参考项目需求另行制定加工方案，但应满足本技术规范书提出的功能和技术指标要求。

三、服务内容
3.1 项目加工测试
3.1.1 项目目标
（1）加工“遥控式电动剪切工具”1套：操作杆部分采用绝缘材质，剪线工具采用电动方式，采用抱箍将绝缘杆与剪线工具组合，形成一套整体式新型工具。采用非接触式远程操控方式，具备正反向切换、快慢速等档位控制，提高作业效率和安全性。

（2）加工成型的工具需具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的测试报告。

3.1.2 加工测试内容
（1）绝缘杆设计：采用优选的环氧树脂为原料，应至少满足以下性能要求：
绝缘耐压大于110kV；

质量轻便，长度适中，方便登高携带，强度满足规范要求（可考虑做成接驳式或者伸缩式）；

大小适中，既能满足方便安装遥控器的要求，又能满足单手操作的要求。

（2）动力模块要求：采用电动马达（或液压装置等）为剪线工具提供动力。需要额外注意：
由于导线本身可能带电，本电动工具的动力模块与绝缘杆末端的操控模块，应以非接触式的远程操控方式进行；

剪线过程中为防止导线晃动，进而碰触其他电位设备或者因此影响剪线，剪线工具外还需配置固定导线的工具。

（3）主要功能特点：
提高剪线效率：采用电动装置为剪线工具提供动力，较传统剪线工具快速、精细、专业；

液压传输模式：装置采用液压传动的模式为剪钳提供剪应力，整个过程基本上不发生振动，剪线过程更加平稳安全；

降低安全风险：操作杆部分采用绝缘材质，剪切部分可远程遥控操作，基本消除了人员高处坠落和触电风险；

适用性广泛：适用于240/120mm²等大截面导线的切割，也适用于借助高压电杆（铁塔）架设等特殊场景导线掉落的应急处理；

齿轮式连接：绝缘操作杆和电机采用齿轮式卡口相互配合连接，中间通过纽扣式螺栓固定。齿轮式新型设计不仅凭借相互的“牙齿”能牢牢固定操作杆和电机，还能通过360°调整角度，充分应对不同的使用角度和需求；

中部支撑：6×1m操作杆可以覆盖大部分剪切场景，考虑到操作距离过长时操作人员负重过大，设计中部支撑，可以双人操作，减少单人负重。

3.1.3 主要技术指标
	序号
	技术项目
	技术指标

	1
	绝缘杆材质
	环氧树脂

	2
	绝缘耐压
	大于110kV

	3
	操作杆长度
	6×1m，可接驳式或伸缩式，带中部支撑

	4
	动力方式
	电动马达或液压装置

	5
	操控方式
	非接触式远程遥控，具备正反向切换、快慢速档位控制

	6
	剪切能力
	适用于240mm²、120mm²等大截面导线

	7
	连接方式
	绝缘操作杆与电机采用齿轮式卡口，纽扣式螺栓固定，可360°调整角度

	8
	安全防护
	剪线工具外配置固定导线工具，防止导线晃动

	9
	作业模式
	可遥控作业和手持作业，一机两用

	10
	人体工程学
	满足人体工程学，减轻作业人员劳动强度


3.1.4 交付成果
1）完成加工测试的遥控式电动剪切工具1套；
2）项目总结报告1份；
3）第三方检测报告1份；
4）受理发明专利1份；
5）完整技术文件、图纸、使用说明书、培训资料等，汇集成册或另存U盘交付。

四、应遵循的主要标准
（一）验收标准
（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

（二）项目资料要求
（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

（2）提供的图纸应符合标准规格。

（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
五、供应商需说明的其他问题
1. 组织保证
应答方应保证相应的加工测试能力。

2. 质量保证
应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目加工测试质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划、加工测试与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

应答方应根据整个项目开展的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目开展的质量。

六、后续服务要求及其他
1.1 其他服务要求
保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

1.2 实用化推广培训要求
1）承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；

2）按进度要求完成遥控式电动剪切工具项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；

3）项目完成后提供一年技术服务支持。

1.3 保密要求
1）保密范围
项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。

2）保密期限
自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

1.4 技术成果权益的归属和分享
除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。

2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。

3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。

4）本任务所产生研究成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。

