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南方电网储能股份有限公司
海蓄公司琼中电厂2026年正压式空气呼吸器及气瓶定期检验项目






二〇二六年十月







一、检验的目标  
根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《呼吸防护 压缩空气呼吸器安全使用维护技术规范》和《气瓶安全技术规程》等国家、行业法律、法规的要求，正压式空气呼吸器及气瓶需定期进行检验，以确保其功能完好、使用安全可靠。甲方为确保厂区内生产工作的正常实施，保证正压式空气呼吸器及其气瓶的有效性和安全性，需将有效期临近到期的正压式空气呼吸器及气瓶委托乙方进行检验。

二、检验地点、期限和质量要求
1、检验地点：海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 
2、检验期限：自合同签订日期起至2026年11月30日。
3、检验质量要求：
（1）检验人员应持有对应特种设备作业证，检验时应严格按照相应规程∕规范的条款进行检验，可出具合规有效的检验、检测报告；
（2）每一批正压式空气呼吸器及气瓶送检后5个工作日内应完成检验，检验结束后的正压式空气呼吸器及气瓶应粘贴对应的检验标识；
（3）在检验结束后应在15个工作日内出具正压式呼吸器检验报告和气瓶检验报告。

3、 检验的内容
海南琼中抽水蓄能电站需要检验的正压式空气呼吸器共计17套，这17套正压式空气呼吸器计划分两个批次送检。
★每一套正压式空气呼吸器的检验内容必须包含：1、呼吸器整机检验；2、气瓶检验；3、压力表检验。
报价应包含上门取件和送检所产生的所有费用，具体需开展检验的正压式空气呼吸器详见下表：
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海蓄公司琼中电厂2026年正压式空气呼吸器及气瓶定期检验项目清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	每套检验次数
	备注

	1
	正压式空气呼吸器 
	全缠绕碳纤维复合气瓶；
气瓶工作压力：30MPa;
气瓶容积：6.8L
	16
	套
	1
	/

	2
	正压式空气呼吸器 
	高压钢制气瓶
气瓶工作压力：30MPa；
气瓶容积：5L
	1
	套
	1
	/



四、合同款结算及支付
本合同单价结算，单价以中标报价清单中单价为准。根据乙方完成实际检验数量，并提交相应检验报告，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票45天内向乙方支付合同款。

五、其他要求
无
1
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