南网技术公司2026年安全芯片开发套件代工服务零星采购技术附件

一、采购范围及要求
为保障南网技术公司计量自动化终端安全芯片开发套件与新型电鸿智能网关电能表安全芯片开发套件的研发、试制、生产工作顺利开展，智能用电事业部拟发起南网技术公司2026年安全芯片开发套件代工服务（包工包料）零星采购，采购一批计量自动化终端安全芯片开发套件与新型电鸿智能网关电能表安全芯片开发套件的代工服务。具体内容为：
1、采购范围
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	备注

	1
	安全芯片开发套件代工服务
	按照《计量自动化终端安全芯片开发套件技术规范》代工2组套件、按照《新型电鸿智能网关电能表安全芯片开发套件技术规范》代工12组套件。
	1
	包工包料


2、计量自动化终端安全芯片开发套件技术规范
	序号
	指标名称
	参数要求

	1
	终端套件安全芯片
	a)通信接口：SPI
b）通信速率：5-20Mhz
c）工作电压：2.7-5.5V
d）支持的算法：SM1\2\3\4
e）封装：SOIC8
f）支持的协议：南方电网《计量自动化终端信息交换安全认证技术要求》
g）管脚定义
	引脚号
	引脚名
	功能描述

	1
	GND
	地

	2、7
	MOSI
	主出从入，引脚2与7需外部短接

	3、6
	MISO
	主入从出，引脚3与6需外部短接

	4
	SSN
	片选

	5
	SCK
	时钟

	8
	VCC
	电源




	2
	读卡器
	a)符合PC/SC标准的接触式、非接触式和SAM卡界面
b)支持CCID标准
c）支持Mifare 1K/4K卡的T=CL模拟功能
d）拥有内置的防撞功能（出现多张卡时，至少能检测到一张卡）
e）支持符合ISO7816 T0标准的接触式智能卡
f)支持SPI协议的智能ESAM
g)ICC支持A类和B类卡，SAM仅支持B类卡。
h)性能参数
	参数
	指标

	谐振频率
	 13.56MHz ± 25KHz

	非接触卡读写距离
	非接触Mifare卡   0 − 5 cm
非接触CPU卡     0 − 3 cm

	天线
	内置

	取电方式
	USB 自取电

	支持全速USB接口
	12Mbps

	支持协议
	CCID协议

	通讯速率
	106k

	无驱无软，支持热插拔
	即插即用

	支持操作系统
	XP/Vista/win 7/win 10/win 11

	工作电流
	≤ 300mA

	工作电压
	DC 5V

	外型尺寸（ H × W × D ）
	30* 124 * 78（mm）

	工作温度
	0℃ ～ 50℃

	工作湿度
	20 % ～ 90%

	平均无故障时间
	5000 小时

	API 函数
	PC/SC 规范

	LED 灯
	3个指示灯，指示电源和操作状态

	蜂鸣器
	1个，检测卡是否存在




	3
	转接板
	支持终端套件芯片通过SPI接口连接读卡器

	4
	配套接口库
	按照南方电网南方电网《计量自动化终端信息交换安全认证技术要求》，开发如下接口：
1）获取终端会话协商数据
2）会话协商验证	
3）获取终端任务数据	
4）终端返回数据验证	
5）获取终端置离线计数器数据	
6）获取终端转加密授权数据	
7）获取电表批量任务处理数据	
8）转加密电表任务密钥	
9）获取终端对称密钥更新数据	
10）获取终端证书和私钥更新数据	
11）获取主站证书更新数据	
12）初始化电量	
13）电量开户/充值	
14）电量退费	
15）参数信息文件更新	
16）获取主站随机数	
17）抄读数据验证	
18）终端上报数据验证	
19）获取终端上报返回数据


3、新型电鸿智能网关电能表安全芯片开发套件技术规范
	序号
	指标名称
	参数要求

	1
	新型电鸿智能网关电能表计量单元安全芯片
	a） 通信接口：7816
b）存储空间：16K
c）工作电压：2.7-5.5V
d）工作电压：2.7-5.5V
e）支持的算法：SM1
f）封装：SOP14
g）支持的协议：南方电网网关电能表《费控电能表信息交换安全认证技术要求》
h）管脚定义：
	引脚号
	引脚定义
	引脚说明
	引脚号
	引脚定义
	引脚说明

	1
	GND
	地
	14
	VCC
	电源

	2
	NC
	空
	13
	RST
	复位

	3
	I/O
	输入/输出
	12
	CLK
	时钟

	4
	NC
	空
	11
	NC
	空

	5
	NC
	空
	10
	NC
	空

	6
	NC
	空
	9
	NC
	空

	7
	NC
	空
	8
	NC
	空




	2
	新型电鸿智能网关电能表管理单元安全芯片
	a)通信接口：SPI
b）存储空间：32K
c）工作电压：2.7-5.5V
d）支持的算法：SM1\2\3\4
e）封装：SOIC8
f）支持的协议：南方电网网关电能表《费控电能表信息交换安全认证技术要求》
g）管脚定义
	引脚号
	引脚名
	功能描述

	1
	GND
	地

	2、7
	MOSI
	主出从入，引脚2与7需外部短接

	3、6
	MISO
	主入从出，引脚3与6需外部短接

	4
	SSN
	片选

	5
	SCK
	时钟

	8
	VCC
	电源




	3
	读卡器
	a)符合PC/SC标准的接触式、非接触式和SAM卡界面
b)支持CCID标准
c）支持Mifare 1K/4K卡的T=CL模拟功能
d）拥有内置的防撞功能（出现多张卡时，至少能检测到一张卡）
e）支持符合ISO7816 T0标准的接触式智能卡
f)支持SPI协议的智能ESAM
g)ICC支持A类和B类卡，SAM仅支持B类卡。
h)性能参数
	参数
	指标

	谐振频率
	 13.56MHz ± 25KHz

	非接触卡读写距离
	非接触Mifare卡   0 − 5 cm
非接触CPU卡     0 − 3 cm

	天线
	内置

	取电方式
	USB 自取电

	支持全速USB接口
	12Mbps

	支持协议
	CCID协议

	通讯速率
	106k

	无驱无软，支持热插拔
	即插即用

	支持操作系统
	XP/Vista/win 7/win 10/win 11

	工作电流
	≤ 300mA

	工作电压
	DC 5V

	外型尺寸（ H × W × D ）
	30* 124 * 78（mm）

	工作温度
	0℃ ～ 50℃

	工作湿度
	20 % ～ 90%

	平均无故障时间
	5000 小时

	API 函数
	PC/SC 规范

	LED 灯
	3个指示灯，指示电源和操作状态

	蜂鸣器
	1个，检测卡是否存在




	4
	配套接口库
	按照南方电网网关电能表《费控电能表信息交换安全认证技术要求》开发对应的加密动态库，包含如下：
1）连接设备
2）关闭连接设备
3）身份认证
4）远程控制
5）参数信息更新
6）二类参数更新
7）密钥更新
8）清零
9）红外认证查询
10）红外认证
11）数据回抄
12）记录信息文件1更新
13）记录信息文件2更新
14）软件比对
15）主站广播
16）上报数据验证
17）上报返回数据计算
18）模拟终端广播
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	本项目为零星采购，有效期为自合同签订之日起六个月，项目概算金额4.2万元，按照《计量自动化终端安全芯片开发套件技术规范》代工2组套件、按照《新型电鸿智能网关电能表安全芯片开发套件技术规范》代工12组套件，安全芯片开发套件质保期为自验收合格之日起1年。

二、资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。



