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河源供电局
基于大疆御3机型的遥控器前端视频采集与智慧安监系统融合传输装置项目材料采购
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[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于基于大疆御 3 机型的遥控器前端视频采集与智慧安监系统融合传输装置样机研制项目所需定制电子模块、结构件材料采购。
1.1本技术规范书规定了基于大疆御3机型的遥控器前端视频采集与智慧安监系统融合传输装置项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
[bookmark: _Toc490993883][bookmark: _Toc529463211][bookmark: _Toc476060462][bookmark: _Toc351722589][bookmark: _Toc445396910]2.项目目标
[bookmark: _Toc291690055][bookmark: _Toc351722590]本项目采购整套定制化硬件物料，用于研制适配大疆御 3 无人机遥控器的前端视频采集与智慧安监系统融合传输装置；完成 HDMI 视频采集编码、5G 电力 APN 专网通信、GB28181 音视频推流、断线自动重连功能样机开发。
采购的全部物料需满足户外输电、变电站现场宽温、强电磁干扰使用环境，保障样机硬件完整、功能可调试，支撑职工技术创新项目试验验证。
[bookmark: _Toc114177936][bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc470168814][bookmark: _Toc11752]3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	5G 通信模块
	定制工业级 M.2 接口全网通 5G 模组
	个
	1

	2
	主控模块
	定制RK3588 工业级核心板，16GB+128GB
	个
	1

	3
	显示模块
	定制0.96 寸工业级 OLED
	个
	1

	4
	SIM 卡座模块
	定制工业级双 Nano‑SIM 卡座
	个
	1

	5
	4G/5G 天线
	定制工业级 SMA 全向高增益防水天线
	个
	4

	6
	按键模块
	定制工业防水轻触按键 2 路
	套
	1

	7
	DC 电源座模块
	定制工业防水 DC 电源座 12V
	个
	1

	8
	RJ45 网口模块
	定制工业级 IP67 防水 RJ45 百兆网口
	个
	1

	9
	音频输入模块
	定制工业隔离型 3.5mm 音频采集模块
	个
	1

	10
	NP-F970电池
	定制工业级大容量 NP‑F970，10500mAh
	个
	1

	11
	3D打印机械外壳
	定制工业 SLA 光固化树脂手板
	套
	1
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[bookmark: _Toc529463214][bookmark: _Toc490993885]1. 供应商需保障定制硬件、手板加工的供应时效，按约定周期完成硬件改版、固件适配调试、结构手板交付；
2. 提供物料基础技术资料，配合我方完成与大疆御 3 遥控器硬件适配调试；
3. 所有物料随货提供产品合格证、关键器件规格书；
4. 对定制件存在的加工、硬件缺陷，供应商应提供售后更换、整改服务
4. 技术要求
4.1 所有采购物料整体适配大疆御 3 遥控器外挂安装使用，整套装置可挂载于遥控器背部，实现遥控器 HDMI 视频信号接入处理；
4.2 环境适应性：模块工作温度覆盖‑40℃～+75℃，满足户外电力现场高低温工作条件；天线、接口类部件具备防水防尘能力，可适应野外潮湿、盐雾环境；
4.3 射频通信：5G 模组支持电力 APN 专网拨号，支持双卡链路备份切换；4G/5G 天线为 MIMO 全频段高增益，适配变电站强电磁环境；
4.4 电气性能：DC 供电接口支持 2A 电流输入，具备防反接、过压过流保护；网口具备电气隔离，音频模块具备电磁隔离抗干扰能力；
4.5 总体规格偏差：定制电路板、结构外壳尺寸总体规格偏差不大于 ±5%，结构开孔位置偏差不大于 ±0.5mm；
4.6 所有定制硬件、电池元器件需要提供出厂合格证明、器件规格资料；
4.7 主控硬件需支持 H.265 硬编码，可完成 GB28181 协议部署调试，满足安监平台视频推送业务开发条件。
5.安全责任要求
5.1 供应商须供应满足本技术规范技术、质量要求的优质定制器件及结构件，元器件、锂电池必须符合国家相关安全标准，杜绝劣质元器件。
5.2 锂电池需具备过充、过放、短路保护功能，满足宽温环境下使用安全要求。
5.3 供货物料在硬件设计、加工层面应充分考虑电力现场电磁防护，避免出现短路、打火等安全隐患。
[bookmark: _GoBack]5.4 因物料本身质量不达标引发的硬件损坏、安全风险，由供货方承担对应责任。
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