人才发展中心2026年培训基地管理部窗帘采购技术规范书

一、项目概况
（一）项目名称
人才发展中心2026年周转房及公寓窗帘采购。
（二）服务地址
云南省昆明市盘龙区龙欣路29号。
（三）到货期限
2026年11月30日
[bookmark: _Toc451693402]    （四）项目内容： 云南省昆明市盘龙区青竹里4号共有公房17套，68道窗户。其中遮光隔热窗帘约350米，百叶窗约108平方米，铝合金 轨道约132米，预估采购金额4.8万元。
二、 总则 
[bookmark: _Toc25863][bookmark: _Toc423448532][bookmark: _Toc300324063][bookmark: _Toc6607][bookmark: _Toc8634][bookmark: _Toc298099242][bookmark: _Toc298099426][bookmark: _Toc298099131][bookmark: _Toc25889]2.1 总体要求
2.1.1本技术规范书根据《人才发展中心2026年培训基地管理部窗帘采购》需求提出，内容包括项目技术要求、项目实施组织规范、验收及费用组成等事项。
2.1.2 本技术规范书中提出的技术要求仅为最低限度的技术要求。供货商必须仔细阅读技术规范书的全部条款，并提供能完全满足要求的技术服务方案。
[bookmark: _Toc300324065][bookmark: _Toc298099428][bookmark: _Toc298099244][bookmark: _Toc30212][bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc423448534][bookmark: _Toc2761][bookmark: _Toc298099133][bookmark: _Toc12243]2.1.3 本技术规范书的解释权属于采购人，未经采购人同意，任何个人和单位不得做出任何修改。
2.2技术应答要求
[bookmark: _Toc423448536][bookmark: _Toc298099135][bookmark: _Toc298099430][bookmark: _Toc27554][bookmark: _Toc2479][bookmark: _Toc300324067][bookmark: _Toc24076][bookmark: _Toc11832][bookmark: _Toc298099246]2.2.1引用标准：需符合国家及行业现行有效标准，核心包括《纺织品 装饰用织物》（GB/T 19817）《防紫外线》（GB/T 18830-2009）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010，B类）、《公共场所用纺织品》（GB/T 29862-2013）、《纺织品色牢度试验》（GB/T 3921-2008），配件、轨道、百叶：GB/T 5237系列（型材）、表面处理按喷粉/氧化等分部标准。
2.2.2对规范书中的技术指标要求，应说明能否满足、满足的程度以及实际满足的指标值。
2.2.3 报价时需提供与报价及采购内容备注的材质要求一致的质检报告。
3.1  采购内容
	序号
	物资名称
	技术参数
	预估数量
	单价
	金额

	1
	遮光隔热窗帘
	环保、透气、遮光等性能的窗帘，遮光隔热，防止紫外线。遮光窗帘，绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且隔音隔热。满足国家相关环保要求,比列 1:2 ;a、面料:聚酯纤维 100(%),幅宽 2.8米，100%全遮光;b、甲醛含量(mg/kg):≤75;c、PH 值4.0-8.5;d、异味:无异味;、耐皂洗色牢度(级):变色4，沾色多3;f、密度(根/10cm):经向≥1600，纬向≥450;g、平方米干燥质量(g/m2)≥300g/m2;h、防紫外线性能:UPF值:≥40T(UVA)AV(%)三5;1、水洗变化率(%):经向/纬向:-1~+1窗帘调节带材质:采用有纺布带，高温处理，水洗不变形，抗紫外线，宽三7.5cm;口袋间距=0.2cm;易洗涤、不变形、耐老化等。挂钩:采用锌材质挂钩;配同色窗帘绑带。布带材质:采用有纺布带宽 100mm;使用5级高纤原料精工制造，采用加捻聚合新工艺，不添加任何染色剂和防腐剂，纯天然环保。高温处理，水洗不变形(最高温度达到 120℃不变形)，耐化学性。具有抗虫蛀功能，耐腐蚀，耐磨性好，耐光性好，抗紫外线;易洗涤、不变形、耐老化等。成分:100%聚酯纤维。断裂强力(I):1870(I)甲醛含量:合格;PH值:6;异味:无。
	350米
	
	

	2
	铝合金 轨道
	铝合金方轨，厚度1.2mm，角度偏差:0，切斜度:<0.1抗拉强度225/m,规定非比列延伸强度205/m,铁0.55%，硅0.39%铁0.24%，钢0.04%，锌0.05%，锰0.03%，铬0.02，钛0.01，静音轨道，静音轮。
	132米
	
	

	3
	百叶窗
	高分子百叶窗帘、阻燃防火，防止紫外线:紫外线穿透率5%(阻挡 95%左右直射阳光);其它性能:防水、防、稳定、经久耐用，抗拉强度:310b(经向);窗帘配件设计:配置市场上质量最好省力配件;轨道:采用钢制上轨道，表面阳级氧化处理，经久耐用，拉珠:最大承载 13kg大力士拉珠，拉珠之间摩擦系数小，不易损坏，性能稳定;插件:精巧的齿轮设计使操纵和控制变得更加顺畅:强度高耐腐化、使用优质的插件、无需缝纫。
	108平方米
	
	

	
	
	合  计
	
	
	




3.2货物质量要求
3.2.1遮光隔热窗帘质量要求：环保、透气、遮光等性能的窗帘，遮光隔热，防止紫外线。遮光窗帘，绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且隔音隔热。满足国家相关环保要求,比列 1:2 ;a、面料:聚酯纤维 100(%),幅宽 2.8米，100%全遮光;b、甲醛含量(mg/kg):≤75;c、PH 值4.0-8.5;d、异味:无异味;、耐皂洗色牢度(级):变色4，沾色多3;f、密度(根/10cm):经向≥1600，纬向≥450;g、平方米干燥质量(g/m2)≥300g/m2;h、防紫外线性能:UPF值:≥40T(UVA)AV(%)三5;1、水洗变化率(%):经向/纬向:-1~+1窗帘调节带材质:采用有纺布带，高温处理，水洗不变形，抗紫外线，宽三7.5cm;口袋间距=0.2cm;易洗涤、不变形、耐老化等。挂钩:采用锌材质挂钩;配同色窗帘绑带。布带材质:采用有纺布带宽 100mm;使用5级高纤原料精工制造，采用加捻聚合新工艺，不添加任何染色剂和防腐剂，纯天然环保。高温处理，水洗不变形(最高温度达到 120℃不变形)，耐化学性。具有抗虫蛀功能，耐腐蚀，耐磨性好，耐光性好，抗紫外线;易洗涤、不变形、耐老化等。成分:100%聚脂纤维。断裂强力(I):1870(I)甲醛含量:合格;PH值:6;异味:无。
3.2.2铝合金轨道质量要求：铝合金方轨，厚度1.2mm，角度偏差:0，切斜度:<0.1抗拉强度225/m,规定非比列延伸强度205/m,铁0.55%，硅0.39%铁0.24%，钢0.04%，锌0.05%，锰0.03%，铬0.02，钛0.01，静音轨道，静音轮。
3.3.3百叶窗质量要求：百叶窗帘、阻燃防火，防止紫外线:紫外线穿透率5%(阻挡 95%左右直射阳光);其它性能:防水、防、稳定、经久耐用，抗拉强度:310b(经向);窗帘配件设计:配置市场上质量最好省力配件;轨道:采用钢制上轨道，表面阳级氧化处理，经久耐用，拉珠:最大承载 13kg大力士拉珠，拉珠之间摩擦系数小，不易损坏，性能稳定;插件:精巧的齿轮设计使操纵和控制变得更加顺畅:强度高耐腐化、使用优质的插件、无需缝纫。
3.3质量检验标准
3.3.1外观检验：表面无破损、污渍、疵点（缺经、断纬、跳花），颜色均匀无阴阳色；刺绣/印花清晰无错位，缝迹平直（无漏缝、跳针）。
3.3.2安全性能检验：甲醛含量≤20mg/kg，pH值4.0-8.5（水洗后），无异味（符合GB 18401 B类）。
3.4售后服务承诺
[bookmark: _GoBack]3.4.1质量问题响应：采购人接收窗帘后，若发现存在任何质量问题，需在收货后的7天内以书面形式通知。供货商在收到通知后的48小时内，将安排专人与采购人进行沟通，3 - 5个工作日内给出明确的处理方案（如免费退换货、修补、折价处理等）。
3.4.2窗帘使用支持：供货商将为采购人提供关于窗帘正确使用、洗涤保养方面的专业建议与指导，助力延长窗帘的使用寿命，降低运营成本。 
3.5交期与物流承诺
3.5.1准时交付保障：供货商承诺自双方确认订单及付款条件之日起，如 10 - 30个工作日内完成生产，并将货物交付至采购人指定地点。针对紧急订单，供货商将竭尽全力协调资源，在双方协商确定的加急期限内完成交付。
3.5.2 物流安全承诺：供货商将挑选信誉优良的物流公司进行货物配送，确保布草在运输过程中包装完整、无污损、无丢失。若因物流方面的原因致使货物损坏或交付延误，供货商将负责协调处理，并承担相应责任。
3.5.3订单跟踪服务：订单确认之后，供货商将提供订单生产进度查询服务，并在货物发出后及时提供物流信息，以便采购人做好收货准备工作。 
4. 其他要求
4.1环保要求：生产用染料、助剂无偶氮等有害物质，需提供产品环保检测报告。



