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1.总则
本技术规范书适用于一种水泥杆角度监测装置研制项目所需材料。
1.1本技术规范书规定了一种水泥杆角度监测装置研制项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
2.项目目标
本项目是针对一种水泥杆角度监测装置研制，采购其所需的材料，确保水泥杆角度监测装置能够正常运行，能够解决传统人工测量误差大、效率低的问题，实现水泥杆角度监测。
3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	倾角采集模块
	分辨率与量程满足水泥杆角度监测要求，工业级，通信接口与主控匹配
	个
	1

	2
	陀螺仪模块
	具备角速度、加速度等动态信息输出，用于动态补偿
	个
	1

	3
	显示模块
	现场显示角度、状态及操作提示
	个
	1

	4
	主控模块
	具备多路通信、数据采集、滤波融合、状态判断与存储能力
	个
	1

	5
	电源模块
	锂电池组及充电管理，满足装置连续工作要求
	套
	1

	6
	安装适配模块
	防水防尘材质，含安装支架及紧固件
	套
	1


 
3.服务要求
本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。
4. 技术要求
4.1  适配水泥杆角度监测装置使用；
4.2  对装置防护外壳、安装支架、紧固件、线缆等有加工尺寸要求的物料，总体规格偏差不大于±5%，长度偏差不大于±10%；
4.3  一种水泥杆角度监测装置需要提供出厂合格证明；
4.4  装置应集成双轴倾角采集、陀螺仪动态补偿、主控数据处理、数据显示和电源管理模块，能够实时采集并显示水泥杆双轴倾斜角度及数据状态，具备现场快速安装、动态晃动判别和辅助功能。
5.安全责任要求
在一种水泥杆角度监测装置研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。
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