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一.适用范围

本规范书规定了反光衣及配套反光帽套、反光袖套产品的技术要求、检验要求、包装及交付要求。适用于施工现场、道路巡检作业人员穿戴的高可视警示防护用品。

二.引用及参照标准

1.GB 20653‑2006《职业用高可视性警示服》，产品全部指标需符合该国家标准要求

2.产品分类

（1）Ⅰ类：日常场内巡检基础反光衣；

（2）Ⅱ类：户外白天作业反光衣；

（3）Ⅲ类：夜间道路、公路作业高可视反光衣。

    配套产品包含：反光帽套、反光袖套。
三.技术要求

1.面料：面料选用耐磨透气化纤面料，颜色为荧光黄/荧光橙，色泽均匀，无破损、跳纱。

2.反光条

（1）反光晶格条反光亮度满足国标，水洗后反光性能不快速衰减；

（2）反光带宽度≥50mm，缝合牢固，不易脱落；

（3）反光条排布：前胸、后背、肩部、腰部分布，满足可视要求。

3.反光衣款设计和结构要求
（1）主体采用魔术贴或者拉链开合，穿戴方便；

（2）尺码齐全，适合不同体型人员；

（3）配套反光帽套、袖套反光带粘接牢固，松紧合适。
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（4）底色：荧光黄绿色，面料色泽均匀，无色差、污渍、破洞。

（5）整件外穿使用，不得内穿、反穿。 

4.面料要求

（1）面料采用透气化纤网布或者平纹机织布，结实耐洗涤，不易起球、不易褪色。

（2）面料抗撕裂，正常作业拉扯不开裂；多次水洗后荧光色度不能明显衰减。 

5.反光条技术参数

（1）反光条为银灰色高可视反光带，宽度50mm。

（2）布置位置：

身体：上下两道横向环绕反光条，环绕背心前后；

肩部：左右肩各竖向反光条，连接上下横条；

（3）反光条采用热压烫印或者高强度车缝，不能简单粘贴；水洗、摩擦不脱落、不起翘。

（4）逆反射系数满足国标，夜间车灯照射下反光清晰。

6.结构、配件设计

（1）门襟：中间黑色拉链开合，拉链顺滑，耐反复拉扯。

（2）口袋：左胸：名片插袋（透明ID卡袋）；下摆左右各设置实用插袋。

（3）包边：背心领口、袖窿、下摆全部黑色包边处理，做工整齐，线头修剪干净。

7.标识印刷（南网专用）

（1）前胸左上方：印刷南方电网企业LOGO +“中国南方电网”汉字。

（2）后背正中：印刷“中国南方电网”及英文 CHINA SOUTHERN POWER GRID。

（3）印刷牢固，水洗不掉色，图案字体清晰完整，不得模糊残缺。[image: image2.png]=i
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8.尺寸规格

提供多尺码S/M/L/XL/XXL，适配不同身高体重人员；衣长、胸围公差符合服装通用公差。

9.供货范围一览表

9.1卖方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

9.2项目名称：2026年天峨供电公司安措材料采购项目
	序号
	设备名称
	招标方要求
	招标方要求

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式、规格
	单位
	数量

	1
	反光衣
	无袖，M码；反光条为银灰色高可视反光带，宽度50mm。
	件
	60
	
	
	


9.3卖方应根据自身产品的具体情况，提供详细的配置清单，包括专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
10.使用报废条件

出现以下任一情况应报废，禁止继续使用：

（1）面料破损、大面积油污无法清洗；

（2）反光条脱落、起翘、反光明显变暗；

（3）荧光底色严重褪色；

（4）南网标识磨损看不清；

（5）拉链损坏无法闭合。
四、检验要求

1.供货方提供产品合格证、检测报告；

2.到货外观检查：无开线、无脱胶、反光条无破损；

3.抽样复核反光亮度，不合格批次全部拒收。
反光衣技术规范书
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