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1 适用范围

 本规范书规定了反光衣产品的技术要求、检验要求、包装及交付要求。适用于施工现场、道路巡检作业人员穿戴的高可视警示防护用品。

2.引用及参照标准

产品全部指标需符合该国家标准要求
3 产品分类

1）Ⅰ类：日常场内巡检基础反光衣；

2）Ⅱ类：户外白天作业反光衣；

3）Ⅲ类：夜间道路、公路作业高可视反光衣。

    配套产品包含：反光帽套、反光袖套。
4 技术要求

1面料

 面料选用耐磨透气化纤面料，颜色为荧光黄/荧光橙，色泽均匀，无破损、跳纱。

2反光条

1.反光晶格条反光亮度满足国标，水洗后反光性能不快速衰减；

2.反光带宽度≥50mm，缝合牢固，不易脱落；

3.反光条排布：前胸、后背、肩部、腰部分布，满足可视要求。

 3反光衣款设计和结构要求
   1.主体采用魔术贴或者拉链开合，穿戴方便；

2.尺码齐全，适合不同体型人员；

3.配套反光帽套、袖套反光带粘接牢固，松紧合适。
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4 底色：荧光黄绿色，面料色泽均匀，无色差、污渍、破洞。

5 整件外穿使用，不得内穿、反穿。

2 面料要求

  .  1 面料采用透气化纤网布或者平纹机织布，结实耐洗涤，不易起球、不易褪色。

2 面料抗撕裂，正常作业拉扯不开裂；多次水洗后荧光色度不能明显衰减。

3 反光条技术参数

   1 反光条为银灰色高可视反光带，宽度50mm。

2 布置位置：

  - 身体：上下两道横向环绕反光条，环绕背心前后；

- 肩部：左右肩各竖向反光条，连接上下横条；

3 反光条采用热压烫印或者高强度车缝，不能简单粘贴；水洗、摩擦不脱落、不起翘。

4 逆反射系数满足国标，夜间车灯照射下反光清晰。

4 结构、配件设计

    1 门襟：中间黑色拉链开合，拉链顺滑，耐反复拉扯。

2 口袋：

 - 左胸：名片插袋（透明ID卡袋）；

- 下摆左右各设置实用插袋。

3 包边：背心领口、袖窿、下摆全部黑色包边处理，做工整齐，线头修剪干净。

 5 标识印刷（南网专用）

    1 前胸左上方：印刷南方电网企业LOGO +“中国南方电网”汉字。

2 后背正中：印刷“中国南方电网”及英文 CHINA SOUTHERN POWER GRID。

3 印刷牢固，水洗不掉色，图案字体清晰完整，不得模糊残缺。[image: image2.png]=i
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6 检验与验收

  1 外观检查：面料无破损，包边整齐，拉链完好；反光条无开裂起边；南网标识完整清晰。

2 反光检查：灯光照射反光效果明显。

3 耐水洗：经过规定水洗次数后，反光性能、荧光颜色、印刷标识仍然满足要求。

 7 使用报废条件

  出现以下任一情况应报废，禁止继续使用：

①面料破损、大面积油污无法清洗；

②反光条脱落、起翘、反光明显变暗；

③荧光底色严重褪色；

④南网标识磨损看不清；

⑤拉链损坏无法闭合。
 8 检验要求

 1.供货方提供产品合格证、检测报告；

2.到货外观检查：无开线、无脱胶、反光条无破损；

3.抽样复核反光亮度，不合格批次全部拒收。

9供货范围一览表

9.2.1卖方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

9.2.2项目名称：河池大化供电局2026年安全工器具购置项目
	序号
	设备名称
	招标方要求
	招标方要求

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式、规格
	单位
	数量

	1
	反光衣
	无袖，XL码；反光条为银灰色高可视反光带，宽度50mm。
	件
	30
	
	
	


9.2.3卖方应根据自身产品的具体情况，提供详细的配置清单，包括专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
反光衣技术规范书
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