500kV沿海西部通道加强工程（标段二）
光缆熔接技术规范书
500kV沿海西部通道加强工程（标段二）有四个子单位工程，分别为：
①防城港核电站～南宁500千伏Ⅰ回线路改接新江500千伏变电站线路工程
②防城港核电站～南宁500千伏Ⅱ回线路与海港～新江500千伏线路搭接工程
③防城港核电站～南宁500千伏Ⅰ回线路与海港～新江500千伏线路搭接工程
④防城港核电站～南宁500千伏Ⅱ回线路改接至海港500千伏变电站线路工程
一、工程简介：
①防城港核电站～南宁 500kV Ⅰ回线路改接新江（民歌）500kV 变电站线路工程（非南宁市段）前进方向左侧架设 1 根 OPGW 光缆，线路前进方向为：500kV 光南甲线改接点 GA1 至 GA214。
②防城港核电站～南宁 500kV Ⅱ回线路改接至海港 500kV 变电站线路工程新建段在前进方向左侧架设 1 根为 48 芯 OPGW-150 光缆，利旧段架设 2 根 48 芯光缆 OPGW-150 光缆；线路前进方向为 500kV 海港变出线间隔至南宁变。
③将原海民甲线的光缆路由通过GB1C-GC2D进行光缆连接，恢复光缆原路由。
二、作业地点及要求
1.工程项目所在地为广西防城港市钦州市（防城区、钦北区、钦南区）
2.熔接的光缆的型号：GYFTY86-36B1.3、GYFTY86-24B1.3、OPGW-48B1-150[98. 7:275.0]、OPGW-36B1-120[159.8:121.5]、OPGW-16B1+8B4-130（利旧），需熔接光缆型号芯数包含24芯、36芯、48芯。
3.需要服务的内容：熔接、接续盒衰减测试、全线测通，确保通过通信班竣工验收。
本次需求为:
（1） 防城港核电站～南宁500千伏Ⅱ回线路改接至海港500千伏变电站线路工程、及原海民甲线的光缆路由通过GB1C-GC2D进行光缆连接，恢复光缆原路由。熔接接续盒数量为11个，初步定为2026年11月中、下旬开始熔接（要求熔接、测试完成时间不得超过3天，具体熔接时间及地点以项目通知时间为准）。
（2） 光缆熔接头明细：
OPGW-48B1-150[98.7:275.0](48芯)-6个
[bookmark: _GoBack]OPGW-16B1+8B4-130 (24芯)-3个
GYFTY86-36B1.3 (36芯)-1个
GYFTY86-24B1.3 (24芯)-1个
5.执行标准：《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344-2018）。
6.需要具备的资质：具备熔接光缆等相关工作的营业执照。
7、需提供光缆熔接的OTDR测试报告、熔接记录表、中续断测试报告。

