	一、项目摘要（简要说明项目主要研究内容、预期目标）
    10kV中置柜作为一种高压配电设备，其主要作用是通过其内部的高压开关和隔离开关，将电网的高压电源接入到中置柜中，并将电能进行分配。此外，10kV中置柜还具备完善的电气闭锁及机械闭锁功能，确保了操作的安全性和可靠性。10kV中置柜的设计和构造旨在满足高压配电的需求，其内部结构包括手车、主开关柜、母线机房、电缆房、低压室等部分，每个部分都有其特定的功能和作用。在日常运维检修中，操作中置柜PT小车和底盘车都要用到操作手柄，常规的操作手柄在转动时因操作空间受限和导轨卡涩导致操作困难，人员无法辨别问题起因，消耗额外的人力物力，导致工时增长，影响工作效率，进而导致电网风险增高。

	二、项目采用的技术原理
  材料选择带胶套的棘轮把手,可更好地满足绝缘、防滑等安全要求，降低操作失误概率，保障操作人员安全。将带胶套的棘轮把手和手摇把手进行结合，可提升了握持舒适度，还减少力量的要求，使得工作人员能够更轻松、精准进行操作，提供了工作效率，更好的保护设备，提高了设备使用寿命，减少风险保证安全生产。

	三、技术关键点及创新点
1、焊接技术：要求熟练掌握，确保新元件连接可靠，焊点饱满、光滑，避免虚焊、等问题。 
2、机械结构适配：改造后的机械结构要与人体工程学相契合，保证手柄等操作部件的手感舒适，且行程和反馈力度合理。 
3、稳定性与可靠性：在改造过程中，要注重手柄整体的稳定性和可靠性，对新添加或改装的部件进行充分测试。
4、外观与材质创新：运用合适材料制造工艺，打造出具有个性化外观和舒适握持感的手柄。
5、降低劳动强度：符合人体工程学的设计可以减少电工手部和手臂的疲劳，长时间工作也不易感到劳累，有助于提高工作的持续性和质量。

	[bookmark: _GoBack]四、应用前景
提升操作安全性与可靠性
通过优化设计和采用先进材料，操作手柄可更好地满足绝缘、防滑等安全要求，降低操作失误概率，保障操作人员安全。一些手柄还能集成防误操作装置，与中置柜的联锁机构紧密配合，进一步提高操作的准确性和可靠性。
    提高操作效率
未来的操作手柄可能会采用更符合人体工程学的设计，减轻操作人员的疲劳，使操作更加便捷、快速，大大提高工作效率，减少停电时间。
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