技术参数要求
1.手持云台摄像设备规格参数
1.1一体化手持三轴云台摄像设备，平移、俯仰、横滚三轴可独立电控转动，云台角度抖动抑制精度≤±0.005°，云台最大控制转速≥180/s。
1.2机身集成双光学镜头模组；广角镜头搭载1英寸CMOS图像传感器，等效焦距19～21mm，最大光圈≥F2.0；中焦镜头等效焦距58～62mm，最大光圈≥F1.8，整机支持最高≥12倍综合变焦，变焦过程支持智能主体跟踪功能。 
1.3支持4K分辨率下≥60fps普通视频录制，广角镜头支持4K分辨率下≥240fps 高速慢动作视频录制；中焦镜头支持4K分辨率下≥200fps 高速慢动作视频录制。 
1.4机身出厂标配内置存储空间≥100GB；可通过microSD卡插槽拓展存储。
1.5整机重量≤230g，内置可充电锂电池，机身搭载≥2英寸触控显示屏，屏幕峰值亮度≥1000尼特；机身内置拾音麦克风数量≥3个，支持立体声收音。
1.6 供货需配套提供同种品牌原厂最新一代配件：收纳袋，收纳包，主机手绳，补光灯，1/4''螺纹手柄，迷你三脚架，USB-C至USB-C PD主机快充线，取景遥控器，遥控器磁吸充电线，遥控器手绳，发射器，发射器磁吸充电线，防风毛套，磁吸前盖，磁铁，磁吸背夹。配件须与主机适配，为原厂正品。

2. 运动相机规格参数
2.1图像传感器尺寸≥1/1.2英寸 CMOS，有效像素≥3800万；镜头支持物理可变光圈，光圈范围f/2.0~f/4.0，最大视场角≥155°。
2.2支持8K分辨率下≥30fps普通视频录制，4K分辨率下≥120fps普通视频拍摄，支持1080p分辨率下≥240fps慢动作视频录制；视频码流≥120Mbps；支持专业log模式与10-bit色深。
2.3裸机防水深度≥20米（IP68防水测试下无需防水壳）；工作环境温度-20℃~45℃。
2.4整机重量≤150g，电池容量≥1900mAh，可拆卸更换；出厂标配内置存储空间≥64GB，可通过microSD卡插槽拓展存储。
2.5 支持超强电子增稳及地平线增稳，前后均有触控屏，后屏尺寸≥2.5英寸，峰值亮度≥1000cd/㎡。
2.6 供货需配套提供同种品牌原厂最新一代配件：收纳包，三块耐寒续航电池，三块电池收纳盒，锁紧螺杆，双向快拆转接件，1.5米延长杆，曲面粘接底座，USB-C至USB-C PD快充线，防滑垫片，肩带支架，挂脖支架（≥195mm×175mm），多功能扩展框，双向迷你延长杆，增广镜（含硅胶保护套、收纳盒，佩戴后可将相机视角扩大至≥180°），微距镜（含收纳盒，旋转对焦环可在11cm至75cm范围内手动调整对焦距离）， ND8、ND16、ND32三款减光滤镜及ND镜收纳盒，玻璃镜头保护盖。配件须与主机适配，为原厂正品。

3.内存卡规格参数
3.1标准 microSDXC（tf）存储卡，配有适配器，容量≥512GB，符合SD协会规范。
3.2 UHS速度等级≥U3，最低顺序写入速度≥30MB/s；视频速度等级≥V30；应用性能等级≥A2。
3.3 读取速度≥200MB/s；写入速度≥140MB/s。
3.4 具有防水、防震、耐高低温、防磁、防X射线、防冲击等防护特性。
3.5 内存卡享受有限终身质保，对在质保期内确定对存在缺陷的产品提供维修、更换或退款服务。

4.其他
4.1供应商所投设备需达到或优于以上参数。
4.2供应商所投设备要求为原厂原装，符合中国数字（码）照相机通用规范。并在中国范围内合法销售的，原厂生产的、全新的、未使用过的（包括配件）、质量可靠的成熟产品。
4.3采购人保留对供应商所投的产品进行全面送检测机构测试的权利，若检测报告表明设备不符合采购文件要求，视为不合格产品，采购人有权追究其法律责任。
[bookmark: _GoBack]4.4本项目要求供应商负责货物的制造或采购、运输、调试、验收、保养和售后服务等工作。如果供应商在中标并签署合同后，在供货、调试等工作中出现部件的任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
4.5供应商应提供设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和配件清单、说明书、保修服务卡等。

5.交货安装调试和验收要求
5.1交货期：合同签订后5日内完成交付（包括设备到位、验收，能交付用户使用）。
5.2交货地点：广州市天河区林和西路17号广州电力设计院有限公司
5.3交货时，供应商应派出技术人员在现场调试并验收。

6.售后服务要求
6.1供应商需为设备提供不少于3年的质保服务，质保期内如出现产品问题，供应商应提供免费的设备维修或更换服务以保证机器的正常使用。质保期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
6.2供应商提供终身维护。质保期后能够继续提供产品使用运行的技术支持，保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。同时承诺保修期过后的维修只收取零配件费。
6.3设备制造商应备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务，并保证3年以上的供应期，提供售后服务热线电话。
6.4供应商须在质保期内，免费提供设备软件的升级。同时，保证其使用软件的合法性，并承诺其所产生的任何知识产权纠纷与用户无关。
6.5设备发生故障，接到采购人通知后要求12小时内回应，24小时形成解决方案。
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