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1 [bookmark: _Toc25983]总则
1.1  本招标技术文件适用于数智运营中心2026年日常生产资金（信息材料及耗材）的功能、性能、安装等方面的技术要求。
1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的产品。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.7  投标方应在投标的技术应答文件按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.9  本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
2 [bookmark: _Toc352233454][bookmark: _Toc15047]范围
2.1  投标方提供的设备具体规格、数量见表1，投标方要确保供货范围完整，需满足本技术规范的供货要求及技术、功能、性能等要求，并以能满足用户安装、运行要求为原则。若签订合同后，在安装、调试、运行中发现缺项，则由投标方负责免费补充。
表1 供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名  称
	项目要求
	投标方保证

	
	
	品牌、型号、规格
	单位
	数量
	单价
	组合报价
	品牌、型号、规格

	1
	搓纸轮
	（1）适用于惠普Laserjet pro M403dn（纸盒2）搓纸轮
	组
	2
	
	
	

	
	
	（2）适用于富士施乐DocuCentre-V C2265（纸盒1）搓纸轮
	组
	2
	
	
	

	
	
	（3）适用于富士施乐DocuCentre-V3065（纸盒1）搓纸轮
	组
	2
	
	
	

	2
	电池
	（1）适用于华为笔记本matebook13电池
	块
	3
	
	
	

	
	
	（2）适用于华为M3平板电池
	块
	5
	
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]打印机定影组件
	（1）适用于东芝4508A定影组件
	个
	2
	
	
	

	
	
	（2）适用于惠普Laserjet pro M403dn定影组件
	个
	2
	
	
	

	
	
	（3）适用于立思辰GB7531CDN定影组件
	个
	1
	
	
	

	
	
	（4）适用于富士施乐DocuPrint 3105定影组件
	个
	1
	
	
	

	4
	硒鼓
	（1）适用于惠普Color LasserJet 5550dn硒鼓（黑色、蓝色、黄色各1支）
	支
	3
	
	
	

	
	
	（2）适用于佳能imageCLASS MF732Cdw品红色硒鼓
	支
	2
	
	
	

	
	
	（3）适用于立思辰GB7531CDN硒鼓（黑色、蓝色、红色、黄色各1支）
	支
	4
	
	
	

	5
	显影组件
	（1）适用于惠普color LaserJet MFPE77830显影组件（黑色、蓝色、黄色、红色各2支）
	支
	8
	
	
	

	
	
	（2）适用于立思辰GB7531CDN显影组件（黑色、蓝色、黄色、红色各1支）
	支
	4
	
	
	

	6
	转印组件
	（1）适用于京瓷P5021转印组件
	支
	1
	
	
	

	
	
	（2）适用于夏普SHARP MX-C2622R转印组件
	支
	1
	
	
	

	
	
	（3）适用于富士施乐ApeosPortC3570转印组件
	支
	2
	
	
	

	
	
	（4）适用于富士施乐ApeosPortC4570转印组件
	支
	2
	
	
	

	
	
	（5）适用于立思辰GB7531CDN转印组件
	支
	1
	
	
	


需方联系人及电话：周森0771-2551238
交货地点：广西南宁市青秀区民主路7号C座。
2.2  工厂试验可由投标方在生产厂家内完成。
2.3  投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，做好售后服务工作。
3 [bookmark: _Toc18153]应遵循的主要标准
3.1  表2所列标准所包含的条文,通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 若未指明标准号年份，则使用所列标准的最新版本。如果各标准对同一内容要求有所不同，则需满足最高的标准要求。
表2 设备应遵循主要标准列表
	标准号/发文号-年份
	标准名称

	GB 2423-95  
	电工电子产品环境试验规程

	GB—2887-89
	计算机场地技术条件

	Q/CSG2222002-2025
	中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法


4 [bookmark: _Toc195]使用条件
4.1  正常工作大气条件
4.2  环境温度：-5℃～+55℃；
4.3  相对湿度：不高于90％（装置内部应无凝露，也不结冰）；
4.4  大气压力：70kPa～106kPa。
4.5  无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。
4.6  贮存、运输环境条件
4.6.1 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
4.6.2 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，储存相对湿度：≤90%～96％，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。
4.7 周围环境
4.7.1 场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；
4.7.2 使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。
4.8 安全要求
4.8.1 投标方及其产品和服务的提供者须配合招标方进行网络安全审查。
4.8.2 ★投标方及其产品和服务的提供者须承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备。无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。
4.9 现场服务及售后服务
4.9.1 投标方负责解决性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。
4.9.2 提供不少于一年产品质保期。
4.9.3 在质保期内提供免费修理、维护服务。
4.9.4 在产品质保期内有质量问题，由投标方负责修理或更换。
4.9.5 质保期内硬件故障时，投标方应提供远程技术指导，使硬件故障快速诊断并得以解决。
5 [bookmark: _Toc316983940][bookmark: _Toc29159]响应文件要求
投标方提供的响应文件均须加盖投标方公章，不按响应文件要求提供的做否决投标处理：
（1） 合法有效的营业执照。
（2） 法定代表人身份证明及身份证复印件。
（3） 非法定代表人代表需提供法定代表人授权委托书及身份证复印件。
（4） ★报价表（如报价总价低于最高限价的80%，需提供成本分析报告，报告需充分说明报价的组成，降低报价成本的治理措施及其它项目应用过的经验等，未提供成本分析报告或提供的成本分析报告不符合上述要求的视为不响应文件要求）。
（6）按报价表要求提供投标产品的具体参数，包括：品牌型号、规格、单价、总价，如出现报价错误，视为不响应文件要求处理。

13

image2.png




image1.jpeg
= ch &5 75 B2

s CHINA SOUTHERN POWER GRID

Il




