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总 则

本文件为广西电网能源科技有限责任公司2026年线路多维监测器第三方检测服务项目技术招标文件。

本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。如采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将可能导致废标。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

本标书的最终解释权归招标方。

1  项目概况

本项目主要是对广西电网能源科技有限责任公司提供输电线路多物理量集成传感器-线路多维监测器的第三方测试服务并出具检测报告，为上述单位的项目概况科技项目管理提供技术支持。投标方需对上述采购内容提供相关响应承诺函。
数量：按实际工作量为准。
测试化验地点：检测机构实验室。
2  测试/化验项目要求

2.1 项目及标准

开展输电线路多物理量集成传感器-线路多维监测器的第三方测试服务并出具检测报告，检测物资品类、试验项目按附表1执行，试验方法参照国家、行业、团体标准，职创、科技项目技术规范书、立项申报书等。

2.2 运输方式/样品
中标方负责对样品进行清点、接收及归还，对于装箱的样品还需负责拆箱与复原。

2.3 检测地点

中标方实验室。

3  技术服务的要求

3.1 主要技术要求

投标方必须有完备的运行机制、完善的组织管理措施，项目组成员经验丰富、职责分工清晰合理，能确保项目的顺利进行和圆满完成。投标方应为第三方检测服务机构，具备营业执照、CMA或CNAS认可资质（资质能力范围覆盖本项目相关检测内容）。 

3.2 技术支撑能力要求

（一）项目经验
投标方需具备输电线路多物理量集成传感器相关的检测、研发测试能力，投标方应提供投标截止日前36个月内（以合同签订时间为准）与标的物相关的试验检测、研发测试项目业绩清单2份及以上，清单应包含合同名称、合同金额或发票金额、项目清单等信息。

（二）人员支撑能力
投标方须具有较高专业水平和经验的技术人员，技术人员专业能力涵盖标的物所涉及的专业范围。投标方必须拥有一支稳定的项目团队，项目负责人应有多年检测经验及具备与本检测相关专业的工程师及以上职称，有较强的组织协调能力，需提供项目负责人职称证明材料，并提供在职证明材料。需提供项目负责人试验检测业绩情况，按照投标截止日期前36个月内，提供合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）。

项目成员应具有满足输电线路多物理量集成传感器检测需求的资格证书，例如高压电工、电气试验、继电保护等作业证，需提供项目成员持证证明材料；项目成员须具有相关专业技术水平，需提供项目成员职称证明材料，并提供在职证明材料。
（三）设备、场地支撑能力
投标方必须具备良好的运行机制和检测条件，管理制度完善、管理流程清晰，作业制度针对性强，检测装备齐全，能够满足招标检测项目要求。

检测装备方面，投标方应具备能开展附表1所示物资品类测试所需的足够试验设备（附关键设备清单及数量，须提供购置合同或发票）。提供标的物相关所有实验室管理制度及作业制度等相关材料。

3.3 转包及分包
投标方应有独立完成所有试验项目的能力，未经允许中标后不得将项目进行转包或分包。

3.4 信息保密要求
投标方必须有完善的检测管理程序，对检测过程中的检测信息保密措施完备,检测信息不能泄漏给设备制造商或系统开发方。投标方中标后须签订保密协议。（须提供检测机构所用保密措施相关证明材料。）
3.5 技术支持与售后服务

中标方能及时提供相应的技术支持和咨询，能在24小时内快速响应并及时处理检测过程出现的问题，承诺积极配合第三方测试，能提供便利的检测服务，配合职创及科技项目验收工作。

3.6 其他要求
★1、检测机构开展检测前需出具检测方案。
2、中标方须具备对试验过程的监控能力，包括视频监控、数据篡改等手段，其中视频监控至少保存六个月。
4  交付与验收

4.1 交付形式及验收要求

（1）按照招标方提供的国家、行业、团体标准，职创、科技项目技术规范书、立项申报书编制详细检测工作实施方案，内容应包括每项检测的检测流程、操作规范、依据标准、判断依据等。

★（2）检测完成后，7天内提交电子版检测报告一份,提交的检测报告内容必须正确无误，应详细列明：样品名称、生产厂家、产品型号、电压等级（如有）、检测依据、检测设备、检测项目、检测结果、检测人员及检测时间等，不合格的应在报告中注明不合格项目。提交的检测报告需加盖检验检测专用章。

★（3）中标方应提供职创、科技项目测试的质量综合分析报告一份及其电子版一份，内容为分析检测的产品质量指标，评价检测的产品质量情况，以及如何改进和提高产品质量的建议等内容。

4.2 违约的责任
因中标方的过错，例如不按招标方要求的标准、职创、科技项目技术规范书、立项申报书进行测试或存在徇私舞弊、漏检、透漏测试信息等情况造成招标方经济损失的，中标方应承担赔偿责任；

中标方不得以该标的中标供应商名义开展培训及其他营利活动；

中标方应确保测试结果准确。如项目执行中，中标方提供检测结果出现错误的（按委托单核算），该单将不予结算。

5 技术方案要求

投标方应针对招标范围内的试验对象提供详尽的检测工作实施方案，应包含试验依据、作业条件、作业流程（作业准备、作业配合、作业步骤）、安健环措施（安全风险辨析/风险源识别），与防控措施。

附表1：线路多维监测器第三方检测服务试验项目清单

	序号
	试验项目

	1
	外观和结构检查

	2
	无线通讯方式和装置数据接入测试

	3
	启动电流测试

	4
	电流精度测量试验

	5
	电流测量最大量程

	6
	导线温度试验

	7
	环境温度测量试验

	8
	环境湿度测量试验

	9
	环境气压测量试验

	10
	北斗定位测试

	11
	图像监控测试

	12
	视频监控测试

	13
	智能化功能（图像分析预警测试）

	14
	防护等级试验（防尘试验、防水试验）

	15
	故障定位精度


