[bookmark: _Toc32679]土壤氡浓度检测技术规范书
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]南丹公司保障性住房项目建设地点位于河池市南丹县城关镇民行中路东侧，总建筑面积 1862.88平方米。
二、检测依据
2.1《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；
2.2《检验检测机构资质认定管理办法》；
2.3 JJG（核辐射）001 测氡仪检定规程；
2.4 GB 50108《地下工程防水技术规范》；
2.5本工程项目相关资料、施工图纸、场地勘察资料及招标人提供的项目技术交底文件；
2.6如国家、行业及建设行政主管部门有最新规范、标准及管理要求的，以最新要求为准。
三、检测项目
3.1对拟建南丹公司保障性住房项目整体建筑场地开展全覆盖土壤氡浓度专项检测。
3.2严格依据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》相关规范要求，结合项目场地布局、建筑基础范围合理布设检测点位，对所有布设点位逐一开展土壤氡浓度现场取样、检测分析工作，完整采集各点位原始检测数据。
四、抽样要求
4.1根据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定：在工程地质勘察范围布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点，当遇较大石块、硬质土层等特殊场地情况时，测试点可偏离±2m，项目整体布点数量不应少于16个，所有布点位置必须全面覆盖单体建筑基础工程施工范围，无检测盲区、无点位遗漏，布点完成后出具点位布置图，标注各测点坐标、编号。
4.2本次检测采用少量抽气—静电收集—射线探测器法，现场检测时，每个测试点需使用专业打孔设备及专用检测工具规范打孔，打孔深度严格控制在500mm～800mm区间内，孔内放置取样装置，孔口做好密封；打孔完成后及时开展抽气检测作业，每个测点连续多组测量，舍弃首组受空气扰动数据，取有效测量平均值作为该点位土壤氡浓度结果，确保取样深度、取样方式符合规范要求，保障检测数据真实有效。
4.3现场检测环境条件：雨天不得开展检测；降雨结束后至少间隔24h方可进场检测；环境温度宜在-10℃～40℃，相对湿度≤90%，检测时间优先安排在8:00—18:00。
4.4如国家、行业及建设行政主管部门有最新规范、抽样标准及管理要求的，以最新要求为准。
五、检测方法
根据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定：土壤中氡气的浓度宜采用少量抽气—静电收集—射线探测器法或采用埋置测量装置法进行测量。结合本项目场地实际条件及检测精度要求，本次检测统一采用少量抽气—静电收集—射线探测器法开展全程检测工作。
所用测氡仪必须经法定计量机构检定合格且在检定有效期内，仪器性能指标满足：探测下限 ≤400 Bq/m³，测量相对扩展不确定度 ≤20%（k=2）；配套专用打孔工具、取气密封装置、密封胶泥等，保证取样孔口密封，避免外界空气混入干扰氡浓度测量。
检测全过程规范操作、全程留存检测影像及原始数据。如国家、行业及建设行政主管部门有最新检测规范、方法标准的，以最新要求为准。
六、现场履约及招标人管理要求
6.1 现场人员履约要求
中标单位进场开展检测作业人员须具备相应检测作业能力，熟悉GB50325-2020附录C土壤氡检测操作规程，掌握现场布点、打孔取样、仪器操作、数据读取全套流程。进场作业前须向招标人、监理提交现场作业人员台账、仪器设备检定证书、作业上岗证明等资料备查，现场人员须稳定在岗，不得随意更换无经验人员进场作业。
6.2 设备履约管理要求
进场使用的测氡设备、取样设备、打孔设备须状态完好、计量有效，全程满足规范精度要求。招标人及监理有权对进场设备进行核验，设备不符合要求的，招标人有权要求更换设备后方可开展检测。
6.3 现场施工管理要求
检测单位进场前须提交完整的现场检测实施方案、作业计划，经招标人及监理审核同意后方可开工。现场检测全过程接受招标人、监理旁站监督，严格遵守施工现场安全管理、文明施工、属地管理各项规定。
6.4 过程资料管控要求
检测全过程须真实、完整、规范留存原始资料，包含测点坐标记录、孔深记录、环境参数记录、每组原始检测数据、现场布点照片、取样作业影像等，所有资料可追溯、可复核，满足工程验收及归档要求。
6.5 工期及过程管控要求
检测单位须严格按照招标人既定工期节点完成全部现场检测、数据整理及报告编制工作。检测过程中发现数据异常、场地特殊情况、超标数据等问题，须第一时间书面上报招标人，不得瞒报、漏报、私自处置。
6.6 质量及诚信履约要求
检测单位须严格落实内部质量管控制度，确保检测流程合规、数据真实准确，严禁篡改、编造、删减原始检测数据，对所有检测成果质量负全部履约责任。
6.7 成果权属及保密要求
本项目所有检测原始数据、台账资料、检测报告等全部成果权属归招标人所有，服务单位不得擅自对外传播、泄露、转借或用于其他项目。
七、检测结果
7.1数据成果要求：完成项目场地全部点位土壤氡浓度检测后，精准统计每个检测点位的原始检测数值、土壤氡浓度检测结果，详细记录各点位坐标、打孔深度、检测时间、检测数值等核心数据，形成完整的检测数据台账，数据误差严格控制在GB50325-2020规范允许范围内。
7.2报告交付成果：检测完成后编制正式、完整、加盖CMA资质章的专业检测报告，报告内容至少包含：项目概况、检测依据、仪器信息及检定编号、布点示意图、各测点原始检测数据、单点值、统计平均值、分级判定结论、防氡措施建议。若存在点位数值超标，须精准标注超标点位、超标数值，并针对性出具风险说明及工程处置建议。按招标人要求提供纸质正本、副本及电子版报告，同步移交全部原始记录、现场照片、原始数据台账；报告格式规范、内容详实、数据准确，可直接用于本项目工程施工图参考、报审、竣工验收、资料备案及后续施工指导。
7.3成果有效性：最终检测结果及检测报告需真实、客观、公正，可作为本项目保障性住房工程场地环境评估、工程施工、竣工验收的法定依据，满足住建部门、质监部门及招标人各项审核使用要求。
