2026年云南十里阳光发展有限公司运作部打习垫采购项目

技术要求：
[bookmark: _GoBack]供货方供货前需提供样品，样品需保证与购买方现用的一致（提供参数报告，并提供原厂授权证明文件，成交通知书发出后5个工作日内需提供样品及文件资料），经采购方确认无误后方可供货，质保期至少二年，物流请使用顺丰或德邦，采购方联系人：余雄13888682165
打习垫技术参数 
1. 规格：L1500W1500H35mm
2. 草丝参数：高性能尼龙66草丝，原料甄选优质高性能基材，耐磨、抗老化、回弹性能优异
3. 底部防震垫参数：180KG/m³发泡密度，表面带防滑大凸点，凸点密度9222圆点/平方，防滑减震，受压不易变形
4. 3D弹簧层参数：面密度1300克/平方，弹性持久，反复踩踏不易塌陷
5.胶水：巴斯夫胶水，灌胶及贴合工艺：机器PU贴合（非人工灌胶及贴合）
6. 成品重量：约20KG
打习垫样品图片：
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