海南省充换电一张网服务有限责任公司

2026年服务器零星采购项目

技术规范书


采购人：海南省充换电一张网服务有限责任公司

编制日期：2026 年 11月

一、项目概述

1.1为保障零碳园区建设需求，海南省充换电一张网服务有限责任公司拟采购服务器设备1套，包含设备供货、包装运输至指定地点，满足现场系统部署、数据采集、设备监测、网络通信等业务运行需求。
1.2交货地点：海南省海口市龙华区椰海大道323号海南省充换电一张网示范基地。
采购内容

	序号
	服务名称
	服务内容描述

	1
	服务器设备
	服务器1套，需满足国产自主可控要求。

	2
	设备安装及售后服务
	供应商在采购以上设备后，应提供以下安装服务：

1.安装设备。

2.调试设备，教学服务。

3.提供原厂3年硬件保修及7x24小时技术支持服务。


设备配置要求

	序号
	产品属性
	产品类型
	需求配置

	1
	整体架构
	机型
	2U机架式服务器，标配原厂静态滑轨。

	2
	
	处理器
	配置≥2颗主流架构处理器，单机总物理核心数≥32核。

	3
	
	内存
	配置≥64GB DDR4 3200MHz RDIMM ECC内存（单条≥32GB，2条及以上）。

	4
	存储与阵列
	系统盘
	配置≥1块 480GB SATA接口\2.5英寸\固态硬盘（SSD）。

	5
	
	数据盘
	配置≥3块 2.4TB 10K RPM SAS接口\2.5英寸\机械硬盘。

	6
	
	阵列控制器
	配置独立PCIe RAID阵列卡，支持SAS/SATA接口，不少于8个端口，支持RAID 0/1/5/10等常用级别。

	7
	
	扩展插槽
	配置服务器扩展Riser卡，提供至少1个PCIe x16插槽。

	8
	网络与I/O
	网络接口
	配置≥4个千兆电口（RJ45）网卡。

	9
	电源与散热
	电源
	配置≥2个 900W 热插拔冗余电源模块。

	10
	操作系统
	兼容性要求
	服务器硬件及配套固件需具备良好的操作系统兼容性，需保证系统可顺利安装并稳定运行。

	11
	售后服务
	质保
	提供原厂3年硬件保修及7x24小时技术支持服务。


安全要求    
所有设备必须满足国家网络安全审查相关要求，严禁使用美光公司产品（含搭载美光芯片的设备），供货设备的中央处理器（CPU）必须通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

中国信息安全测评中心：https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/

国家保密科技测评中心：http://www.nsstec.org.cn/tzgg/index.shtml

五、进度要求

自合同签订之日起15日内，完成全部设备运送至交货地点完成交付。供应商合理制定供货实施方案，明确备货、发货、到货节点，按期完成供货交付。
六、质量保证要求

成交供应商应保证本项目的产品质量和服务质量，具备专业的技术，提供设备安装服务和售后服务。

七、验收标准

采购人组织对该项目设备质量和设备安装情况进行验收，以确认服务内容和质量符合相关要求。清单验收过程由采购人签署验收意见，验收结果不符合的，应在限定期限内达到项目内容约定的要求。成交供应商须配合采购人提供验收材料。

八、供应商报价要求
供应商报价时应在报价单上写明提供的商品和服务。商品需提供详细硬件配置参数。
