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1.总则
本技术规范书适用于输电线路检修遥控提升与多功能挂点锁紧套装研制项目所需材料。
1.1本技术规范书规定了输电线路检修遥控提升与多功能挂点锁紧套装研制项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
2.项目目标
本项目是针对输电线路检修遥控提升与多功能挂点锁紧套装研制，采购其所需的材料，最终形成输电线路检修遥控提升与多功能挂点锁紧套装，实现设备货物提升运输的省力化、安全化与高效化。提升方面，电动遥控模块取代传统手动葫芦的人工牵拉操作，大幅减少作业人员配置，显著降低劳动强度，单次作业效率显著提升；安全方面，遥控操控实现人员与带电区域的物理隔离，彻底消除挂钩固定时近距离对位带来的触电风险，双向锁紧机构挂接后自动锁止，配合精准调速确保提升过程平稳可控，有效杜绝货物晃动碰撞铁塔金具或导线导致的设备损坏与安全事故；适配方面，多功能快挂组件可实现导线、铁塔横担等不同挂点的快速切换与可靠锁紧，挂接后无移位、无松脱，一套工具适配多种作业场景，从根本上解决传统葫芦适配性差、需频繁更换专用挂钩的问题。整机采用高强度铝合金材质实现轻量化设计，便于铁塔附近及山区运输携带，确保在各类复杂地形下的现场部署灵活性与操作便捷性，为输电线路检修提供安全可靠、高效便捷的提升作业成套解决方案。
3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	电源模块
	锂电池组及充电管理，宽温续航，满足高空放线测距、安全锁紧装置长时间连续作业要求
	套
	1

	2
	电动遥控提升模块
	高扭矩小型电机，实现精准调速与遥控操控；

	套
	1

	3
	多功能快挂组件
	设计可切换卡扣结构，适配导线、铁塔横担等不同挂点；
	套
	1

	4
	双向锁紧固定机构
	挂接后自动锁止，减少货物晃动移位；
	套
	1

	5
	轻量化机身
	高强度铝合金材质，适配铁塔附近与山区运输。
	套
	1


3.服务要求
本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。
同步交付全套项目技术资料，包含装置整机图纸、零部件清单、电路原理图、操作使用说明书、故障排查手册、测试报告；资料格式完整规范，便于班组作业人员、技术管理人员查阅，支撑装置现场使用、维护以及后续成果推广。
4. 技术要求
4.1 套装电动提升模块应采用 PWM 脉宽调制 + 闭环反馈控制方式，支持无线遥控无级调速，升降运行速度平稳无突跳；具备载荷超载保护功能，超载工况下实现自动断电停机，杜绝过载作业风险，可实现单人遥控操作替代传统手动葫芦人工牵拉作业。
4.2设备应配置模块化快拆快挂组件，可快速切换弧形导线卡扣、横担勾形卡扣、绝缘子串球形卡扣，能够适配导线、铁塔横担、绝缘子串等多种作业挂点，卡扣拆装切换操作简便，无需额外复杂工具，满足输电线路多种检修工况挂接使用需求。
4.3挂点锁紧机构需具备重力自锁 + 扭簧辅助双重锁紧功能，挂接完成后可实现挂入即自动锁止；在高空作业震动、冲击工况下不得出现移位、松脱现象；支持遥控触发或者机械拉绳两种解锁方式，解锁动作可靠可控。
4.4套装主体结构采用高强度航空铝合金材质，经硬质阳极氧化耐磨防腐处理；在满足额定承载能力前提下实现整机轻量化，适合铁塔高空、山区现场搬运携带；结构具备良好耐户外高低温、耐腐蚀性能，适应输电线路野外检修作业环境。
4.5提升过程运行平稳，能够抑制吊载货物大幅晃动，避免吊物碰撞铁塔金具、导线；实现作业人员与带电区域物理隔离，降低高空近距离对位操作带来的触电风险，保障高空输电检修提升作业人身与设备安全。
4.6配套高扭矩直流无刷电机、无线遥控模块、载荷传感器工作稳定可靠；无线遥控信号抗干扰能力强，适合铁塔强电磁环境使用；电池供电满足现场长时间作业，各电气部件绝缘性能满足电力高空作业安全使用条件。
5. 责任要求
（1）在输电线路检修遥控提升与多功能挂点锁紧套装研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。
（2）投标方应提供其营业执照；在有效期内的质量、环境、职业健康等三体系认证证书，并提供有效证明。
（3）成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。
（4）装置研制过程中，需要至少派1人进行驻场协助项目开发，驻场时间不少于2个月，配合研发各个阶段的现场硬件测试。
（5）投标方应提供三年内不少于1项，类似项目经验业绩证明材料，合同等。
（6）项目当投标报价＜最高限价 85% 时，必须提交完整成本分析表，说明各项成本构成、成本节约措施、履约保障；未提供或分析不合理，作否决响应处理。
[bookmark: OLE_LINK1]（7）中标后招标方未能按时供货，视为虚假应标，取消中标资格并且列出南方电网失信名单。
（8）未被列入南方电网公司供应商不良行为处罚名单，且未被南方电网公司通报批评并限制投标资格。
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