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1.总则
本技术规范书适用于输电导线放线长度高精度智能计量装置研制项目所需材料。
1.1本技术规范书规定了输电导线放线长度高精度智能计量装置研制项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
2.项目目标
本项目是针对输电导线放线长度高精度智能计量装置研制，采购其所需的材料，确保作业人员可单人独立完成安全锁紧与移动距离测量，取代传统两人配合拉绳的作业方式，大幅精简作业人员配置，显著缩短单次金具安装作业时间，有效降低人力成本。
3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	电源模块
	锂电池组及充电管理，宽温续航，满足高空放线测距、安全锁紧装置长时间连续作业要求
	套
	1

	2
	光电编码器
	脉冲计数输出，配合测量轮同步采集转动脉冲信号，换算放线移动距离
	套
	1

	3
	弹簧夹紧组件
	提供弹簧预紧力，配合螺纹自锁结构，实现常闭式自动压紧导线
	套
	1

	4
	常闭式锁紧机构
	弹簧力 + 螺纹自锁，拉环解锁、松手自动复位锁止，实现导线可靠定位锁止
	套
	1


3.服务要求
本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。
同步交付全套项目技术资料，包含装置整机图纸、零部件清单、电路原理图、操作使用说明书、故障排查手册、测试报告；资料格式完整规范，便于班组作业人员、技术管理人员查阅，支撑装置现场使用、维护以及后续成果推广。
4. 技术要求
4.1 适配输电导线放线长度高精度智能计量及安全锁紧装置一体化作业使用；
4.2 对装置防护外壳、一体化封装支架、紧固件、测量轮、锁紧夹块等有加工尺寸要求的物料；
4.3 输电导线放线长度高精度智能计量及安全锁紧装置需要提供出厂合格证明；
4.4 装置应集成常闭式安全锁紧单元、轮圈光电计数测距单元和电源管理模块，能够实时采集并显示放线长度、锁紧状态，具备导线可靠自锁锁止、测距脉冲计量；
4.5 锁紧机构采用常闭式弹簧压紧 + 螺纹自锁结构，松手即可自动锁止导线，拉动拉环解锁，失速下滑时触发主动声光预警，实现机械被动锁止与电子主动告警双重安全防护；
4.6 轮圈计数模块依靠光电编码器脉冲计数实现放线距离测量，履带式防打滑结构，配套测距误差修正机制，满足金具安装间距高精度计量要求；
4.7 整机一体化封装，无外露易钩挂线缆与活动连接件，具备防水防尘能力，整机轻便、续航可靠，适配不同导线规格与坡度工况，支持单人高空独立完成解锁、移动、计量、锁止全流程作业；
4.8 主控单元可实现锁紧模块与测距模块协同联动，拉环解锁移动时自动计量放线长度，锁止定位时暂停测距并保持当前测量数值。
5. 责任要求
（1）在输电导线放线长度高精度智能计量装置研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。
（2）投标方应提供其营业执照；在有效期内的质量、环境、职业健康等三体系认证证书，并提供有效证明。
（3）成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。
（4）装置研制过程中，需要至少派1人进行驻场协助开发，驻场时间不少于2个月，配合研发各个阶段的现场硬件测试。
（5）投标方应提供三年内不少于1项，类似项目经验业绩证明材料，合同等。
（6）项目当投标报价＜最高限价 85% 时，必须提交完整成本分析表，说明各项成本构成、成本节约措施、履约保障；未提供或分析不合理，作否决响应处理。
（7）中标后招标方未能按时供货，视为虚假应标，取消中标资格并且列出南方电网失信名单。
（8）未被列入南方电网公司供应商不良行为处罚名单，且未被南方电网公司通报批评并限制投标资格。
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