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河源供电局
一种人工挖孔桩自锁式提土卸土一体化摇架装置
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[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于一种人工挖孔桩自锁式提土卸土一体化摇架装置研制项目所需材料。
1.1 本技术规范书规定了一种人工挖孔桩自锁式提土卸土一体化摇架装置研制项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2 本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
[bookmark: _Toc490993883][bookmark: _Toc529463211][bookmark: _Toc351722589][bookmark: _Toc476060462][bookmark: _Toc445396910]2.项目目标
[bookmark: _Toc351722590][bookmark: _Toc291690055]本项目是针对一种人工挖孔桩自锁式提土卸土一体化摇架装置的研制，采购其所需的结构件、传动件与功能组件，确保装置在人工挖孔桩施工中实现提升过程自动锁止、料斗到位自动翻转卸土的一体化作业，解决传统摇架依赖人工手动关合逆止机构、卸土需双手摘钩倾倒所带来的安全风险与效率低下问题。装置应满足河源供电局线路基础人工挖孔桩施工场景下轻量化、可拆装、单人可操作的使用要求。
[bookmark: _Toc114177936][bookmark: _Toc470168814][bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc15654]3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	机架组件
	可拆卸三角形
	个
	1

	2
	卷筒组件
	自锁提升
	个
	1

	3
	翻转卸土料斗
	一体化钢制
	个
	1

	4
	安全绳
	提升
	个
	1

	5
	导向与限位组件
	翻转限位
	个
	1

	6
	紧固组件
	紧固连接件
	套
	1



[bookmark: _Toc476060463][bookmark: _Toc529463212][bookmark: _Toc445396911]4.服务要求
[bookmark: _Toc490993885][bookmark: _Toc529463214]本服务要求中标单位做好所需结构件与功能组件的供应时效和质量控制，并配合完成机架组装、卷筒自锁机构与料斗翻转机构的现场适配调试。
4. 技术要求
5.1 适配人工挖孔桩孔口提土卸土作业使用，装置应能在桩孔孔口周边稳定架设，料斗提升路径对准桩孔中心。
5.2 自锁功能要求：卷筒提升组件应具备正向提升、反向下放两种操作状态，在非操作状态下逆止/自锁机构持续处于止回生效状态，不得依赖操作人员手动关合逆止杆才能实现锁止；停止摇动时料斗不得因自重产生反向滑落。自锁机构可为棘轮棘爪式、蜗轮蜗杆自锁式或等效可靠结构，应便于日常检查和润滑维护。
5.3 提土卸土一体化要求：料斗应通过偏置轴或提拉翻转结构与机架导向限位组件配合，当料斗提升至孔口设定位置时，在导向挡块作用下自动发生重心偏移并翻转卸土，无需操作人员双手摘钩倾倒。卸土后反向操作摇臂，料斗应能复位并下降至孔内。
[bookmark: _GoBack]5.4 对机架、卷筒轴、料斗吊挂接口等有加工尺寸要求的零部件，总体规格偏差不大于±5%，长度偏差不大于±10%。
5.5 安全性能要求：钢丝绳安全系数不低于5；卷筒上钢丝绳在料斗下放至最低位时，剩余缠绕圈数不少于4圈；料斗有效盛土量不得超过料斗容积的70%，应在料斗内壁设置醒目的盛装上限标识。
5.6 一种人工挖孔桩自锁式提土卸土一体化摇架装置交付时，应提供主要结构件和自锁机构、料斗翻转机构的出厂合格证明；机架焊缝、卷筒轴及吊挂连接件应无裂纹、无变形，自锁机构动作可靠。
5.7 装置总体要求：装置由可拆卸钢制机架、自锁式卷筒提升组件、一体化翻转卸土料斗、安全绳连接件及导向限位组件集成，围绕“提升—自锁—到位—翻转卸土—复位下降”的连续操作流程设计，单人即可在孔口完成提土卸土作业循环。
5.安全责任要求
在一种人工挖孔桩自锁式提土卸土一体化摇架装置研制项目所需材料供应过程中，中标单位应供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保自锁机构、料斗翻转机构及安全绳连接件的可靠性满足人工挖孔桩孔口作业的安全要求。因材料质量缺陷导致自锁失效、料斗异常脱落或翻转机构卡滞的，供应单位应承担相应质量责任并配合整改。
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